□ 관련부서 의견

○ 서울특별시 공고 제2013-10호(2013.1.10) 개발제한구역 관리계획 승인 시 관련부서 협의 의견.

관련기관	협 의 의 견	조 치 계 획	비고
국토교통부	◦기숙사 및 생활관의 증축에 따른 구체적 산출근거 및 GB내 입지한 차 대학의 비교자료 제시 ◦수직증축되는 건축물에 대한 안정성 검토결과 제시 및 경관 시뮬레이션 필요	-기숙사 및 생활관의 증축에 대한 산출근거는 기숙사 확보계획에 기 제시, 서울시 내에서 학교전체가 GB내에 입지한 대학은 삼육대가 유일(서울여대, 국민대의 경우 일부 필지만 GB내에 있음) -수직증축되는 건축물에 대해서는 철근콘크리트 구조로 장래 증축을 고려하여 건축된 것이며, 건축허가전 안전성검토를 실시 하겠으며, 경관시뮬레이션은 기 제시하였음.	반영
한강유역환경청	◦디자인은 스카이라인을 고려, 충분한 조망축 확보 방안 강구 ◦기숙사, 생활관에는 지열 및 태양열 에너지 사용 등 에너지절약시스템 도입 강구 ◦사업부지 주변에 정온시설이 있어 공사시 소음·진동 저감방안 수립시행	-스카이라인을 고려하여 조망축이 확보되도록 건물계획에 반영하겠음 -기숙사, 생활관 등의 건축계획에 에너지절약시스템 적극반영 계획하겠음 -공사시 저소음공법 및 가설방음판넬 설체를 계획, 이동식 가설방음 판넬 등을 계획하여 사업지역 주변의 소음 및 진동피해가 최소화되도록 저감방안 계획	반영
도시계획 상임기획단	◦각 대상지역의 비오톱등급 1등급에 대한 보존대책 마련 검토가 요망됨	-본교 사업 예정지 부지는 4～5등급으로 사업시행으로 인한 비오톱 변화는 없음.	반영
푸른도시 정책과	◦주변 자연환경과 조화된 건축계획을 검토하고, 옥상녹화는 “서울특별시 옥상녹화시스템 상세설계 및 관련도서 작성지침”(2011.5)을 적용할 것	-주변의 자연환경과 조화될 수 있게 반영토록 건축계획에 검토하겠으며, 옥상녹화 계획은 “서울특별시 옥상녹화시스템 상세설계 및 관련도서 작성지침”(2011.5)을 적용하겠음.	반영
생 활 경제과	◦대상시설 계획부지 내 농지가 있는 경우에는 농지법 제34조제2항에 따라 미리 농지전용에 관한 협의할 것	-학교용지로 농지전용은 해당사항 없음.	반영
시 설 계획과	◦대학 세부시설조성계획 결정조서의 토지이용계획상 녹지가 최대한 보존될 수 있도록 계획 바람.	-녹지부지가 최대한 보존될 수 있도록 계획에 반영하겠음.	반영