관련부서 협의의견 및 조치내용(계획)

부서명	협의의견(요지)	조치내용(계획)	비고
도시계획 상임기획단	○ 임상이 양호한 입목의 훼손이 최소화 될 수 있는 공원조성계획 수립검토	○ 공원조성계획 수립 시 임상이 양호한 입목 훼손이 최소화 되도록 조치 예정	반영 (예정)
	○ 문화공원 이용활성화 차원에서 보행 접근성을 개선할 수 있는 보행동선체계 구축	○ 사업지구 및 주변지역과 연계한 보행 동선계획을 수립하여 보행 접근성을 향상함	반영
환경정책과	○ 사업지구내 비오톱유형평가등급 및 개별 비오톱 평가등급을 유형별로 표시하고, 1등급지역이 있는 경우 원형 보전하는 방안 검토 바람	○ 전략환경영향평가 보고서 작성시 비오톱 유형평가등급 및 개별비오톱 평가등급을 표시토록하겠음. (대상지내 1등급지역은 없음)	반영 (예정)
	○ 사업시행으로 인한 수목 훼손은 파악된 수목의 90%가 넘으므로, 수목 훼손을 최소화하는 방안을 검토바람 - 이식 수목은 최대한 재활용하고, 향후 유지관리방안도 함께 계획 바람	○ 2000.12. 석유비축기지 폐쇄 후 마포구에서 이식한 수목(은행 약200주 등)은 대부분은 수형과 생육불량에 의해 이식가치가 낮아 대부분 제거가 필요하나, 이식이 용이하고 수형이 양호한 수목은 최대한 재활용될 수 있도록 검토하고, 향후 유지관리방안도 함께 계획하겠음	″
	○ 지하개발이 이루어질 경우 전문가 자문을 받아 지하수유출 및 수위변화 등 영향을 면밀하게 검토하고 공법을 선정․시공하 여야 함	○ 현재 2개동의 지하층을 계획하고 있으므로, 지하수유출 및 수위변화 등 영향을 면밀하게 검토하고 공법을 선정․시공토록 하겠음
	○ 지하수 결빙으로 채수가 불가능하여 지하수질을 측정하지 못하였으므로 전략환경영향평가 작성 전 조사하여 결과를 제시바람.	○ 전략환경영향평가서 작성시 지하수 수질을 재측정하여 측정결과를 제시 하겠음.	반영 (예정)
	○ 산지에서 발생하는(경사도고려) 우수 및 토사 등의 처리(배제) 방안을 검토 바람	○ 전략환경영향평가 작성시 사업지구내 우수․토사유출 처리 방안을 제시 예정	″
	○ 신재생에너지를 전체 에너지 사용량 대비 18%이상 계획하고 있는 바 설치계획을 구체적으로 제시 바람	○ 지열 및 태양광(BIPV)시스템 도입으로 설계 중임	″
물관리정책과	○ 사업 시행시 물순환과 물환경 회복을 위한 빗물관리시설 설치를 환경보전방안 검토서에 반영 - 개발구역내에서 빗물이 최대한 집수,저장 되어 강우시 빗물의 유출이 억제될 수 있도록 아래 빗물 분담량을 적용하여 저류시설, 침투트렌치, 침투측구, 침투통, 투수포장 등 빗물관리시설 설치 - 빗물관리시설 설치계획 및 시설량 산정 내용을 제시하고 물관리정책과로 제출	○ 빗물관리시설 설치를 환경보전방안 검토서에 반영하고, 사업 시행시 빗물 관리시설 설치계획 및 시설량 산정내용을 작성하여 물관리정책과로 제출 예정	″
	○ 서울시 물순환 회복 및 저영향개발기본 조례 제8조,제9조에 해당하는 사업 일 경우 사업구역내 빗물유출이 최소화 될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리 시설 도입을 계획하여 사업 인·허가 전 물관리정책과에 사전 협의하여야 함	○ 관련규정을 검토하여 사업지구내 빗물 유출이 최소화 될 수 있도록 빗물관리 시설을 계획하여 사업 인·허가 전 물관리정책과에 사전 협의 예정	″
	○ 지붕면적이 1천㎡이상인 운동장 또는 체육관 등에 해당하는 시설물을 설치할 경우는 의무적으로 빗물이용 시설을 설치․운영하여야 하며, 지붕면적 1천㎡ 이상인 건축물을 설치하는 자에게는 빗물이용시설의 설치․운영을 권장함	○ TANK#2의 지붕면적이 1천㎡ 이상으로 설계됨에 따라 설치운영 권장대상 시설임.(협의진행 중)	″
	○ 비점오염원의 설치신고 대상 사업장으로 환경영향평가법 제30조3항에 따라 승인 등을 받거나 사업계획을 확정한 날로부터 30일이내 비점오염원의 설치신고를 요함	○ 사업계획 승인후 관련 규정에 따라 비점오염원 설치 신고 예정	″
	○ 수질오염 총량관리대상지역 개발사업 으로 본안 협의전 수질오염물질 배출 부하량을 산정하여 할당받은 후 추진 해야 함	○ 전략환경영향평가 협의전 수질오염물질 배출 부하량을 산정 협의하여 배출 부하량을 할당 받은후 추진 예정	″