5호선 서대문역

연결통로 및 출입구 이설공사

□ 건축위치 : 5호선 서대문역～광화문역 (STA.25K510 ～ 25K570상)

호선 (등급)	지하철 구조형태	이격거리	구조물깊이		지반상태		규모(층)
			5호선	구조물	5호선	구조물
5호선 (A등급)	정거장 박스	수평: 직상부(연접) 수직: -6.12m(굴착면)	G.L- 5.08m (상부Slab)	G.L- 11.2m	풍화토 풍화암	매립토 풍화토 풍화암	연결통로 및 E/L신설
	출입구 (#3,4)	수평: 직상부(연접) 수직: 10.66m(굴착면)	G.L- 18.86m (터널천단)	G.L- 8.2m	매립토	매립토	출입구 이설

평면도

단면도

연결통로 및 외부E/L 신설 평면도

연결통로 및 외부E/L 신설 단면도

출입구 이설(#3,4번) 평면도

출입구 이설(#3,4번) 단면도