【붙임 1】

【 관리번호 : 관악소방서 - 1 】<앞면>

내수면 (도림천) 인명사고 위험지역 관리카드

대 상 명	도림천 (계곡) (대표자) 서울특별시장 / 관악구청장
소 재 지	상류 (서울 관악구 신림동 808-126천)에서 하류 (서울 관악구 신림동 810-3천)
규 모	- 총 연장 : 6,500m / 폭 20m - 인도폭 : 2m			- 방재(벽) 높이 : 7m - 평상 유속 : 3m/sec - 평상 수심 : 0.5m		- 피난사다리 : 1개소 - 인명구조함 : 0개소 - 안내표지판 : 19개소
관리주체	서울특별시 / 관악구청장			관리부서명 (관악구청-치수과)	日평균 이용시민		주간	1,0000여명
							야간	5,000여명
안전시설물 등	안전표지판	19개소 설치기관 : 관악구청 치수과 관리상태 : 양호
	간이인명구조장비	○개소 (구성 : 구명환외 0, 로프 0, 호루라기 0) 작동상태 :
	피난사다리	○개소:0 작동상태 :
	경보설비	11개소 / 관리부서 :관악구청 치수과 기전팀 (전화번호 : 880-3900)
	수중보	49개소 / 평균 폭 10m / 평균 길이 2m
	복개구간	1개소 / 연장 580m /
	기 타	시설물명 CCTV 6개소 작동상태 : 양호
지리적 여건	도로변으로 급격한 강우로 범람시 대피가 용이
합 수 지 역	1개 지점 (상류 도림천 하류 봉천천)
인명구조 여건
안전대책	공원관리사무소 근무인원과 긴밀한 협조체제 유지 구조출동 태세 확립
기타 사항	야간에는 관리원이 상주하지 않음
경보방송설비			안전표지판
피난계단			수중보
기타시설(감시카메라)			기타시설(위험안내 전광판)

<뒷 면>

차량진입 □ □ □ □ 안전표지판 □ 간이인명구조함 ▣ 비상방송설비 ◈ 쉼터(팔각정) ★	자전거도로 ― 수중보 : 명칭 합수지점 : 하천명칭 교 량 : 명칭 기 타 : 명칭	경찰 : 명칭 보건소 : 명칭 구청 (센터) : 명칭 병원 : 명칭 학교 : 명칭	소방서 (센터) : 명칭 주민회관 : 명칭 구청 (센터) : 명칭 관리소 : 명칭 기 타 : 명칭

<앞 면>

【 관리번호 : 관악소방서 - 2 】

내수면 (호수공원) 인명사고 위험지역 관리카드

대 상 명	관악산 호수공원 (대표자) 서울특별시장 / 관악구청장
소 재 지	서울 관악구 대학동 203
규 모	- 총 연장 : 90m / 폭 25~40m - 인도폭 : 10m - 수심:0.5~1M - 면적담수량 : 2,485㎥/ 면적6,460㎡			- 방재(벽) 높이 : 00m - 평상 유속 : 0m/sec - 평상 수심 : 0.5∼1m		- 피난사다리 : 0개소 - 인명구조함 : 0개소 - 안내표지판 : 1개소
관리주체	관악구청장			공원녹지과 (880-3682)	日평균 이용시민		주간	300여명
							야간	0여명
안전시설물 등	안전표지판	1개소 설치기관 : 관악구청 관리상태 : 양호
	간이인명구조장비	○개소 (구성 : 구명환외 , 로프 , 호루라기 ) 작동상태 : 양호
	피나사다리	○개소: 0 작동상태 :
	경보설비	○개소 / 관리부서 : 공원녹지과 (전화번호 : 879-6522)
	수중보	○개소 / 평균 폭 0,000m / 평균 길이 0,000m
	복개구간	○개소 / 연장 0,000m /
	기 타	시설물명 개소 작동상태 :
지리적 여건
합 수 지 역	○개 지점 (상류 00천 하류 00천, 기타 00천)
인명구조 여건
안전대책	공원관리사무소 근무인원과 긴밀한 협조체제 유지 구조출동 태세 확립
기타 사항	야간에는 관리원이 상주하지 않음/ 현재는 공사중/ 경고및 안내표지판 없음.
호수공원 주변 난간			안전시설 난간
안전표지판			기타시설(분수제어반)
기타시설(비상벨)

<뒷 면>

차량진입 □ □ □ □ 안전표지판 □ 간이인명구조함 ▣ 비상방송설비 ◈ 쉼터(팔각정) ★	자전거도로 ― 수중보 : 명칭 합수지점 : 하천명칭 교 량 : 명칭 기 타 : 명칭	경찰 : 명칭 보건소 : 명칭 구청 (센터) : 명칭 병원 : 명칭 학교 : 명칭	소방서 (센터) : 명칭 주민회관 : 명칭 구청 (센터) : 명칭 관리소 : 명칭 기 타 : 명칭

【붙임 2】

내수면 합동점검 결과

⃞ 점검개요

○ 점검기간 : 2014. 7. 08(수)~7.09(목)

○ 참여인원 : 관악소방서 (2명), 관악구청 (2명)

○ 점 검 자

- 관악소방서 : 재난관리과 구조팀장 최규전,

구조담당 성성진(전화번호 883-2119)

- 관악구청 : 치수과 하천담당 성명 장개연(전화번호 879-6821)

- 관악구청 : 공원녹지과 담당 성명 이진범(전화번호 879-6522)

⃞ 점검결과

○ 조치현황

점검기간	하천명	점검구간	점검결과				비고
			현지시정	관계 기관통보	자체처리	기타
2014.7.09.~ 7.10	도림천	신림동～관악산 (총 6,500m)	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항없음

○ 조치사항

연번	대상	위 치	적 출 내 용	조치결과 (처리계획)	비고
1	도림천	관악구신림동808-126천	특이사항없음	특이사항 없음
2	낙성대공원연못	관악구 대학동 808-145	주변 공사중	공사 진행중
3	호수공원	관악구 대학동 203	특이사항 없음	특이사항 없음

⃞ 문제점 및 대책

○ 주변 재정비되어 있어 특이사항 없음.

○ 낙성대공원 연못 주변 공사중(강남순환 도시고속도로)

○ 구청관계자에게 호수공원주변 및 계곡 위험지역에 안전표시판 보강      및 구명환 등 비치도록 지도함

⃞ 수범사항

○ 도림천 하류지점(신림동 갑을아파트 앞)에 차수변을 설치하여 주택쪽     으로 대량유입을

⃞ 합동점검 사진

호수공원 주변 안전시설물 확인	호수공원 주변 안전시설물 확인
도림천 주변 안전시설물 확인	도림천 주변 안전시설물 확인
낙성대공원 연못 주변 안전시설물 확인	낙성대공원 연못 주변 안전시설물 확인