(붙임)

근교산 등산로 정비사업 설계심의 결과

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비 고
관악구	- 사업명 : 관악산 (칼바위능선) 등산로 정비사업 - 위 치 : 관악구 신림동 관악산 칼바위능선 부근 연 장 : 약 0.1km 사업비 : 177,000천원 내 용 : 등산로 및 데크정비 세부내용 □설치공사 : 데크계단 3종, 데크쉼터,안전난간 설치 등	가. 위험구간에 대한 안전 등산로 유도 - 바위길 등 위험 구간의 등산로 및 샛길은 폐쇄하여 안전한 등산로로 다닐 수 있도록 유도하고, 위험 등산로 초입에 낮은 휀스나 난간을 설치하여 안전한 등산로로 통행을 유도할 수 있도록 검토 나. 위험구간에 대한 위험 안내표지판 설치 - 바위구간, 절벽 등 위험구간에는 위험 안내표지판을 설치하여 안전한 등산로로 다닐수 있도록 하고, 등산로 이용을 자제하여 안전사고를 방지할 수 있도록 검토 바람 다. 편평한 구간의 등산로 정비 관련 - 편평한 구간의 등산로에는 데크나 계단설치 보다는 자연토양 또는 야자매트 설치 등을 검토. 라. 국산재 사용 관련 - 데크시설이나 목계단 설치시 가급적 국산재를 사용할 수 있도록 검토 마. 기타사항 - 목재데크나 목계단 설치시 계단폭이나 계단면은 인체공학적으로 높이나 계단면을 조정, 설치하여 이용하는데 불편이 없도록 설치하기 바람. (계단면의 폭넓이 250~300mm, 높이 150~180mm로 설치)