광나루안전체험관 체험시설 일제점검 결과

위치	체험장	점검결과	즉시 조치완료	향후 조치계획
1층	오리엔테이션장	높은 위치의 무거운 헬기 추락시 체험객 위로 낙하 위험	안전점검 실시함(2014년-안전함)	정기점검실시(5년마다)
	구명보트	구명보트에 측면 선이 체험객 발에 걸릴 수 있음	주위 정리정돈 철저	선박안전체험장 설치시 이전 (11월 중)
	안전어린이방	불났을 때 구르는 곳에 모서리 위험	모서리 보호대 설치
	출동소방차	룸미러 없어 탑승한 체험객 상태 확인 곤란	안전보조원 탑승	룸미러 설치(7월 중)
		승차계단 모서리 날카로움	글라인더 작업
	태풍	유리창이 풍력에 흔들려 파손으로 안전사고 우려	안전필름 부착됨	창문 틀 보강(7월 중)
		체험장 입장시 2개의 문턱으로 낙상 사고 빈번	높이매트 설치 및 교관 안전 통제
		내부에 설치된 물분무 헤스 충돌 주의	물 분무 헤드 철거
		내부 안전바 휘어진 구조로 이동불편, 머리부딪힘, 공간 협소해짐.	교관 안전 통제	업그레이드 계획됨(2017년)
	지진	지진체험장 부스 상하 이동시 유격 발생으로 발 끼임 위험	틈새 고무판 보강 및 위험 경고 표지 부착
		입장계단 경사로가 낮아 경사로 인식하지 못하여 낙상위험	경사로 경계표시 부착
		입장계단 옆 손잡이 부분 개방형으로 되어있어 아이들 낙상위험	교관 안전 통제	업그레이드 계획됨(2017년)
		내부 TV 추락위험	벽부형으로 변경
	완용펌프	사람들이 포토존이 아닌 체험시설로 인식해서 탑승시 파손우려	경계 표지판 설치

위치	체험장	점검결과	조치방안	비고
2층	수직구조대	수직구조대 바닥 들림	수직구조대 바닥 재 시공	선박체험장 설치관계로 이전예정(9월 경)
		체험장으로 인식되는 구조물 없어 자유관람객 Self 체험	출입 차단 매트 설치
	소화기	실물소화기와 교육용 소화기 혼동우려	실물소화기 철거
	승강기체험장	승강기 구조물의 나무 수축 등으로 구조물간 틈새가 벌어짐	승강기안전관리원에 하자요청
		승강기 체험장과 실제 승강기 혼돈함	전면 안전펜스 설치
	화재대피	포그액 미끄러워 3층 계단에 미끄럼 방지 테이핑 필요	미끄럼 방지 테이핑 처리	내부 보수보강 실시 (8~9월 중)
		입장시 진입로 옆 철판 얇고 지지대 없음
		입장시 매트 노후로 찢어지고 매트에 발걸림
		체험장 내부 쿠션제, 안전그물 노후로 찢어짐
		석고보드 포그액 흡수로 천장이 주저앉음
		화재시 불에 잘타고 유독가스를 내뿜는 소재로 질식우려	대형 소화기 비치
		비상쪽문 천정 스피커,전등 떨어짐(교체요망)
		천장 구조물에 부딪힐 수 있는 철판 및 전선있음
		EV쪽 포그머신 위치가 낮아 체험객 안면부에 포그 방사됨	E/V쪽 포그 머신 위치 상향 조정
		3층 탈출 계단 사각지대로 2층 탈출고려 및 계단 옆 공간 막아주기

위치	체험장	점검결과	조치방안	비고
3층	건물탈출체험장	내리고 하단 부분 아이들과 충돌위험(사각지대)	안전요원 배치 후 운영
		내리고 탑승 전 대기하는 철망 흔들림, 꺼짐, 용접부위 탈락 등	“내리고” 탑승장 바닥 용접 보강
		내리고 탑승 시 난간부재로 추락위험		체험용으로 개조 (설치업체와 협의)
		쇠사슬, 로프 등으로 구성된 구조물로 낙상위험(아이들 기댐)		안전펜스 보강(7월 중)
		교관 보호용 안전밸트 착용 곤란	교관용 안전벨트 구매
		완강기 체험시 불의 사고시 추락대책 없음	형식승인 완강기 사용 80kg이상 체험 제한 교관 안전 통제 철저	체험용 완강기 제작 필요 (장기 추진 과제)
	나도소방관	벽면 액자 파손우려	액자 철거
		외부난간 추락, 낙하물 위험	난간 추락위험 표지판 부착
지하 1층	라이드	체험장 입,퇴장 계단 손잡이 필요(아이들 기준으로 계단 높다)		계단 손잡이 난간 설치 (8월 한)
		라이드와 발판과의 틈이 넓어 발빠짐 우려	교관 안전 통제 철저
전층	기타	3층~지하층까지 오픈형 구조로 구조로 낙하물 발생시 부상 위험	낙하물 방지 안전그물 설치	안전 그물망 설치 (타당성 검토 후 추진)
		건물 노후로 체험장 벽 페인트 벗겨짐, 벽 탈락보임	건물 안전진단 실시(매년-시특법)	내부도색 필요 (집행잔액 활용)
		2층 엘리베이터 옆 난간 흔들림(전기선 감아둔 상태)	2층 엘리베이터 난간 용접
		각 층별 의자 노후로 피스탈락, 파손 빈번		의자교체(2017년 예산반영)