광암아리수정수센터 전기안전관리 규정

(2012. 2. 1 제정, 2013. 4. 30 제 1차 전문개정)

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 본 규정은 서울특별시 광암아리수정수센터 주변전실 및 지구변전실의 모든 전기설비에 대한 전기안전사고를 예방하고, 설계, 공사, 유지보수 등을 시행함에 있어 전기안전관리의 원활한 수행을 목적으로 한다.

제2조(정의) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 가 호와 같다.

1. "전기수용설비"란 수전설비와 구내배전설비를 말한다.

2. "수전설비"란 타인의 전기설비 또는 구내발전설비로부터 전기를 공급받아 구내배전설비로 전기를 공급하기 위한 전기설비로서 수전지점으로부터 배전반(구내배전설비로 전기를 배전하는 전기설비를 말한다)까지의 설비를 말한다. 즉, 한국전력공사에서 수전전력을 공급받아 변압기를 통하여 청사 내외 전기설비에 전력을 공급하거나, 주변전실 전력을 공급받아 변압기를 통하여 청사 내외 전기설비에 전력을 공급하는 것을 말한다

3. "구내배전설비"란 수전설비의 배전반에서부터 전기사용기기에 이르는 전선로·개폐기·차단기·분전함·콘센트·제어반·스위치 및 그 밖의 부속설비를 말한다.

4. "저압"이란 직류에서는 750볼트 이하의 전압을 말하고, 교류에서는 600볼트 이하의 전압을 말한다.

5. "고압"이란 직류에서는 750볼트를 초과하고 7천볼트 이하인 전압을 말하고, 교류에서는 600볼트를 초과하고 7천볼트 이하인 전압을 말한다.

6. "특고압"이란 7천볼트를 초과하는 전압을 말한다.

7. "자가용전기설비"란 전기사업용전기설비 및 일반용전기설비 외의 전기설비를 말한다.

8. "안전관리"란 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 이 법에서 정하는 바에 따라 전기설비의 공사·유지 및 운용에 필요한 조치를 하는 것을 말한다.

9. “전기사용장소”라함은 전기를 사용하기 위하여 전기설비를 시설한 모든 장소를 말한다

10. “전선”이라 함은 전류전기의 전송에 사용하는 나선, 절연전선, 케이블 등을 말한다

11. “배선”이라 함은 전기사용장소에서 고정하여 시설하는 전선을 말한다

12. “제어회로”라 함은 계전기 또는 이와 유사한 기구를 통하여 다른 회로를 제어하는 회로를 말한다

13. “정격전압”이라 함은 전기사용기계기구, 배선기구 등에서 사용상 기준이 되는 전압을 말한다

14. “수전반”이라 함은 특별고압 또는 고압수용가의 수전용 배전반을 말한다

15. “배전반”이라 함은 개폐기, 과전류차단기, 계기(전류계,전압계,전력량계 등)등을 장치한 집합체를 말한다

16. “MCC반”이라 함은 분기과전류차단기 및 분기개폐기를 집합하여 현장 가까운 곳에 시설하여 보통 모터 및 기타 설비를 제어하기 위하여 설치 한 것을 말한다.

17. “제어반”이라함은 전동기, 가열장치, 조명 등의 제어를 목적으로 개폐기, 과전류차단기, 전자개폐기, 제어용기구 등을 집합하여 설치한 것을 말한다

18. “분전반”이라함은 분기과전류차단기 및 분기개폐기를 집합하여 설치 한 전기설비(주로 각 층 및 각 실험실에 설치되어 전등과 전열 등 일정 구역을 설정하여 전기를 공급)를 말한다.

19. “과전류”라 함은 과부하전류 및 단락전류를 말한다

20. “과전류차단기”라 함은 배선용차단기, 휴즈, 기중차단기(ACB)와 같이 과부하전류 및 단락전류를 자동차단하는 기능을 가지는 기구를 말한다

21. “누전차단기”이라 함은 전로에 지락이 생겼을 경우에 부하기기, 금속제 외함 등에 발생하는 고장전압 또는 지락전류를 검출하는 부분과 차단기부분을 조합하여 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 말한다

22. “최대전력(피크전력)”이라 함은 연간 발생하는 15분 평균전력중 최대치로 말하여 전기기본요금을 적용하는데 이용 한다

23. “최대전력제어장치”라 함은 주변전실에 시설된 제어장치로서 우리정수장 사용최대전력을 제어하는 것으로 최상의 15분을 초과하지 않도록 제어하는 장치를 말한다

24. “전기안전관리자”라 함은 전기사업법 제73조 및 같은법 시행규칙 제40조에 의해 선임된 직원을 말한다

25. “근무자”라 함은 광암아리수정수센터 보수과, 운영팀(제어실), 행정팀(청사기전설비 등 업무)의 근무자를 말한다

26. “설치자”라 함은 광암아리수정수센터 소장을 말한다

27. “광암아리수정수센터”이라 함은 서울특별시상수도사업본부 설치조례 제4조 제1항에 따른 기관을 말한다.

제3조(적용범위) 본 규정은 한전 인입선으로부터 수전반과 배전반을 통하여 청사에 공급된 전력과 전기설비의 각종 동력기기제어, 실험실의 각종 기기 공급전원, 사무실에 필요한 전기사용설비, 기타 청사내외 전기설비에 대하여 모두 적용되며, 그 외 전기설비는 전기설비 기술기준에 따른다.

제4조(규정의 개정) 본 규정을 개정하거나 세칙을 따로 정하고자 할 경우에는 전기안전관리자의 의견을 들어 입안 및 결정하여야 한다.

제 2 장 전기안전관리자의 책무

제5조(전기안전관리자의 직무) 전기사업법시행규칙 제44조에 의한 전기안전관리자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 전기설비 종사자의 안전교육에 관한 사항

2. 전기설비의 설계 및 공사에 관한 사항

3. 전기설비의 보수에 관한 사항

4. 전기설비의 운전 조작에 관한 사항

5. 재해대책에 관한 사항

6. 전기안전관리 업무의 기록에 관한 사항

7. 전기안전관리의 기재 및 서류정비에 관한 사항

제6조(설치자의 의무) 전기설비를 설치하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다

1. 전기설비의 공사, 변경, 유지관리에 관한 중요한 사항을 결정 또는 행하고자 할 때에는 전기안전관리자의 의견을 들어야 한다.

2. 법령에 의하여 해당기관 및 관련기관 검사에는 전기안전관리자를 입회시켜야 한다.

3. 각 부서(보수과, 행정팀. 운영팀 등)에서 전기설비 변경 또는 해체시에는 전기안전관리자와 사전검토 의견을 받아야 한다.

제7조(전기안전관리자의 의무) 전기안전관리자는 다음 각호의 의무사항을 준수하여야 한다.

1. 전기안전관리자는 광암아리수정수센터장을 보좌하고 전기설비의 설계, 공사, 설비변경 및 유지관리 운용에 관한 전기안전관리의 감독의 의무가 있다.

2. 전기안전관리자는 법령 및 이 규정을 준수하여 전기설비의 설계, 공사, 보수, 유지관리 및 운용에 관한 안전관리 감독업무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 전기설비의 설계, 공사 및 유지보수관리에 관한 책임과 지휘명령 및 연락계통을 명확히 하기 위하여 전기안전관리 업무를 집행하는 조직을 구성하여야 한다.

4. 전기설비의 공사 및 유지관리에 관한 업무는 센터소장이 총괄 관리하고 전기안전관리자는 보수과에 배치하여 보수과장 지휘아래 그 직무에 임하도록 한다.

5. 전기안전관리자는 각종 전기관련 법령과 이 규정에서 정한 전기안전관리의 직무를 성실하게 수행하여야 한다

제8조(전기설비 종사자의 의무) 전기설비의 공사 및 유지관리 업무에 종사하는 자(시설관리 용역)는 전기안전관리자의 안전관리를 위한 지시에 따라야 한다.

제9조(변전실 근무자의 의무) 변전실 근무자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 변전실 근무자는 전기안전관리규정 제5조 제3호를 성실히 이행하여야 한다.

2. 청사내의 전기설비 증설, 변경, 해체 또는 기타 설비의 이설시에는 전기안전관리자의 검토 의견을 받아야 한다

3. 각 부서의 장은 전기안전관리자의 의견을 적극 수렴하여야 한다

제10조(업무대행자 지정) ① 전기안전관리자를 해임한 직후이거나 또는, 여행, 질병, 기타 사유로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행할 직원을 반드시 지정하여 운영하여야 한다.

② 직무 대직자는 가급적 전기직렬 중에서 자격증 소지자로 하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 업무분장에 의하여 정한다.

제11조(전기안전관리자의 해임) ① 전기안전관리자가 다음 각 호에 해당할 때에는 그 직을 해임 할 수 있다.

1. 전기안전관리자가 질병으로 장기 결근하거나 정신장해 등으로 인하여 안전관리 담당업무에 부적당하다고 인정될 때

2. 전기안전관리자가 명령 또는 이 규정에 위반하거나 업무를 태만이 하여 안전확보에 부적당하다고 인정될 때와 형사사건으로 기소되어 있을 때

② 제1항에 해당하는 경우 또는 전기안전관리자가 전출. 퇴직 등의 경우를 제외하고는 그 직을 해임 할 수 없다.

제 3 장  전기안전관리 교육 및 훈련

제12조(전기안전관리 교육) 전기안전관리자는 관내 전기설비의 안전사고 예방 및 안전한 관리를 위하여 근무수칙을 작성하여 비치하고, 안전사고예방, 비상시 조치사항, 전기설비의 안전에 관한 필요한 지식과 기능에 대한 교육을 실시하여야 한다.

제13조(전기안전에 관한 훈련) 전기안전관리자는 전기설비의 유지관리에 종사하는 근무자에 대하여 재해 기타 전기사고 발생시 응급조치에 필요한 훈련을 주기적으로 실시하여야 한다.

제 4 장 공사계획 및 실시

제14조(안전관리 계획) 전기공사를 시행할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 전기설비의 설치 변경 등 공사계획을 시행함에 있어서는 전기안전관리자의 의견을 충분히 들어야 한다.

2. 전기안전관리자는 전기설비의 안전관리를 확보하기 위해 전기설비의 중요한 보수공사 및 개량공사(이하“보수공사”라 한다)를 시행할 경우에는 전기안전관리계획을 입안하여 광암아리수정수센터 소장에게 보고하고 승인 후 공사를 시행하도록 조치하여야 한다.

제15조(공사실시) 전기공사를 시행할 경우에는 다음 각호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 전기설비에 관한 공사는 전기안전관리자의 감독 하에 시공하여야 한다.

2. 전기설비에 관한 공사를 타인에게 위임하였을 경우에는 항상 책임소재를 명확히 하고 공사가 완료된 경우에는 전기안전관리자가 검사하여 전기안전에 지장이 없다고 인정될 때 인수하여야 한다.

3. 각 부서의 모든 전기기계, 냉․난방기 등을 설치할 경우에는 반드시 전기 누전차단기를 부착하여 감전 등의 안전사고를 예방하여야 한다

제 5 장 재해대책

제16조(방재체제 구축) 전기안전관리자는 비상 및 재해를 대비하여 다음 각 호의 방재체제를 구축하여야 한다.

1. 비상시 또는 기타 재해대비와 전기설비의 안전을 확보하기 위해 적절한 비상용 예비자재를 확보하고 항시 사용이 가능하도록 대비하도록 한다.

2. 전기안전관리자는 전기관련 비상재해 발생시 전기설비에 대한 안전을 확보하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

3. 전기안전관리자는 재해 등의 발생으로 위험하다고 인정 될 때는 즉시 송전 및 수전을 정지하여야 한다.

제17조(사고 재발방지) 전기안전관리자는 감전 등 전기안전사고 기타 이상 발생시에는 필요에 따라 임시 정밀검사를 실시하고 그 원인을 규명하여 재발방지에 노력한다.

제18조(위험표시) 청사내 전기실과 기타 전기설비가 설치되어 있는 장소로서 위험하다고 인정되는 곳에는 전기안전에 주의할 수 있도록 위험표시를 하여야 한다.

제19조(책임 및 재산 한계점) 전기수전설비의 책임 및 재산한계점은 한국전력공사 하남지점과 계약된 전기사용계약서(전기공급 약관)에 의한다.

제 6 장 전기설비 유지관리

제20조(측정공구 비치) 전기설비의 유지관리에 필요한 측정 공구류를 정비하여 이를 지정된 장소에 보관하여야 한다.

제21조(설계도서의 관리) 전기설비에 관한 설계도, 시방서, 취급설명서 등의 준영구 문서는 보수과 서고에 보관하여 관리하여야 한다.

제22조(안전관리 지도감독) 전기안전관리자는 다음 각 호의 순찰, 점검, 측정 등을 전기시설 담당자가 주기적으로 실시할 수 있도록 지도감독 하여야 한다.

1. 전기설비의 안전을 위한 순찰, 점검 및 측정은 따로 정한 기준에 따라 전기안전관리자의 지시를 받은 전기시설 유지관리업무 종사자가 실시한다.

2. 순찰, 점검, 측정결과 법령이 정한 기준에 부적합하다고 판명 될 때는 해당 전기설비를 수리, 개선, 이설 또는 그 사용을 일시 정지하거나 제한하는 등의 조치를 취하여 항상 기준에 적합하도록 유지하여야 한다.

제23조(운전조작 관리) 전기안전관리자는 전기설비의 안전한 관리를 위하여 다음 각 호의 사항을 시행하여야 한다.

1. 전기안전관리담당자는 평시 및 사고 기타 이상시에 대한 차단기, 개폐기 기타 기기의 조작순서 및 방법 등을 작성하여 반드시 적정한 장소에 비치하여야 한다.

2. 전기안전관리자의 대직자 또는 근무자는 사고 기타 이상이 발생하였을 경우에는 미리 정하여 둔 사고의 경중 처리방법에 따라 관련 부서에 신속히 보고 또는 연락하고 지시를 받아 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

3. 제2호의 연락 또는 보고하여야 할 사항과 경로는 당직실 또는 전기실의 보기 쉬운 곳에 비치하여 한다.

4. 수전용 차단기의 조작에 있어서는 필요에 따라 관계되는 한국전력공사 또는 기타 유관기관에 연락을 취하여야 한다.

제24조(절연저항 관리) 전기안전관리자는 전기설비기술기준 제52조의 규정에 의한 저압전로의 절연저항 기준을 준수하여 전기설비를 관리하여야 한다.

제25조(접지저항 관리) 전기안전관리자는 전기설비기술기준 제52조의 규정에 의한 다음 각 호의 접지기준을 준수하여 전기설비를 관리하여야 한다.

1. 전기설비(발전용 화력설비, 발전용 수력설비 및 발전용 풍력설비에 의한 전기설비 제외)의 필요한 곳에는 이상 시 전위상승, 고전압의 침입 등에 의한 감전, 화재 그 밖의 사람에게 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 접지를 하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

2. 전기설비를 접지하는 경우에는 전류가 안전하고 확실하게 대지로 흐를 수 있도록 접지공사 종류에 따라 접지선의 굵기, 접지저항을 유지하여야 한다.

제 7 장 기록관리

제26조(기록 보존) 전기안전관리자는 다음 각 호의 사항을 기록 및 보존하여야 한다.

1. 전기설비의 공사나 유지관리에 관한 사항을 점검일지에 기록하고 보존연한에 따라 이를 보존하여야 한다.

2. 주요 전기기기의 수리, 교체, 개선 등의 설비의 변경사항이 발생할 경우에는 그 내용을 기기별 이력카드에 기록하여 기기의 성능을 알아 볼 수 있도록 보존하여야 한다.

3. 전기안전관리자는 전기시설관리 담당자와 협의하여 정수센터 분야별, 공정별 모든 전기설비에 대한 관리대장을 작성하여 보존 및 관리하여야 한다.

부  칙(2013. 4. 30 제1차 개정)

제1조(시행일) 이 규정은 2013. 5. 1일로부터 시행한다.