광역푸드뱅크센터 이전 대체 부지 조건

□ 광역푸드뱅크센터 현황 : 3page 현황도 참조

○ 시설현황

- 소 재 지 : 서울시 도봉구 마들로 13길 70(도봉구 창동 1-7)

- 이용대상 : 기초푸드뱅크 25개소, 기초푸드마켓 32개소, 푸드나눔카페                    2개소, 희망마차를 통해 연간 1,660개소 시설(연18만명)                    및 35만명 저소득층 지원

- 건축규모 : 2,576.4㎡(780평)

▸건물 972㎡(294평) : 실온창고 231.5평(약 350톤 보관), 냉동(장)

창고 10.9평(약 15톤 보관), 사무실 등

▸주차장 및 하역 공간 1604.4㎡(486평)

- 기부물품 보관 규모(연간 기부 물동량 약 100억원이상)

○ 주요사업

- 공정, 투명, 안전한 기부물품 관리체계 확립 운영

▸시,구통합 연400여억원의 자원관리 총괄, 운영실태 점검, 종사자 교육 등 실시

- 대량기부물품 접수․검수․보관 및 자치구 별 푸드뱅크․마켓의 이용        규모에 따라 적정 필요량 배분

-  수해 등 재해발생시 기부물품 긴급지원

-  자원봉사 활성화를 통한 저비용 고효율의 사업체계 운영

▸연간 1,000명 이상 교육, 유통기한 확인, 상품분류, 포장 등에 활용

□ 광역푸드뱅크센터 이전 시 검토사항

○ 기부물동량 증가 추세를 반영 현재보다 큰 규모로 설치(현재 2,576㎡→2700㎡)

- 기부물품 적재창고 면적 800㎡ 이상 높이 8.4m 이상(3단 렉 적재 높이)

▸냉동(장)고 보관창고 33㎡포함

- 창고 외 사무실, 화장실, 회의실 등 250㎡ 이상

▸상근인력 15명, 일일 평균 50인 이상 방문 규모

- 작업장(소분 및 위생포장 등) 및 기부식품 위생 검사실 100㎡ 이상

- 주차 및 기부물품 상·하차 공간 1,550㎡ 이상

▸최대 25톤 카고 트럭 진입 가능 구조, 1톤 차량 25대 상·하차 대기, 회전에 적합한 지형 필요

○ 접근성                                                        - 25톤 차량 진입이 가능한 도로변 위치 필요

- 자원봉사자, 기부관계자 방문이 용이한 위치 필요(대중교통 인접)

- 기부물품 적재차량, 기초푸드뱅크․마켓, 사회복지시설 등 서울시 전역으로부터 차량의 왕래가 많은 특성을 고려하여 자동차전용도로, 외곽순환고속도로 등과 인접 위치

○ 기타

- 지게차 후진 경고음, 냉동․냉장고 소음 등으로 민원발생 소지가 없  도록 방음 및 주택, 상가 등과 이격된 위치 필요

- 물류창고 건물은 지게차 회전 반경을 고려한 렉간 거리, 3단 적재시 높이   등 건축 면적의 가로 세로의 비율과 건축물 내부의 높이 등을 고려하여야 함.

※ 광역푸드뱅크센터 현황도 : 5,970.7㎡(1,806평)

○ 광역푸드뱅크센터 : 2,576.4㎡(779평)

○ 나대지 : 3,394.3㎡(1,027평)

면적3,394.3㎡