<광진구 대기오염측정소 장비 운영 현황>

운영 주체	측정망 구분	측정항목			측정주기
서울시 (보건환경 연구원)	도시대기	PM10,PM2.5,NOx,CO,O3,SO2 기상(풍향,풍속,온도,습도)			1시간
	PM2.5	수동		질량농도, 성분(탄소,이온,중금속)	24시간
		연속		질량농도, 성분(탄소,이온,중금속)	1시간
	오존전구물질	VOCs 56개 항목			1시간
	광화학	PAN, 과산화수소, 포름알데히드,이산화질소			1시간
	암모니아	NH3			1시간
	라이다	에어로졸 연직분포, 비편광도(형상), 파장별신호비(크기분포)			15분
	산성우	강우량, pH, 전도도, 온도, 이온성분			강우시
환경부 (수도권청)	광 화 학 대 기 오염물질	저농도 CO, 총 반응성질소산화물			5분
		카르보닐화합물			매주 2일 1일당 9시간 시료채취
	유해대기 오염물질	벤젠 등 VOCs 14종			1시간
	PM2.5	질량농도, 성분(탄소, 이온, 금속성분)			24시간
	산 성 강하물	건성	PM2.5, Cl- 등 이온성분 8종		6일 간격 24시간 시료채취
		습성	산성도(pH), Cl- 등 이온성분 8종, 전기전도도, 강수(설)량		강우 시