- 현장 소방활동 안전관리 강화를 위한 -

일일 교대점검 이행실태 및 운영상 문제점 보고

❖  일일 교대점검 이행실태 및 운영상 도출된 문제점을 파악하여 개선대책을 수립함으로서 현장활동 중 안전사고를 방지하고자 함.

□ 관련근거

□ 『재난현장 표준작전절차』 SOP 402-4 「출동장비 점검절차」

□ 소방공무원 보건안전관리 규정 제14조 (소방방재청훈령 제330호)

□ 소방공무원 근무규칙 제20조 및 제26조 (소방방재청훈령 제196호)

□ 그간 추진사항 (2014. 9. 29. 현재)

□ 일일 교대점검 불시점검 : 각 안전센터 및 구조대 / 9회

□ 재난현장 활동대원 개인안전장구 착용여부 확인 : 187회

□ 문제점

센터별	일일교대점검 운영상 문제점
신 수	- 교대점검 시 방화복, 공기호흡기를 착용하고 점검을 받다보니, 장비점검 하는데 행동반경이 좁고 대원끼리 부딪쳐 사고의 우려가 있으며, 차량 위에 있는 장비를 점검할 때도 뒤로 몸이 쏠리는 상황 등 위험성이 있다
염 리	- 점검시간 10분(08:50~09:00/17:50~18:00) 이내에 차량, 무전기,출동장비 점검으로 실질적인 점검에 어려움이 있다.
서 교	- 출동차량을 빼고 교대점검을 해야하는데 (차량을 빼지 않으면 공간 협소로 기타 소방장비를 점검하기 어려움) 센터 앞 통행 인원이 많고 , 차량을 충분히 빼기 어려워 시동시 발생되는 매연등에 사무실이 오염됨.
성 산	- 일일 근무교대점검 운영 매뉴얼에 의한 교대점검을 실시 하고 있으나 방화복 및 공기호흡기 착용을 하여 차량위에 있는 장비를 점검하다 보니 효율적이지 못함.
공 덕	- 합동 교대점검 시간이 짧아 장비점검과 인계인수를 실시하기에는 시간이 부족하여 장비정점을 확실히 수행하기 어려움
상 암	-차고 내 차량점검과 동시에 장비점검을 실시함으로서 매연 등으로 인하여 직원 건강을 해칠 수 있음.
구조대	근무교대시 차량배기 가스으로 인해 직원들의 호흡하기가 곤란함.

□ 개선사항

센터별	개선내용
신 수	- 방화복 착용이나 공기호흡기 점검은 소방관이라면 누구나 할수 있다 - 점검할 때 여러장비를 신속하게 점검할수 있도록 방화복 및 공기호흡기 착용은 하지 않았으면 함.
염 리	- 교대점검 시 기본 출동장비 및 특이사항에 한하여 인계인수 하고 출동대별 소방장비․장구에 대한 점검은 근무교대 후 일과표(09:00~10:00 / 18:00~19:00) 에 의거 실시
서 교	- 차고에 매연 환기장치 시설 필요
성 산	- 교대점검시 활동복으로 교대집합을 하고 개인활동장비, 개인보호장비, 출동장비의 이상유무를 점검하는 방식으로 개선 - 경방근무 인원은 방화복 및 공기호흡기 착용하고 기타인원은 착용하지 않으므로 복장이 통일되지 않아 외부에서 볼 때 일체감이 떨어짐
공 덕	일일교대점검시 방화복 및 공기호흡기 착용을 하지말고 점검 했으면 함.
상 암	- 직원 건강보호를 위해 소방장비 점검, 차량외관 점검 후 차량 시동 점검 순으로 실시
구조대	- 차고에 매연 환기장치 시설 필요

□ 향후 추진계획

□ 각 센터별로 수합된 건의사항을 검토하여 대책회의 추진(대응관리과장, 장비팀장, 현장1,2,3지휘대장, 신수센터장).  끝.