교량별 점검시설 정비 계획 현황도

○ 광진교

- 출입문 설치 2개소(RP6, 8) / 하향식 사다리 1개소(P13)

점검사다리 설치

(수직형, 하향식)

출입문 설치

○ 한강대교

- 점검통로 발판교체 264㎡(게르버 신,구교)

※ 비계발판 위치도(게르버 구,신교)

○ 서강대교

- 트레이간 연결발판 12개소(P10~12, P14~17, P19~23)

연결발판 설치

○ 탄천1교

- 하향식 사다리 2개소(P5 상행, P5 하행)

점검사다리 설치

(수직형, 하향식)