1		소방펌프차 기능조작 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통상황	1. 펌프차 물탱크에 물이 떨어져 물탱크차량을 이용 중계하여 화재를 진압해야 하는 상황 1-1. 물탱크차량의 송수 지원 상황(물탱크 조작 유연성 등) 2. 펌프차에 진공펌프가 고장난 상태에서 배수지원 출동을 하는 상황 3. 동절기 출동하여 화재진압하고 귀소 시 하여야 할 사항 4. 출동하여 펌프작동스위치를 작동하였으나 펌프가 작동하지 않는 상황
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 3명(운전원 1명, 물탱크차 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 펌프차 1대, 물탱크차 1대, 저수조(가반식펌프 수조), 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의 흡수관 1본(스트레이너 포함), 65m수관 1본
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원 및 보조요원은 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 3. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다. 5. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 임무복창	1. 참가자는 차량의 장비를 안전점검한 후 3인이 한조가 되어 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. (평가관이 임의지정) ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가 전 대원의 임무를 확인한다. ⇒ 임무복창 : 1번 펌프차 운전원, 2번 탱크차 운전원 3번 보조요원	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량 안전상태 등	3
			◦ 구령 및 복창	1
			소 계	5
2	부서확인	1. 평가관의 지시에 따라 임무 복창을 하고 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 신속히 차량에 승차한다. 2. 부서는 평가관이 지정한 장소에 해당 운전요원이 부서 후 주차브레이크를 작동한다. 3. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 펌프차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 4. 펌프차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다. - 운전원은 고임목 상태를 직접 확인한 후 조작 대기를 한다. 5. 물탱크차 운전원은 펌프차 후면에 안전한 거리를 확보, 정차한 후 주차브레이크를 작동한다. 6. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 물탱크차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 7. 물탱크차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다. - 운전원은 고임목 상태를 직접 확인한 후 조작 대기를 한다.	◦ 부서위치 적정성 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 주차브레이크 조작 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 고임목 설치 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 수신호 및 구령 (펌프차, 물탱크차)	1
			◦ 펌프작동 여부 (펌프차, 물탱크차)	3
			소 계	10

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
3	중계방수	1. 평가관은 펌프차에 물이 떨어진 상황을 부여하고 중계방수를 하도록 지시한다. 2. 물탱크차 운전원은 메인밸브를 열고, 에어빼기를 실시한 후 적정압력으로 올린 후 대기하고 펌프차에 수관을 연결한다. 3. 펌프차 운전원은 수관을 중계구에 체결 후 중계구밸브를 연다. 4. 물탱크차 운전원은 방수구를 열어 송수하고 펌프차는 송수받아 방수한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) ※ 평가관은 중계방수 시 조작유연성을 확인한다. (운전원의 펌프작동, 밸브조작 등을 평가하는 것임)	◦ 수관체결 상태 (출력)	2
			◦ 수관체결 상태 (입력)	2
			◦ 밸브작동순서	6
			◦ 방수압력 적정성 (출력-rpm 조작 등)	3
			◦ 방수압력 적정성 (입력-rpm 조작 등)	3
			◦ 밸브개폐 조작여부	4
			소 계	20
4	진공펌프 작동 및 고장 시	1. 평가관은 배수지원출동을 하는 상황을 부여하고 진공펌프 사용 및 고장시 마중물 사용 지시한다. 2. 펌프차 운전원은 펌프를 작동한 후 흡수구에 흡수관을 장착한다. 3. 보조요원은 흡수구 스트레이너를 저수조(가반식펌프 수조)에 집어넣는다. 4. 진공펌프를 작동하여 진공도확인 후 물을 흡수하고 방수구를 열어 방수한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) 5. 다음은 진공펌프 고장 시 마중물을 이용하는 방법 흡수밸브를 열고 메인밸브를 열어 물을 흘려내려 보내어 흡수관에 물을 채우고 방수구를 열어 방수한다.(평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) ※ 평가관은 진공펌프 조작 및 고장 시 조치방법을 확인한다. (운전원의 진공펌프작동, 고장 시 마중물이용을 평가하는 것임) 6. 평가관은 펌프 및 밸브의 누수 등의 확인을 지시한다.	◦ 흡수관장착상태	3
			◦ 진공도 확인여부	3
			◦ 진공펌프 작동 시 RPM적정여부	3
			◦ 압력계확인 후 방수여부	3
			◦ 마중물 사용방법	5
			◦ 펌프 및 밸브누수 확인	3
			소 계	20

구 분		내 용	평 가 항 목	배점		득점
5	동절기 화재출동 후 조치	1. 평가관은 동절기 펌프사용 후 조치해야 할 상황을 부여한다. 2. 배관에 있는 물을 배수시킨다. 3. 부동액밸브를 열어 펌프내로 흘러들어가게 한 후 펌프를 회전시켜준다. ※ 평가관은 부동액밸브 사용의 적절성을 확인한다. (운전원의 부동액밸브 조작 등 평가하는 것임)	◦ 부동액밸브 사용법	5
			◦ 부동액 주입 등 밸브 조작법	5
			소 계	10
6	수동작동	1. 평가관은 펌프스위치 고장상황을 부여하고 수동조작을 지시한다. 2. 운전원은 에어자동/수동 전환밸브를 수동위치로 전환한다. 3. 보조요원 1은 운전석에서 클러치를 밟고 운전원은 수동레버를 조작하여 P T 0를 넣는다. (수동 P T 0가 없는 차량은 구두로 평가) 4. 수동으로 메인밸브를 열고, 에어빼기를 실시한 후 적정압력으로 올린 후 방수한다.(평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) 5. 작업완료 후 메인밸브를 닫고 방수압력 제거 후 P T 0를 역순으로 한다. ※ 평가관은 펌프스위치 등 고장 시 수동조작 방법을 확인한다. (운전원의 수동조작순서 및 조작의 적절성을 평가하는 것임)	◦ 수동작동 여부	8
			◦ 수동작동 조작순서	5
			◦ 방수압력 적정성	2
			◦ 밸브개폐 조작여부	5
			소 계	20
7	평가 종료 및 철수	1. 평가관은 종료 및 철수를 지시한다. 2. 펌프차 운전원은 모든 밸브 및 차량상태 점검 후 차량에 승차하여 P T 0등 모든 스위치 및 시동을 끄고 하차한다.	◦ P T 0해제여부	3
			◦ 스위치 해제 등 조작 여부	2
			소 계	5
8	KeyWord 응답하기	1. 특장차량에 관하여 운전원이 반드시 알아야 하는 점검사항이나 특장부분 조작 시 준수하여야 하는 사항을 키워드로 분야별 3문항을 질의 응답하는 방식으로 한다. 2. 운전원은 평가관의 요구에 따라 키워드응답 과제를 선택하고 선택한 키워드를 읽어서 질문하고 운전원이 답한다.	◦ KeyWord 질의응답	상: 2 중: 3 하: 5
			소 계	10

2		다목적펌프차 기능조작 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통상황	1. 펌프차 물탱크에 물이 떨어져 물탱크차량을 이용 중계하여 화재를 진압해야 하는 상황 1-1. 물탱크차량의 송수 지원 상황(물탱크 조작 유연성 등) 2. 펌프차에 진공펌프를 사용 배수지원출동을 하는 상황 3. 건물 3층에서 화재발생 사다리를 전개하여 인명구조 해야 할 상황
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 3명(운전원 1명, 물탱크차 1명, 보조요원 1명) 2. 소요장비 : 다목적펌프차 1대, 물탱크차 1대, 저수조(가반식펌프 수조), 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의 흡수관 1본(스트레이너 포함), 65m수관 1본
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원 및 보조요원은 안전모, 안전장갑, 활동화, 방화복 상의(하의는 활동복)를 착용한다. 2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 3. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다. 5. 고임목은 차량의 움직임이 없도록 타이어에 밀착한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 임무복창	1. 참가자는 차량의 장비를 안전점검한 후 3인이 한조가 되어 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. (평가관이 임의지정) ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가 전 대원의 임무를 확인한다. ⇒ 임무복창 : 1번 펌프차 운전원, 2번 탱크차 운전원 3번 보조요원 1	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량 안전상태 등	3
			◦ 구령 및 복창	1
			소 계	5
2	부서확인	1. 평가관의 지시에 따라 임무 복창을 하고 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 신속히 차량에 승차한다. 2. 부서는 평가관이 지정한 장소에 해당 운전요원이 부서 후 주차브레이크를 작동한다. 3. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 펌프차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 4. 펌프차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다. - 운전원은 고임목 상태를 직접 확인한 후 조작 대기를 한다. 5. 물탱크차 운전원은 펌프차 후면에 안전한 거리를 확보, 정차한 후 주차브레이크를 작동한다. 6. 부서 후 보조요원은 고임목을 운전석 뒷바퀴 앞 ․ 뒤로 고이고 물탱크차 운전원을 향해 오른팔을 들어 “고임목 고임” 이라고 외친다. 7. 물탱크차 운전원은 고임목을 안전하게 고인 것을 확인한 후 왼손을 창밖으로 펼치며 “고임목 고임 확인”을 외친 후 펌프를 작동한 후 하차한다. - 운전원은 고임목 상태를 직접 확인한 후 조작 대기를 한다.	◦ 부서위치 적정성 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 주차브레이크 조작 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 고임목 설치 (펌프차, 물탱크차)	2
			◦ 수신호 및 구령 (펌프차, 물탱크차)	1
			◦ 펌프작동 여부 (펌프차, 물탱크차)	3
			소 계	10

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
3	중계방수	1. 평가관은 펌프차에 물이 떨어진 상황을 부여하고 중계방수를 하도록 지시한다. 2. 물탱크차 운전원은 메인밸브를 열고, 에어빼기를 실시한 후 적정압력으로 올린 후 대기하고 펌프차에 수관을 연결한다. 3. 펌프차 운전원은 수관을 중계구에 체결 후 중계구밸브를 연다. 4. 물탱크차 운전원은 방수구를 열어 송수하고 펌프차는 송수받아 방수한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함) ※ 평가관은 중계방수 시 조작유연성을 확인한다. (운전원의 펌프작동, 밸브조작 등을 평가하는 것임)	◦ 수관체결 상태 (출력)	2
			◦ 수관체결 상태 (입력)	2
			◦ 밸브작동순서	6
			◦ 방수압력 적정성 (출력-rpm 조작 등)	3
			◦ 방수압력 적정성 (입력-rpm 조작 등)	3
			◦ 밸브개폐 조작여부	4
			소 계	20
4	진공펌프 작동	1. 평가관은 배수지원출동을 하는 상황을 부여하고 진공펌프 사용 및 고장시 마중물 사용 지시한다. 2. 펌프차 운전원은 펌프를 작동한 후 흡수구에 흡수관을 장착한다. 3. 보조요원 1은 흡수구 스트레이너를 저수조(가반식펌프 수조)에 집어넣는다. 4. 진공펌프를 작동하여 진공도확인 후 물을 흡수하고 방수구를 열어 방수한다. (평가관의 방수중지 신호에 따라 방수중지 함)	◦ 흡수관장착상태	3
			◦ 진공도 확인여부	4
			◦ 진공펌프 작동 시 RPM적정여부	5
			◦ 압력계확인 후 방수여부	3
			소 계	15

구 분		내 용	평 가 항 목		배점		득점
5	아웃트리거 작동 및 사다리전개	1. 운전원은 평가관 지시에 따라 펌프작동을 멈추고 유압펌프를 작동 시킨다. 2. 조작반에서 아웃트리거측으로 유압변경 후 잭(Jack) 실린더를 작동하여 차량을 지지한다. 3. 사다리측으로 유압변경 후 평가관이 지시하는 위치에 사다리를 전개한다.	◦ 잭 실린더 조작	7
			◦ 사다리조작 유연성	8
			소 계	15
6	수동작동	1. 평가관은 운전원에게 유압밸브 고장 시 조치방법을 지시한다. 2. 펌프관련 쏠밸브(메인밸브 등)고장 시 수동조작방법을 지시한다. (수동 P T 0가 없는 차량은 구두로 평가)	◦ 유압밸브 조작여부		15
			◦ 밸브개폐 조작여부		5
			소 계		20
7	평가 종료 및 철수	1. 평가관은 종료 및 철수를 지시한다. 2. 운전원은 사다리를 수축하여 안착 시킨 후 아우트리거 측으로 유압변경 잭(Jack) 실린더를 원위치 한다. 3. 운전원은 차량에 승차 유압펌프스위치 및 사다리 동력 전원을 끄고, 모든 스위치 및 시동을 끄고 대기한다.	◦ 사다리조작 유연성		3
			◦ P T 0해제여부		2
			소 계		5
8	KeyWord 응답하기	1. 특장차량에 관하여 운전원이 반드시 알아야 하는 점검사항이나 특장부분 조작 시 준수하여야하는 사항을 키워드로 하여 분야별 3문항을 질의 응답하는 방식으로 한다. 2. 운전원은 평가관의 요구에 따라 키워드응답 과제를 선택하고 선택한 키워드를 읽어서 질문하고 운전원이 답한다.	◦ KeyWord 질의응답		상: 2 중: 3 하: 5
			소 계		10

3		소방차 주행평가 실시요령 및 평가기준

구 분	내 용
공통상황	1. 소방자동차(펌프차, 물탱크차)를 이용하여 일반 도로를 주행하는 상황 2. 주행평가 차량은 안전장치(보조브레이크) 부착차량 이용 3. 평가자와 평가관이 탑승하여 2km~4km 주행하여 주행능력 평가 4. 일반도로 주행 능력 평가
인원 및 소요장비	1. 인원 : 총 1명(평가 운전원 1명) 2. 소요장비 : 소방차(보조브레이크 장착), 안전모, 안전장갑, 활동화
안전관리 확인사항	1. 평가 전 운전원 및 보조요원은 안전모, 안전장갑, 활동화를 착용한다. 2. 안전장갑은 적색 반코팅, 면, 목장갑 착용을 금하고 가죽장갑을 착용한다. 3. 차량의 각종 안전장치 및 장치물의 장착상태 등을 필히 확인한다. 4. 안전상의 위험이 있다고 판단될 때 평가관에게 보고한다.

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	득점
1	확인점검 및 준비보고	1. 평가자는 차량을 안전점검한 후 지정된 복장을 착용하고 출발선에서 대기한다. ◦ 평가관은 차량의 이상유․무 및 평가자 본인여부를 확인한다 ◦ 평가자는 평가관에게 『소방O, OOO 평가준비완료』 라고 보고한다.	◦ 복장상태 등	1
			◦ 차량안전 상태 등	1
			◦ 준비상태 보고 여부	1
			소 계	3
2	차량탑승 안전확인	1. 평가관의 지시에 따라 출발 신호와 동시에 “실시” 복창 후 안전하게 차량에 승차한다. 2. 평가자는 시동 전 점검사항(각종계기) 확인 후 시동을 건다. 3. 평가관의 “출발” 지시에 따라 주차브레이크를 풀고 “출발”이라고 복창 후 출발한다. 4. 평가자는 출발 준비가 미흡하다고 판단 시 출발시키지 않는다. 5. 평가관은 출발시 안전에 우려가 크다고 판단 시 즉시 중지 시킨다.	◦ 시동 후 계기 점검	1
			◦ 출발 전 불안전요소	1
			소 계	2

구 분		내 용	평 가 항 목	배점	감점
3	주행평가	1. 원활한 출발은 하였는가? 2. 전, 후, 좌, 우 안전 확인은 하고 출발 하였는가? 3. 방향지시등은 적절히 작동하였는가? 4. 주행 시 운행능력은 어떠한가? 5. 신호등은 법규에 맞게 준수하는가? 6. 운행 중 정지 시 원활하게 정지하는가? 7. 운행 중 각종 계기 작동능력은? 8. 도로상황에 맞는 속도를 낼 수 있는가? 9. 방어운전 능력은? 10. 기타 운행 능력 수준은?	◦ 출발상태	1
			◦ 안전확인 등	1
			◦ 계기 작동 상태	1
			◦ 주행능력	7
			소 계	10
4	평가종료 및 안전확인	1. 평가관의 지시대로 운행하였는가? 2. 운행 후 정지 시 원활하고 안전하게 정지 하였는가? 3. 정지 후 계기 등 마무리를 제대로 하였는가? 4. 운행 후 하차 후 안전 확인은 하였는가? 5. 종료보고는 하였는가?	◦ 지시이행 여 부	1
			◦ 안전한 정지 여부	2
			◦ 운행 후 안전확인	2
			소 계	5