교육자료

○ 소화배관 교체공사 시공업체 현장 대리인 및 작업자에게 안전시공        교육실시

→  안전사고 예방, 공정관리 철저

○ 건명 : 서울대공원 소화배관 교체공사(2단계) 관계자 안전교육

○ 일시 및 장소 : 2016.5.4.(17:00 ∼ ), 기반시설안전추진반 사무실

○ 참석대상

- 시공업체 관계자 : 현장대리인 정종길외 5명

- 대공원 : 추진반장, 업무담당(기계) 김경호

○ 교관 : 기반시설안전추진반장 및 업무담당 김경호

○ 내용

< 안전에 관한 사항 >

1. 작업 현장이 지하구로 열악하고 위험, 항상 2인 이상 작업

→ 작업자 주변 안전저해 요인 제거 및 비상시 연락 철저

1. 맨홀을 이용하여 자재 반입시 맨홀주변 가림막 등 안전조치 및 작업      완료시 까지 현장 관찰·관리철저  → 대공원 이용객 안전확보

1. 반드시 안전모, 작업복 등 착용후 작업

1. 용접시 소화기 필히 비치, 화재 예방에 철저를 기할것

1. 용접 어스선을 고압 케이블트레이에 연결하지 말 것

→ 고압 케이블 스트레스로 선로화재 등 안전사고 유발

1. 방염포를 이용하여 용접 불티가 전선(케이블)에 튀지 않도록 조치

1. 지하구내, 맨홀로 자재운반 등 작업시에 이용객 및 작업자 안전사고 예방에 철저

1. 대공원 내에서 차량 운행시 20km 이하 저속, 비상등 점등, 코끼리열차 우선통행

< 시공 등 당부 사항 >

1. 설계도서에 따라 공사 기간내에 안전시공 완료

1. 지하구내 전기 및 배관설비 등 대공원 기반시설 훼손되지 않도록 주의

→ 훼손시 즉시 보고 및 복구

1. 작업 공정상 밸브 조작 등이 필요할때는 2∼3일전 담당자에게 보고    1. 일일 작업전·후 담당자에게 유선 등으로 보고.  끝.