문서번호	교통운영과-2686
결재일자	2017.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호시설팀장	교통운영과장
협조

	교통신호기 업무추진을 위한 도로사업소 합동회의 결과보고

2017. 2.

교통운영과

(신호시설팀)

교통신호기 업무추진을 위한」

도로사업소 합동회의 결과보고

2017년도 시행하는 교통신호기 신설, 개량, 유지보수공사의 원활한 사업추진과 관련업무의 효율적인 추진을 위한 도로사업소 담당자 합동회의 결과를 보고함

회의개요

일시 : 2017. 2. 8(수) 10:00 ~ 12:00

장소 : 서소문청사 1동 7층 회의실

참석자 : 동부도로사업소 김기중 외 14명

회의결과

제1안 : 2017년 신호기 신설·보수 예산집행 계획

- 도로사업소별 연간단가 계약으로 도급비 5억이하로 발주예정

- 선급금은 업체부담(보험료 등)으로 집행불가 함

- 기성금은 1차 작업 완료 후 6월 중 설계변경 시행 후 집행

제2안 : 노후신호지주 교체 계획

- 노후지주 교체시 신호등주는 관급자재 발주 설치를 원칙으로 함

- 디자인지주는 표준도면 의거 제작 납품토록 함

- 디자인지주 금구는  A/L(알루미늄 제품)만 사용 원칙

- 신호등주(디자인지주)제작에 신규업체 진입으로 표준도면과 상이하         게 제작 납품 하는 경우가 없도록 감리원에게 공장검수 등을 지시

- 통합지주(신호등 +가로등) 설치시 가로등 전원은 연접전원을 통합         지주를 제외하여 공급하고, 통합지주는 가장 근접한 가로등에서 전         원을 공급한다(기존 가로등 케이블은 수중접속제 사용접속 및 교체)

- 통합지주의 가로등기구는 구청과 협의하여 LED 등기구을 설치하여         유지관리 업무에 지장이 없도록 함

- 지주 설치시 지주관리번호는 T-gis에서 관리번호을 부여함으로 준공         표지판으로 대체 함

제3안 : 횡단보도 집중조명시설 설치

- 횡단보도 집중조명시설 전원은 구청 가로등 전원사용을 원칙으로

하나 협의가 어려울 경우 신호기제어기에서 전원공급

(가로등에서 전원 미공급시 교통신호제어기 계약종별 변경 및 한전     전략량계 설치하여 불법 전기사용 금지)

- 가로등에서 전원공급시 가공을 지향하고 지중화공사 시행

- 횡단보도 집중조명은 부착대에 설치하여야 가장 효과적이나

신호등주 상태등을 감안하여 신호등주에 설치을 고려함

- 신호등주에 투광기 설치시 빛에 대한 눈부심등을 고려하여 설치

제4안 : 소방긴급출동시스템 설치 계획 :15개소

- 2017년 15개소 선정 예정

(소방본부와 빠른시일내에 협의하여 위치선정)

- 설계도서 시행전 규제위치등을 미리 사업소 담당자에게 송부

- 규제심의 완료시 규제도면을 설계 전 사업소 담당자에게 송부하여          설계시 경찰서, 구청과 협의가 가능토록 조치

제5안 : 음향신호기 버턴 상판함체 교체

- 시각장애인용 음향신호기 안내표시 개선방안 국민권익위원회 권고

안 수용하여 점자표기 음향신호기 버튼은 신설 및 교체 시 적용하     고 장애인협회에서 요구한 위치는 우선적으로 교체

제6안 : 한국전기안전공사 교통신호기 정기점검 협조

- 한국전기안전공사에 조기 점검요청 공문시행

(4월중 점검실시 예정)

- 점검일정 확정시 모범운전사 배치 등 협조공문 발송 예정

제7안 : 기타 효율적인 사업추진을 위한 방안 및 검토사항 등

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 별표1 에

구관할 도로에 대한 신호기 유지관리 내용 없음

⇒ 도로교통법 제3조 신호기등의 설치 및 관리 1항에 특별시장(광            역의 군수는 제외)는 도로에서 위험을 방지하고 교통의 안전            과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는            신호기 및 안전표지를 설치 관리하여야 한다,라고 명시되어 있             으므로 법 조항이 우선하므로 구도로에 신호등 설치 및 관리을            하여야 함

- 교통신호기 운영에 소모품은 시설비로 구매가 불가 함

⇒ 일반운영비(공공요금 등)에서 교통신호기 정비용역에 필요한 소            모품 구매토록 공문 시행 중

- 2010년형 표준제어기 구매시 LSU 6개 설치가 기본사양임

LSU 4개만 필요한 장소의  LSU 2개 처리방안은

⇒ LSU 2개는 예비용으로 제어기에 보관

(도난방지 및 신호제어기 유지보수업체 교육실시)

- 구형제어기를 신형으로 교체후 불용품 처리은

⇒ LSU 등 사용가능한 제품은 신호운영팀(제어기유지보수업체)에            서 인수 재활용으로 예산 절감

⇒ 철거(제어기 포함)된 불용품은 자원순환과 SR센타에 증여

(타 사업소도난방지 및 신호제어기 유지보수업체 교육실시)

- 반기별로 시행하는 도로굴착 심의를 분기별로 시행 요청

⇒ 도로관리과에 협의요청 공문 시행예정

(담당주무관과 교통신호등 굴착공사 협의)

붙임 : 교통신호기설치 및 관리업무 회의 참석자 명단 및 사진 1부