교통안전시설 심의결과 및 의견 ('18년 제11차)

□ 대 상 : 총 13개소(57건)

연번	경찰서	장 소		심 의 사 항	심의결과	심 의 의 견	원인자
1	중 부 종 로 남대문 서대문 혜 화	종로구 등 4대문 일대 (총 길이 47.17km)		1.최고속도제한 하향(총길이 47.17km) -통일로 등 23개 도로축은 60・50・40 →50・30km/h 하향 -송월길 등 18개 도로축은 50・40・30・20km/h 현행유지 ※사업구간내 국지도로는 30km/h로 일괄 조정	가결	- 시민들의 혼란방지를 위해 다양한 홍보대책 마련(언론보도ㆍ플래카드 등) 4대문안 속도하향에 따른 교차로간 신호연동화 신호체계 개선 검토 지하차도ㆍ터널구간 진입 전 사고예방을 위한 도로시설물 보강(그루빙 등)
				2.교통안전표지 및 노면표시 개선 등
2	영등포	영등포구 신풍로 54 (보현약국 앞)		1.횡단보도 신설	가결
				2.신호기(보/차) 신설
				3.노면표시 설치 등 ※ 노상주차구획 일부 제거
3	중 부	중구 을지로 세운 6-3-1구역 도시환경사업 지역 주변	#1 을지4가주변	1.횡단보도 신설 및 이설	부결	- 신규 횡단보도 상류측 기존횡단보도를 더 상류측으로 이동시켜 같이 운영하는 것 권고 - 주민 의견조사가 필요	㈜ 더 유니스타
				2.교통신호기(차/보) 신설 및 이설
				3.차로재구획
				4.교통안전표지 및 노면표시 개선
			#2 사업주변이면도로	1.횡단보도(고원식) 신설	가결
				2.차로구획
				3.제한속도지정 30km/h
				4.교통안전표지 및 노면표시 개선
4	서대문	서대문구 통일로 홍은사거리 주변		1.유턴허용	가결	- 교통신호기는 현행유지 - 정지선 측(near-side)에 신호등 추가 설치필요 - 정지선 부근에 전용신호등(종형3색등 또는 배면등형태) 신설 필요	서울시 교통운영과
				2.차로재구획
				3.교통신호등 변경(차로별→4색)
				4.버스 정지선 후퇴
				5.교통안전표지 및 노면표시 개선
5	동 작	동작구 현충로 75 (원불교100년기념관) 앞		1.신호기(차/보) 신설 및 이설	가결	- 불가피한 상황이니 오히려 taper 비율을 줄일 것을 검토요망	원불교100년기념관건축추진위원회
				2.횡단보도 신설 및 이설
				3.감속차로 신설
				4교통안전표지 및 노면표시 개선

연번	경찰서	장 소	심 의 사 항	심의결과	심 의 의 견	원인자
6	관 악	관악구 남부순환로 2017 앞 (남현동 입구)	1.유턴구역선 신설	가결
			2.유턴대기차로 신설
			3.교통안전표지 및 노면표시 개선
7	동대문	동대문구 한천로 179 앞 (래미안엘파인 입구)	1.횡단보도 신설	가결		서울시 교통운영과 교통개선팀
			2.신호기(차/보) 신설
			3.교통안전표지 및 노면표시 개선
8	강 동	강동구 동남로 중앙보훈병원 정문 앞	1.횡단보도 신설	가결
			2.신호기(차/보) 신설
			3.경보등 제거
			4.중앙선 절선
			5.좌회전 및 유턴 허용
			6.교통안전표지 및 노면표시 개선
9	강동	강동구 양재대로 명덕초등학교입구 교차로	1.횡단보도 신설	가결	- 신설횡단보도를 우측 정지선쪽(동측)으로 이동설치 검토 - 교차로안에 정지선 등을 포함하여 정형화된 형태로 설치 필요 - 신호현시 ∮3과 ∮4 순서를 바꾸는 것 검토 요망
			2.신호기(차/보) 신설 및 이설(#1)
			3.신호기(보) 신설(#2, 아파트 입구)
			4.신호기(보) 신설(#3, 초등학교 입구)
			5.교통안전표지 및 노면표시 개선
10	성 북	성북구 석관동 58-56번지 일원 (석관2구역 주택재개발정비사업)	1. 차로 재구획	가결		석관제2구역주택재개발정비사업조합
			2. 횡단보도 신설 및 이설
			3. 신호기(차/보) 신설 및 이설
			4. 좌회전 및 유턴 허용
			5. 교통안전표지 및 노면표시 개선
11	노 원	노원구 녹천초교교차로 (월계이마트 주변)	1. 횡단보도 이설	부결	- 버스와 보행자 상충 위험도 증가	월계이마트
			2. 신호기(차/보) 신설 및 이설
			3. 노면표시 개선
12	노 원	노원구 상계로 기업은행사거리~동막골 입구	1. 차로 재구획(차로확장)	가결	- 사고예방을 위해 간이중앙분리대 반드시 설치 - 주도로 직진방향에 우선권 부여하고 회전류 숫자를 줄이는 방향으로 교차로 운영 필요 - 일방체계와 현재안의 장단점 비교검토 필요 - 신호현시는 재검토하여 최적화 할 것	노원구 토목과
			2. 횡단보도 신설 및 이설
			3. 신호기(차/보) 신설 및 이설
			4. 좌회전 신설
			5. 교통안전표지 및 노면표시 개선
13	도 봉	도봉구 마들로11길	1. 차로 재구획(차로축소)	가결	- 우측횡단보도 신호등과 보행자가 차량운전자 시야에 들어오도록 할것	서울시 동북권사업단
			2. 횡단보도 신설 및 이설
			3. 신호기(보) 이설
			4. 제한속도 하향 207m(40→30km/h)
			5. 교통안전표지 및 노면표시 개선