충정교 외 2개소 정밀점검 용역

교통통제 계획서

(의주로지하차도)

2015. 03.

서부도로사업소

대한민국상이군경회

위  치  도

<시점전경>

<종점전경>

충청교외 2개소 현장점검에 따른

교통처리 계획서

Ⅰ. 용역명 : 충정교외 2개소 정밀점검 용역

Ⅱ. 발주처 : 서부도로사업소

Ⅲ. 과업대상 시설물 현황

시 설 명		시설규모(m)		구 조 형 식	준공 년도	종 별	노 선	비 고
		폭	연 장
의주로	본 선	16	70	콘크리트 박스	1974	법외	의주로
	옹 벽	H=5.0	180	콘크리트

Ⅳ. 교통통제 사유 : 의주로 지하차도 상부슬래브 현장조사(외관조사 및 내구성시험)을 위한 고소작업차 투입

Ⅴ. 교통통제일시 : 2015년 03월 25일 ~ 03월  31일(중 2일간)

-  세 부   통 제 계 획  -

ⅰ. 통행차량 교통통제 계획일정

일 시	시설물	통제 방법	비 고
2015년 03월 25일 ~ 03월 31일 (중 2일간)	의주로 지하차도	24 : 00 ~ 04 : 00 편도 1~2차로 중 1개 차로(1차로) 부분통제

ⅱ. 통제 계획

1) 교통사고 방지대책

- 교통유도원을 상시 배치한다.

- 차량 유도를 위한 안전간판 및 라바콘을 설치한다.

- 안전관리자에 의한 안전교육을 실시한다.

2) 교통 유도원 배치

- 유도원은 안전장구 및 안전조끼를 착용하고 전자 신호봉으로 차량을 유도한다.

- 점검자는 도로를 무단 횡단하여서는 안되며, 안전조끼를 착용한다.

- 안전요원은 정위치를 무단이탈 하여서는 안된다.

- 전 작업자는 안전장구를 착용한다.

3) 안전표지판 및 싸인카 설치

- 안전표지판은 점검구간 원거리로부터 설치하여 철거는 역순으로 한다.

- 라바콘 설치간격은 5m간격으로 설치한다.

- 안전시설물은 교통통제계획도에 의거 기준에 맞게 설치한다.

ⅲ. 교통처리계획도