119구급대 감염관리실 설치 관련 구급대원 의견

검토안건	검토의견	비고
감염관리실 기본구조	-감염관리실 화재경보시스템 적용 바람. -전기, 수도시설은 매립시 충분한 깊이(1.5미터이상)로 하여 겨울철에 동파방지 기능유지. -외부 단열마감으로 결로현상 등 방지 -감염관리실 전면 캐노피는 충분한 크기로 적용(도어락을 빗물에서 보호)하고 조명등 설치요함 -약품보관함등의 재질은 원목으로 적용하여 내구성 확보요함 -설치된 콤프레셔로 구급차량 세차를 할수 있도록 세차용 건 설치요함 -감염관리실 내 싱크대 수도 및 세탁기 수도 등 겨울 철 단수 및 동파되지 않도록 고급기술 적용 요함.
감염관리실 구성물품	-출동 발생 시 신속히 대응할 수 있게 방송 설비뿐만 아니라 모니터 적용 바람. -감염관리실 외부에 구급대원 의복 세탁용 세탁기(추가)와 빨래건조대(컨테이너 부착형) 필요
기 타 의 견 (건의사항)	-A/S가 빠르고 기술력이 좋은 업체 선정