구급장비 관리카드

관리번호		Ⅰ-A-5
장비명		비디오후두경	기준수량	1
			보유수량	1
구성품		블레이드 2.3.4, 배터리 2개, 모니터, 충전기, 스타일렛	내구년수	5
배정 일자	본부구매	2017.11.15.	운용부서	성수119안전센터
	자체구매		용 도	전문 의료장비
사 진
제원	NTSC/RCA형 컬러모니터, 해상도 320 x 240, 크기 TFT LCD 3.5인치, 무게 : 약 0.78kg(배터리포함)
사용방법	환자의 체형 및 구조에 따라 적절한 블레이드를 선택한다. 블레이드 연결부를 비디오핸들 마운트에 걸고 블레이드 끝부분을 눌러 핸들에 장착 한다. 전원버튼을 2초간 누르면 영상이 나타난다. 핸들을 한 손으로 들고 환자의 구강 가운데를 따라 삽입한다. 제품화면에 기도 구조가 보이도록 조정한다. 블레이드를 epiflittic vallecula 까지 위치시킨다. 블레이드를 들어올려 glottis 가 노출되도록 한다. glottis가 충분히 보이면 준비한 기관내관을 제품 블레이드의 오른쪽을 따라 밀어 넣는다.

구급비품 출납 및 운용카드

관리번호	품 명		규 격			단위
Ⅰ-A-5	비디오후두경		크기 TFT LCD 3.5인치, 무게 약 0.78kg(배터리포함)			대
년 월 일	구매방법	규격	수입	사용 및 반납	운용	비고
2017.11.15.	본부구매		0
2017.11.22.	센터수령		1