붙임 1		재난현장 표준작전절차 (SOP)

SOP 401

구급 안전관리 표준작전절차

1

구급출동 단계

	1.1 현장출발 1.1.1 (출동로) 출발 전 지리 정보를 제공하는 장비 등을 활용 1.1.2 (안전확보) 위험이 예상되는 경우에는 추가 소방력 및 경찰 공동대응 요청 1.1.3 (감염방지) 현장 도착 전 개인감염방지 장비 착용 1.1.4 (신체보호) 응급처치 활동에 지장이 없는 범위에서 보호 장비 착용 1.2 현장도착 1.2.1 (안전확인) 위험요소 확인 후 하차 및 안전 요소 확인 1.2.2 (차량부서) 1.2.2.1 현장 활동 대원을 보호할 수 있는 방식으로 차량 부서 1.2.2.2 상황에 따라 구급차량 주위에 안전표지판 설치와 차량통제 요원 확보 1.2.3 (도난방지) 엔진정지, key 분리, 문 잠금 1.2.4 (연락처) 활동 중 차량을 비워 두어야 할 경우 연락처 비치 1.2.5 (안전확보) 위험이 예상되는 경우 경찰과 함께 현장 진입

2

현장대응 단계

	2.1 현장처치 유의사항 2.1.1 (환자이동) 이동 시 환자가 추락하지 않도록 안전벨트 등을 이용하여 신체 고정 2.1.2 (환자보호) 이동 시 환자의 신체가 손상되지 않도록 주의하며 필요 시 체온보호 2.1.3 (야간활동) 조명기구를 활용하여 시야 확보 2.1.4 (기상여건) 악천후(우천 및 폭설 등)에 대비한 개인장비(우비, 아이젠 등) 확보

	2.2 현장출발 및 의료기관 이송 2.2.1 (낙상주의) 주 들것 이동 시 불완전 조작으로 인한 낙상 주의 2.2.1.1 차량 문 개방 시 보행자 및 차량 확인 후 개방 2.2.1.2 측면에서 주 들것 및 환자 관찰 2.2.2 (안전벨트) 구급차량에 탑승한 모든 인원은 안전벨트 착용. 단, 응급처치 지장이 있을 경우 제외 2.2.3 (폭행예방) 환자 또는 보호자가 폭력적인 경우 정차하여 안전 확보 및 지원 요청 2.2.4 (승차정원) 구급차의 승차 정원을 고려하여 인원 탑승 2.3 의료기관 도착 2.3.1 (낙상주의) 주 들것 이동 시 불완전 조작으로 인한 낙상 주의 2.3.1.1 차량 문 개방 시 보행자 및 차량 확인 후 개방 2.3.1.2 측면에서 주 들것 및 환자 관찰 2.3.2 (안전관리) 엔진정지, key 분리, 문 잠금 2.3.3 (장비정비) 환자 인계 후 상시 출동을 위해 감염방지 등 내부 기자재 정리

3

복귀 단계

	3.1 (법규준수) 도로교통법의 규정 준수 3.1.1 탑승자 전원 전·측 방향 경계하며, 위험성 발견 시 운전원 통보 3.1.2 귀소 중 경광등, 사이렌 작동 금지 3.2 (장비소독) 감염성 질환자 또는 대량 출혈 환자 등의 이송으로 소독이 필요한 경우 감염관리실에서 차량 세척 및 장비 소독 3.3 (의류세탁) 오염된 의류는 즉시 세탁 후 일광건조 3.4 (감염관리) 감염병 의심 환자 이송 시 대원별 이송이력 관리

SSG 5

소방차량 안전운행 표준지침

	5.1 안전운행 일반사항 5.1.1 (안전운전) 5.1.1.1 운전요원은 제반 교통법규․지침 준수 5.1.1.2 선탑자(지휘자)는 불안전한 행위의 시정 요구 또는 교통정보 등 제공 5.1.1.3 적색 신호 시 안전 확인 후 주행 5.1.2 (안전벨트) 차량에 탑승한 인원은 안전벨트 착용 5.1.3 (승하차주의) 5.1.3.1 운전요원은 모든 대원 승차 및 도어 닫힘 확인 후 출발 5.1.3.2 모든 대원은 하차 시 차량 등 주변 위험요인 확인 5.1.4 (긴급표시) 타 차량 운전자가 인식할 수 있도록 경적 및 전조등 사용, 경광등 및 사이렌 작동 5.1.5 (안전우선) 5.1.5.1 방어운전, 적정속도 주행 5.1.5.2 진출입이 곤란한 지역 통과 시 다른 대원이 내려 수신호와 함께 서행 5.1.5.3 앞차와의 안전거리 확보 5.1.5.4 악천후에 대비한 장비 보유 및 장착 5.1.5.5 이면도로 또는 협소 도로에서는 보행자 및 자전거 등 돌발 상황 주의 5.1.5.6 교차로나 신호등이 설치되지 않은 장소 운행 시 주의 및 서행(일시정지 후 좌·우 살피며 서행) 5.1.5.7 보행자 및 타 차량 움직임 파악 5.1.5.8 회전 시 보행자 및 자전거 주의 5.2 특수한 상황의 안전수칙 5.2.1 (각별한 주의) 언덕길 또는 산길, 도로 모퉁이나 커브길, 철길 건널목, 횡단보도의 경우에는 특히 주의 5.2.2 (제한속도초과) 다음의 경우에 한하여 제한속도초과 5.2.2.1 통행량이 적은 경우, 도로·시계상태가 양호한 경우, 포장도로

	5.2.3. (차선침범) 불가피하게 중앙선을 넘거나 반대차선 운행 시 5.2.3.1 전방 차량 등에 주의를 기울이면서 안전속도로 서행 5.2.4 (교차로진입) 교차로 통과 시 다음의 사항에 주의 5.2.4.1 중앙선을 넘거나 반대차선으로 운행하여 교차로에 진입할 경우 5.2.4.2 각 방향 주행 중 일반차량이 양보하는 것 확인한 후에만 진입 5.2.4.3 시야가 나쁜 교차로에 진입할 때나 커브 길을 돌 때는 전조등을 위․아래로 번갈아 비추어 차가 접근하고 있음을 알림 5.2.5 (야간운행) 야간운행 시 중앙선으로부터 조금 떨어져 운행 5.2.5.1 중앙선 부근에 서 있는 보행자에 주의 5.2.5.2 중앙선에 바짝 붙어오는 차량으로부터 방어운전 5.2.6 (감속운전) 비 오는 날, 안개 낀 날, 눈길이나 빙판길 5.2.6.1 맑은 날보다 속도를 20%이상 감속 5.3 현장 도착 시 안전수칙 5.3.1 (미끄럼 방지) 경사진 현장에 도착한 차량은 고임목의 설치 등 미끄럼 방지조치 5.3.2 (정차방법) 5.3.2.1 주변의 주행 차량으로부터 대원·환자·현장을 보호할 수 있도록 주차 5.3.2.2 현장 활동에 활용되지 않는 차량은 안전한 곳에 정차 5.3.2.3 야간 교통사고 현장활동 시 서치라이트를 이용하여 사고지점으로 집중 조명 5.3.3 (안전표시) 5.3.3.1 접근차량이 사고를 인식할 수 있는 전방지점에 안전삼각대 등을 설치하여 안전을 도모 5.3.4 (등화정리) 5.3.4.1 일반차량의 시야에 지장을 주지 말아야 함 5.3.5 (정지 후 하차) 현장에 출동한 대원은 차량이 정지한 후 주변 안전을 확인하면서 하차 5.3.6 (동시출동) 고속화 도로(고속도로 등)에서 발생한 교통사고 접보 시 지원 출동 및 유관기관에 즉시 출동 요청하여 현장 활동 안전 확보

	5.4 위급상황 발생 시 안전수칙 5.4.1 (타이어 파손) 주행 중 타이어 파손 시 안전수칙 5.4.1.1 핸들을 확실하게 잡음, 비상등을 켜고 서행, 길 가장 자리에 주차 5.4.1.2 어느 한쪽으로 급격히 쏠리는 위험에 대비 5.4.1.3 브레이크 페달을 가볍게 반복적으로 사용 5.4.1.4 후방의 충분한 거리에 비상용 삼각 표지판 또는 불꽃신호기 설치 5.4.2 (커브길 주행) 5.4.2.1 커브길 주행 시 과속 및 급제동은 자제 5.4.2.2 뒷바퀴가 중앙선이나 길 밖으로 미끄러지거나 차량 전복에 대비하여 주행 5.4.3 (예비동작) 5.4.3.1 미리 브레이크 페달을 반복적으로 밟아 서서히 감속 5.4.3.2 뒤 따르는 차에게 의사표시를 하여 추돌사고를 예방 5.4.4 (방지턱 통과) 감속하여 차량 움직임이 최소화되도록 운행 5.5 교통사고 발생 시 안전수칙 5.5.1 (상황보고) 상황실에 보고 (사고처리 우선원칙) 단계별 구분 주요내용 출동 중 사고 □ 다른 출동대가 현장 출동하도록 조치 □ 소방차량 교통사고 현장정리 (구급차) 이송 중 사고 □ 다른 출동대가 사고현장으로 출동하도록 조치 □ 운전요원은 사고처리 □ 다른 대원은 환자처치 □ 타 구급대에 환자 인계 귀소 중 사고 □ 소방차량 교통사고 현장정리 사고처리내용 □ 상황실에 사고내용 통보 □ 사상자 구호조치 □ 현장보존조치·경찰신고·현장대기 ※ 긴급·부득이한 경우(도로교통법 제54조) - 사상가 구호하는 등 필요조치 - 피해자에게 인적사항 제공후 계속 출동 5.5.2 (상황실) 상황실은 지체 없이 다른 출동대를 현장에 출동 조치 5.5.2.1 사고가 사망 및 상당한 부상·재산피해와 관련되었을 경우 소방서장 보고 5.5.3 (소방서장) 사고조사 시 당해 운전요원에게 충분하게 소명기회를 제공

참고 1		안전사고 방지「5S 운동」 출처 : 소방정책과-3474(2019.5.15.)호 『소방차량 교통사고 줄이기 종합대책』

【 교통사고 예방 실천과제 】

【「5S 운동」정착】

<출동 전>
➊ Safety equipment		안전장비 착용(안전벨트, 안전헬멧 등)
<출동 중>
➋ Stop		정지 후 3초 대기 (교차로 및 중앙선 등 진입 전)
➌ Siren		(전자식)싸이렌 최대음량으로 취명
❹ See		전방, 좌우 확인 (조수석 탑승자 동시 확인)
❺ Start		교차로 통과

※ 기타 소방활동시

Stop		➩	➢화재현장 진입 전 ➢좁은 골목길 진입 전 ➢차고지내 주차 전 ➢소방장비 조작 전
See		➩	➢위험요인 반드시 확인 ➢운전요원의 눈 역할 (차량 유도자 반드시 배치) ➢소방장비 이상유무 확인
Start		➩	➢각종 소방활동 전개