설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 구로구

○ 사 업 명 : 2015년 가로수 생육환경 개선사업

○ 위    치 : 중앙로

○ 사 업 비 : 금210백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2015.3.10.(화)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 띠녹지 가장자리에 계획된 회양목은 제설제(염화칼슘)에 약하므로 식재 수량을 줄이는 등 수종이나 배식을 변경 바람

◦ 가로수 메워심기의 경우 주변 가로수와 동일 한 수종으로 식재 바람. 단, 바꿔심기를 할 경우 서울특별시 도시공원심의위원회 자문 후 시행 바람

◦ 메워심기 느티나무 규격(H4.5×R25)이 너무 크므로 적정한 크기로 조정 바람

◦ ‘2014년 보행 지장 가로수 및 가로수 관리시설물 조사’ 자료 참고하여 시도로의 뿌리융기 가로수 정비 20주 이상, 가로수 메워심기 27주 이상 설계 반영

◦ 가로수 지주대를 ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙’ [별표 2]를 참조하여 ‘삼발이 지주대’에서 ‘사각 지주대’로 변경 설치 바람

◦ 동부공원녹지사업소 양묘장에서 보유 중인 수목(남천, 회양목)과 지피류(구절초, 비비추)를 가급적 관급으로 식재

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저

◦ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 가로수 보호덮개, 의자, 등의자를 설치

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

◦ 보도에서 시행하는 공사는 보도블록 10계명을 준수하고,  특히 '보행안전 도우미를 배치', '안전휀스' 설치하여 시민의 보행불편을 최소화

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전·소방·민방위 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)