설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 구로구

○ 사 업 명 : 2016년 가로변 녹지량 확충사업

○ 대 상 지 : 도림천로 등

○ 사 업 비 : 금400백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2016.4.12.(화)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 수종과 배식이 너무 단순하여 소재에 대한 고민이 부족함. 서울형 공공조경가의 자문을 받아 설계바랍니다.

◦ 도림천로 도로변 녹지 옹벽에 벽면 녹화 도입을 검토바랍니다.

◦ 소나무 재선충 예방 및 확산방지를 위해 소나무류(스트로브잣나무)는 식재를 지양바랍니다.(자연생태과-2834호, 2016.2.12. 참조)

- 1년 6개월에서 2년 이내에 예방나무주사를 하였고 굴취시 재선충병 방제조치(약제살포 등)한 소나무류로 식재

- 생산(굴취)에서 하자까지 이력사항 기록관리

◦ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 가로수 보호덮개, 의자, 등의자를 설치바랍니다.

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

◦ 목재 시설 색채는 ‘고궁 갈색’, 철재 시설은 ‘기와 진회색’으로 색채 코드를 명기하여 주문 발주바랍니다.

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저히 바랍니다.