설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 구로구

○ 사 업 명 : 2017년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 경인로

○ 사 업 비 : 162백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2017.3.13.(월)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 건물전면공간, 보행공간, 가로시설물 공간, 연석공간의 확인이 가능한 오목형 띠녹지 식재 횡단면도를 도면에 작성

◦ 띠녹지 구간의 이용형태를 살펴 연속적으로 설치할 경우 답압에 의해 훼손이 우려되는 곳에는 통행구간을 설치

◦ 경인로의 확폭되는 기존 띠녹지의 자갈수로를 제외하고 녹지의 토양층이 보도 포장고보다 낮게 하여 자연스럽게 빗물이 흘러들어 갈 수 있도록 설계

◦ 가로수 메워심기의 경우 도로표지·신호등 등과 같은 안전시설, 전신주(변압기 인접), 횡단보도, 도로 가각부 등과 충분한 이격거리(3m 이상)가 확보되도록 옮겨 심고, 토심을 1미터 이상 환토 시행

◦ 가로수 보호틀 안으로 빗물이 흘러갈 수 있도록 하고, 가로수 보호덮개와 지면과의 높이 차는 5㎝ 이상이 되도록 하고 가로수 주변에 통기 및 관리시설 계획 (도면에 가로수 식재 및 보호틀 설치 단면도 작성 - 서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 별표 2 참조)

◦ 동부공원녹지사업소 양묘장에서 생산하고 있는 지피류(참나리, 원추리, 맥문동 등)을 설계에 반영

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성 재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저

◦ 겨울철 경관을 고려하여 상록성인 사초과 식물, 벼과(억새, 갈대 등) 식물과 차도측 여유공간에 다년생 초화류(옥잠화, 비비추, 맥문동, 종지나물 등) 도입을 검토

◦ ‘보도블럭 10계명’을 준수하고 ‘보행안전 도우미’를 배치 및 ‘안전펜스’를 설치하여 시민의 보행불편을 최소화 시행

◦ 가로수보호덮개와 의자는 서울특별시 공공시설 디자인 심의를 득하거나 서울우수공공디자인 인증제 제품을 설계

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

· 목재 시설 색채는 ‘고궁 갈색’, 철재 시설은 ‘기와 진회색’으로 색채 코드를 명기하여 주문 발주(http://www.seoul.go.kr/v2012/seoul/symbol/color.html)

◦ 보도블럭 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 철저하게 하고 공사시방서에 보도재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세기재

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 보도공사 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전·소방·민방위 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0))