설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 구로구

○ 사  업  명 : 2017년 가로변 녹지량 확충사업

○ 사  업  비 : 200백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2017. 4.13.(목)

심  의  내  용

◦ 중앙분리대 성토 높이를 경계석 보다 5㎝ 낮게 하여 흙이 차도에 흘러내리지 않도록 설계 바람

◦ 남천은 상록수종이지만 남부지방에 적합한 수종으로 생육에는 지장이 없으나 중북부에서는 낙엽을 보이는 경우가 있어 겨울철 차폐 기능이 원활하지 않을 경우가 우려되니, 가드레일의 차폐를 위한 관목 수종은 잎이 밀생하는 사철나무, 황금사철 등 2가지 수종으로 적용하여 가로경관을 위한 식재수종을 간결하고 통일되게 적용(운전자가 인식할 수 있도록 수종별 큰 규모로 모아심기)하되 앞쪽의 경관수종으로 변화감을 주도록 설계 바람

◦ 송악은 월동이 가능한 품종을 선정하여 설계 바람

◦ 중앙분리 녹지대의 철쭉류의 수량을 감 조정하여 설계 바람

◦ 토양치환 깊이는 아스콘 포장 단면을 살펴 설계에 반영 바람

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결