훈련 point

1. 지속적인 물보수

2. 선착대  20여분정도 방수유지 능력( 후착대 도착전까지 진압능력 )

출동대	도착순서	소방력	임무	수관	기대효과
개포	1착	펌프	최대근접 수관전개,20분방수,방수구로 수관전개 및 전환작전	65㎜ 10본 확보 40㎜ 10본 확보	20분방수능력
		탱크	펌프급수	65㎜10본 확보
		구급	대로변에서 영동탱크 소화전 점유 및 수관전개 지원 및 송수구에 수관 연결작업
수서	2착	펌프	최대근접,수관전개, 방수구로 수관전개 및 전환작전	65㎜ 10본 확보 40㎜ 10본 확보
		구급	대로변에서 영동탱크 소화전 점유 및 수관전개 지원 및 송수구에 수관 연결작업
대응단	3착	펌프	송수구 부근 슈퍼앞 공터에 부서 화점으로 직접 수관전개 화재진압	65㎜ 10본 확보 40㎜ 10본 확보	수관전개능력
		탱크	삼성펌프 중계송수, 역삼탱크로 수관연결	65㎜ 10본 확보 40㎜ 10본 확보
		구조대	현장 인명구조 삼성대와 동행
영동	4착	탱크	대로변 수리점유, 송수관으로 수관연결(송수관급수 점유)	65㎜ 10본 확보 소화전 1902 호	지속적 물보수
역삼	5착	탱크	대로변 수리점유, 삼성탱크로 수관연결(삼성탱크급수 점유)	65㎜ 10본 확보 소화전 3135 호	지속적 물보수

.

출동차량		개포	수서	대응단	역삼	영동
P	3	P	P	P
T	4	T		T	T	T
A	2	A		구조대	A