구리암사대교 건설공사 관련 협의사항

구리암사대교 건설공사(이하 “건설공사”라 함)와 관련 서울시도시기반시설본부 토목부-24735(2014. 12. 12.)호에 따른 한강시민공원 진입로, 교량하부공간 원상회복(잔디블럭 및 벤치 등 설치), 야구장(3개소 : 인창중, 인창고, 주니어) 파울볼 안전대책 및 시설 계획, 건설공사 종료에 따른 구리한강시민공원 시설물 원상회복 건은 일괄 협의하시기 바랍니다. 구리한강시민공원 진입 도로는 우리시와 협의를 거쳐 2015. 4. 10.까지 개통하시기 바라며, 협의 및 설치 지연에 따라 위 기간 내 미개통되어 구리유채꽃 축제, 개화기 공원방문객에게 불편사항 발생시 모든 책임은 귀 시에 있음을 알려드립니다.

건설공사 이전 한강시민공원 내 도로는 차도 10m(일부 6m)와 자전거도로(3m), 보행로(3m)가 설치되었던 구간으로 한강시민공원 진입 도로 설치로 인하여 자전거도로와 보행로가 폐지될 경우 기존 차도 폭 유지, 우수시설 복구, 공원시설물(야구장, 화장실 등)과 이격거리 2m 이상을 확보, 차량 교행 및 보행자 통행에 불편이 없도록 배치하시기 바랍니다.

귀 시에서 협의 요청한 한강시민공원 통행로 도면 B-B′구간은 차도 6m, 인창중야구장과 이격거리 2m 이상 확보하시기 바랍니다.

건설공사로 인하여 폐지된 연장 695m의 자전거도로와 보행로를 대체할 폭 6m의 차도 695m를 인창중학교야구장부터 서울시계까지 연장 설치해 주시기 바랍니다.

한강시민공원 통행로 도면 C-C′구간은 교량으로 인하여 대형차량이 통행에 지장이 있을 것으로 판단되니 공원 진입 도로 입구(강변북로 접속지)에 차량높이 제한 통제시설을 설치하시기 바랍니다.

공원 진입 도로와 공원 내 도로의 혼동을 방지하기 위하여 휀스 설치 등 도로 분리 경계를 보완, 설계에 반영하시기 바랍니다.

구리암사대교를 통해 한강시민공원으로 진입하는 자전거 이용객이 안전하게 한강변 자전거도로까지 진입할 수 있도록 강변북로 자전거도로와 한강변 자전거도로를 연결하여 주시기 바라며, 자전거 이용객이 공원 진입 도로 및 공원 내 도로 횡단시 안전사고 방지대책을 설계에 반영하시기 바랍니다.

비상시 활용할 수 있는 공원 임시통로를 구리암사대교 하부지점에 설치하고, 평시에 통제할 수 있는 장치를 설치하시기 바랍니다.

야구장 파울볼 방지그물은 각각 야구장 홈베이스 3m 전면 지점까지 설치하고, 기존 야구장 그물보다 내구성이 우수한 재질로 설치하시기 바랍니다.

공원 진입 도로 및 공원 내 도로에 가로등 및 스피커를 설계에 반영하고 기존 방송시설과 연결하시기 바랍니다.

건설공사로 훼손된 주차요금정산소~건설공사 현장 입구까지 차도, 보행로, 자전거도로는 재포장을 실시해 주시기 바랍니다.

건설공사로 인하여 통제하였던 한강변 자전거도로 및 보행로는 원상태로 설치, 조속히 개통하시고, 건설공사로 인하여 자전거 및 보행자의 한강변 우회로 인하여 훼손된 주니어야구장~주차장간 보행로(우레탄 포장)는 재포장을 실시해 주시기 바랍니다.