구 매  시 방 서

(휴대중계기, 차량중계기)

Ⅰ. 공통사항

제 1 조 (적용범위)

○ 본 시방서는 서울특별시 수도계량기 PDA검침(도보그룹,일대일) 및 차량검침에 대한 시범

사업에 사용되는 휴대 중계기, 차량중계기 등의 구매에 대하여 적용한다.

제 2 조 (과업개요)

○ 위      치 : 서울특별시 마포구 서교동 351 ~ 463번지 일대

○ 사업 범위 : 휴대중계기, 차량중계기

○ 납품기한  : 계약체결일로부터 30일

제 3 조 (시스템 구성)

○ PDA 도보그룹자동검침: 디지털계량기를 통하여 검침단말기 또는 외부표시기에 저장된

검침데이터를 100M 이내에서 사전그룹 설정(15세대 이내)하여

자동저장하는 방식

이동통신망(CDMA)

(디지털계량기)    (검침단말기)    (휴대중계기)    (PDA)         (서버 저장)      (각사업소)

○ 스마트폰/테블릿PC 이용 차량 자동검침(이하 차량검침)

디지털계량기를 통하여 검침단말기 또는 외부표시기에 저장된 검침데이터를 100M 이내에서 스마트폰 또는 테블릿PC의 GPS 기능과 지도표시 기능을 사용하여 차량중계기를 통하여 검침값을 자동저장하는 방식

이동통신망(CDMA)

(디지털계량기)   (외부표시형, 검침단말기)   (차량)    (서버 저장)   (각사업소)

제 4 조 (구매수량)

구분	규격 및 구성품	수량
휴 대 중계기	○ 무선 통신 : 「서울특별시 무선 PDA 검침 프로토콜」호환 ○ 블루투스 통신 : Bluetooth v2.0 ○ 전원 : 충전식 내장형 배터리 ○ 안테나 : 424MHz 안테나 ○ 기타 구성품 : 충전기	2대

○ 휴대중계기 : 2대

구분	규격 및 구성품	수량
차 량 중계기	○ 무선 통신 : 「서울특별시 무선 PDA 검침 프로토콜」호환 ○ 블루투스 통신 : Bluetooth v2.0 ○ 본체 : 무선 송수신 및 블루투스 기능 ○ 전원 : 충전식 내장형 배터리 ○ 안테나 : 424MHz 안테나 1개, 447MHz 안테나 1개 ○ 안테나 고정대 : 자석베이스 고정대 2개 ○ 기타 구성품 - 차량용 충전기, 가정용 충전기, T형렌치 - 이동식 가방	1대

○ 차량중계기 : 2대

제 5 조 (성능)

○ 휴대중계기는 서울시에서 운용중인 PDA가 블루투스통신으로 검침 데이터 요청시 「서울특별시 무선 PDA 검침 프로토콜」에 정의된 RF무선 주파수를 사용하여 검침단말기에 검침 데이터를 요청하며, 수신된 검침데이터는 PDA로 전송할 수 있어야 한다.

○ 차량중계기는 스마트폰의 검침프로그램을 통해 블루투스통신으로 스마트폰과 통신하며, 검침단말기에 검침 데이터 요청시 「서울특별시 무선 PDA 검침 프로토콜」에 정의된 RF무선 주파수를 사용하여 검침 데이터를 요청하며, 수신된 검침데이터는 스마트폰의 검침프로그램으로 전송할 수 있어야 한다.

○ 휴대중계기와 PDA간의 블루투스 통신과 차량중계기와 스마트폰간의 블루투스 통신은 서울특별시 휴대(차량) 중계기 프로토콜을 사용한다.

제 6 조 (납품)

○ 운반 및 납품과정에서 파손 또는 훼손되지 않도록 납품하여야 한다.

○ 납품예정 2일전까지 서울시 구매담당자와 협의하여 납품검사 일정을 협의한 후 납품하       여야 한다.

제 7 조 (납품검사)

○ 검사방법  : 실증시험 확인

○ 납품검사에 불합격한 제품은 납품기한까지 신품으로 대체납품 하여야 한다.

제 8 조 (납품시 제출서류)

○ 휴대중계기, 차량중계기 : 납품검사원, 사용설명서 1부.

제 9 조 (납품기한)

○ 납품기한은 계약일로부터 30일로 한다.

제 10 조 (하자보증 및 처리)

○ 제품의 하자보증기간은 납품검사 완료일부터 2년으로 한다.

○ 하자보증기간 내에 서울시로부터 고장발생 사실을 통보 받을 경우 30일 이내에 현장을        방문 고장사유 파악 및 처리방안을 통보하여야 한다.

○ 고장사유가 사용자(서울시) 귀책으로 판명된 것을 제외하고는 30일 이내에 수리 또는

신품으로 교체하거나 납품한 대금을 납부하여야 한다.

제 13 조 (교육 및 기술지원)

○ 공급자는 시스템 운영 및 경미한 장애조치등에 필요한 기술이전을 관리자에게 충실히       이행하여야 하며 관리자가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육을 실시 한다.

○ 공급자는 장비를 운영하는 과정에서 시스템의 기본 구성의 변경을 요하지 않는 소프       트웨어의 재구성 설치, 데이터의 변경 또는 추가 등의 요구가 있을 경우에는 즉시 지       원해야 한다.

○ 공급자는 시스템의 하드웨어 또는 소프트웨어의 업그레이드가 필요한 경우에는 지원

해야 한다.

Ⅱ. 제품별 특별 사양

1. 휴대중계기

○ 휴대 중계기와 검침단말기와의 무선 통신과 사용되는 무선 주파수는 「서울특별시 무선 PDA 검침 프로토콜」에 정의된 방식과 호환되어야 한다.

○ 검침 PDA와 휴대 중계기간의 블루투스 통신은 서울특별시 휴대(차량) 중계기 프로토콜과 호환되어야 한다.

○ 충전식 배터리를 채용하여야 하며, 배터리 충전상태를 휴대중계기 외부에 표시하여 적시에 충전할 수 있어야 한다.

2. 차량중계기

○ 차량 중계기와 검침단말기와의 무선 통신과 사용되는 무선 주파수는 「서울특별시 무선 PDA 검침 프로토콜」에 정의된 방식과 호환되어야 한다.

○ 스마트폰 또는 테블릿 PC와 휴대 중계기간의 블루투스 통신은 서울특별시 휴대(차량) 중계기 프로토콜과 호환되어야 한다.

○ 차량중계기에서 검침 단말기의 통신에 사용되는 무선 주파수는 송신과 수신을 달리 구분하여 채널간의 간섭이 최소화 하도록 하여야 한다.

○ 충전식 배터리를 채용하여야 하며, 배터리 충전상태를 차량중계기 외부에 표시하여 적시에 충전할 수 있어야 한다.