재건설공사 관련 주민 친화공간 시설물 설치 검토의견

연번	건명	현행(설계)	구의 검토의견	생산부 검토의견	비고
1	친화공간 출입자 통제	-정문을 같이 통과하고, 내부 보안휀스 앞에 정수시설 출입자을 위한 자동문을 설치하여 통제 ※ 국정원 의견 : 유인초소 설치하여 통제	정문 경비실에서 친화공간 출입자와 정수센터 출입자를 분리하여 통제 할 수 있는 구조로 검토	정문 경비실에서 친화공간 출입자와 정수센터 출입자를 통합하여 통제할 수 있는 구조가 적합(효율적인력운영 등) ※통제가 가능한 범위의 효율 적인 휀스설치
2	친화공간 주차장	-송수펌프실 앞에 배치	출입구, 축구장 등 시설배치 후, 방문객이 이용하기 쉽게 배치	친화공간 분리 보안휀스 내부에 설치하여 출입자 통제 및 사용이 용이하도록 설치운영
3	친화공간 전용화장실	송수펌프실 상부에 설치되었고 출입구가 계단으로 장애인 사용이 불가	핵심시설과 근접하여 보안에 취약 할 뿐만 아니라 장애인 사용이 불가함으로 경비실을 증축하여 전용 화장실(장애인용 포함) 설치 검토	출입자가 인접한 정문 출입구의 경비실 동을 화장실을 이용할 수 있도록 검토
4	축구장	천연잔디로 규모 39×67m※ FIFA 인정 일반축구장 규격 : 45～90m×90～120m	활용도를 높이기 위해 규격을 45m×90m 이상으로 검토 유지관리의 편의성을 위해 인조잔디로 포설 검토 축구장 관람석을 설치하고, 축구공이 날아가는 것을 방지하는 휀스 설치 사용료 징수조례 제정 필요	의견없음 다만 축구장 사용료 징수조례는 검토 대상아님(상시 개방하는 정 식체육시설이 아님)

연번	건명	현행(설계)	구의 검토의견	생산부 검토의견	비고
5	배드민 턴장	- 배트민턴장 4면 설치	친화공간이 축소되고, 옥외시설로 이용도가 낮을 것으로 예상되므로 삭제 검토	의견없음
6	바베큐장	축구장 주변으로 3개의 바베규장 설치	음식물 조리로 정수센터 이미지와 상반되므로 삭제 검토	의견없음
7	실개천	- 경비실 주변으로폭1.5m～ 6.0m, 길이55m설치	유지관리 비용이 많이 들고, 친화공간 축소로 삭제 검토	의견없음
8	노천극장 및 소공연장	노천극장 180석, 소공연장 설치	아파트 및 주택 밀집지역에 근접하여 소음 등으로 민원이 우려되고, 노천극장은 정수시설과도 근접하여 보안에 취약함으로 삭제 검토 노천극장 위치에는 유아,어린이를 위한 과실수나 꽃 등 테마농장 조성 검토	의견없음