□ 구의수계 제수밸브 현황

○ 위    치 : 구의정수센터내

○ 대    상 : 아차산배수지 송수관로 D1350/1200mm 연결 중간밸브

○ 점검결과 □ 연결중간밸브(V/F밸브) 밸브키 상단 슬라브 코어 천공필요 1개소

□ 분기연결밸브(G/T밸브) 매몰 1개소 굴상필요

○ 위치도

퇴수

200

공사위치

세 도

매몰밸브 위치

B/F밸브

G/T밸브

○ 위치도

D1350/1200게이트밸브 매몰	D1200B/F밸브키 코어천공	D1200B/F 슬라브 내부 확인

G/T밸브 매몰위치

B/F밸브키 코어 천공 필요

B/F밸브실 슬라브 코어천공 필요

B/F밸브밸브키