〔별지 제4호서식〕

구조보트(709호) 관리카드

차 명 : 중형보트          차량등록번호 : 서울소방 709호         차량소속 : 수난구조대(뚝섬)

차 종	등록일자	구입가격(천원)					제작회사
		보조금	교부세	지방비	기증등		차 체		특 장
중형보트	2014.9.23.			380,000			다오요트 SPC-144021		엔진:SUZUKI
전 장	전 폭	전 고		엔진출력		물탱크용량		홈탱크용량
8.31m (Max:11.11)	3.0m (Max:3.4)	2.8m		350HP x2		-		-
그 밖의 특기사항	․ 톤수 : 4.12톤 ․ 엔진 : VERADO 350 , 6400rpm, ․ 홀수 : 0.90M 가솔린엔진 2기(1기당 350PS, 257KW) ․ 승선인원 : 10명 ․ 엔진제작사 : MERCURY(318KG X2) ․ 최대속력 : 52노트(96km/h) ※ 환산 1Kt/1.852km/h ․ 연료탱크 : 600 L ․ 항해시간 : 3h(출력 80% -76km/h) ․ 선체재질 : Aluminum(알루미늄합금)

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품))

의장품
발전기 : HONDA EU65is (Gasoline Engine)정격:5.5kVA,연료탱크:13.8L,연속운전시간:4.3h 소방펌프 : VC72AS(이동식경형소방펌프/동해하이테크)상용:40.8ps, 연료탱크:18L, 연료소비량:12L/H 항해장비 : RADER – HDS-12M-3G DGPS - HDS-12M-FISHFINDER 통신장비 : VHF형 – SIMRAD RS-10 UHF - M80UCS(MOTOROLA) DTRS – M8600(MOTOROLA) 신호/탐색장비 : 탐조등(리모트컨트롤식), 항해등, 경광등, 앰프, 불랙박스, 앵카 10kg 구명조끼 10개, 부명부환 2개 소화기 : 분말 2개 – 3.3kg, 6.5kg
차 량 이 력
소방서	센 타	배치기간	변동사유		비 고
특수구조단	뚝섬수난	2014.09.30	신규배정		배정전 세이프서울행사 전시
특수구조단	뚝섬수난	2015.1.1	조직개편
선 박 담 당 자
계 급	성 명	기 간	계 급	성 명	기 간
소방사	김연배(1팀)	`15.01.14~
소방교	김민호(2팀)	`14.09.30~
소방장	박기석(3팀)	`14.09.30~

※탑재장비별 주요제원

항해 및 통신장비

가. Radar : LOWRANCE HDS-12 Gen2 Touch 3G

나. GPS 플로터 : LOWRANCE HDS-12 Gen2 Touch

다. 이미지어탐 : LOWRANCE HDS-12 LSS-1

라. 이미지소나 : LOWRANCE HDS-12 LSS-1

다. UHF : Motorola M80UCS

라. DTRS : Morarola M8600

마. VHF : SIMRAD RS-12

바. 마그네틱 콤파스 : 습식

2. 의장

가. 자가복원장치 : 선체기울임 90°이상 감지시 에어백 작동.

나. 의 자 : 조정석2, 실내2(장의자), 실외1(장의자)

다. 조종대창문 : 강화유리 12T

라. 선미출입문 : 수밀문

마. 크리트 : STS306 4개설치

바. 방현대(400(h)*300(b)mm)- 폼(foam)

사. 국기봉 : 2개

아. 윈도우 와이퍼 : 2개

자. 자동빌지펌프 : 5,678ℓ/h

차. 리프팅 고리 : 4개

3. 기관장비

가. 엔    진 : Mercury Verado 350HP * 2대

나. 연료탱크 : 600ℓ

다. 소방펌프(모니터,관창,배관포함) : 동해하이테크 VC72AS, SL-23A-4, SL-79MT 65A, STS)

4. 전기장비

가. 축전지 : 선내용 200AH 3기설치

나. 스위치패널 : Portsupply 8P, 5426036

다. 주배전반 : 주문제작

라. 냉난방기 : 1.8kw(난방기준)이상

마. 발전기 : Honda EU65IS, 6.5kw, 인버터방식

바. 자동서치라이트 : GOLIGHT, H.I.D.

사. 수동서치라이트 : 폴라리온(주) X1-HID

아. 장방형경광등 : WS-NRS108L(무선스포트)

자. 싸이렌 앰프(스피커포함) : WS-SA302(WS-SU300)