구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	01
장 비 명	리프트잭세트	모 델 명	구조용 리프팅 잭		예상가격	최저 :990,000 최고 :1,000,000
보유기준	1점	보 유 수	0점		필요수량	1점
보강사유	신규	사용부서	119구조대		장비분류	비품
주 요 사 항
용 도	각종 재난등의 구조상황 시 다용도로 사용할 수 있는 휴대용 구조장비		필 요 성		각종 재난등의 구조상황 시 다용도로 사용할 수 있는 휴대용 구조장비
제 원	□ 제원 - 크기 : 122 cm - 최소 리프팅 높이 : 17.74 cm - 최대 리프팅 높이 : 98.12 cm - 평균높이 : 128.91 cm - 폭 : 12.7 cm - 깊이 : 23.46 cm - 정격부하 : 2,113 kg - 시험하중 : 3,175 kg - 인양력 : 2,268 kg - 무게 : 13.70 kg - 특징 : 어두운곳 사용을 위한 주요부위 야광반사 기능. 평방 92.2 cm 의 받침베이스는 체인걸기, 웨빙걸기,광목받침 지지대사용, 360도 회전등 안전하고 다양한 기능. 내구성이 뛰어난 파우더코팅 본체 - 구성품 : 리프트잭 1개, 보관및이송가방 1개.
현 모 델 선정사유	다용도로 사용할수 있는 휴대장비
기 타

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	02
장 비 명	와이어윈치	모 델 명	가반식윈치		예상가격	최저 :880,000 최고 :990,000
보유기준	1점	보 유 수	0점		필요수량	1점
보강사유	부족	사용부서	119구조대		장비분류	비품
주 요 사 항
용 도	각종 재난현장에서 중량물의 인양, 지지 등에 사용하는 장비입니다. 조작은 매달아 올리기와 끌어 당기기의 조작으로 구분		필 요 성		가반식 윈치 불용으로 부재
제 원	-리프팅능력 : 16,000kg -이송능력 : 2,500kg -최대테스트 : 3,000kg -핸들길이 : 1,050mm -스틸와이어로프 지름 : 11.6mm -자체중량 : 22kg -제품크기 : 62x30x15cm -구성품 : 가반식 윈치 1대, 20m와이어 1개
현 모 델 선정사유	가반식 윈치 대표적 모델
기 타

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	03
장 비 명	체인톱	모 델 명	허스크바나 365		예상가격	최저 :950,000 최고 :1,100,000
보유기준	2점	보 유 수	2점		필요수량	1점
보강사유	교체	사용부서	119구조대		장비분류	비 품
주 요 사 항
용 도	- 각종 사고현장에서 나무 등 목재 장애물 제거시 동력을 이용하여 손쉽게 절단하는 장비		필 요 성		내용연수 초과로 장비 노후
제 원	◇ 제원 및 특징 - 배기량 65cc - 마 력 4.6마력 - 톱판길이 18인치 - 중 량 6gk
현 모 델 선정사유
기 타

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	04
장 비 명	가속자동정지확보기	모 델 명	AP-D200		예상가격	최저 :180,000 최고 :200,000
보유기준	3점	보 유 수	0점		필요수량	3점
보강사유	신규	사용부서	119구조대		장비분류	비 품
주 요 사 항
용 도	- 산악구조용		필 요 성		- 구조활동시에 대원들이 보다 안전하게 구조를 수행할 수 있는 장비.
제 원	◇ 제원 및 특징 - 움직이는 측면판 위에 개폐구는 장비를 떨어뜨릴 수 있는 위험을 방지하도록 도움. - 멀티 기능 손잡이가 있어 하강제어 및 낮은 각도의 지형이나 평지를 따라 원활하게 움직이도록 도움. - 손잡이는 장비를 중단하지 않아도 제 위체에서 머무르도록 잠글 수 있으며 손잡이를 갑작스럽게 풀어 생길 수 있는 위험을 제한하는 위치에서 손잡이는 잠기게 됨. - 회전캠은 사용자가 쉽게 로프를 당겨낼 수 있도록 함. - 이 구조는 짧은 로프로도 하강이 가능 하도록하며, 운반 장치도 사용 가능. - 안티- 에어 안전캠은 로프를 장비에 잘못 설치하는 경우 발생하는 사고의 위험을 줄어줌. - 중량 :５３０g
현 모 델 선정사유	로프에서 움직일 때 편안함과 안전함을 보장함.
기 타	구매 납품시 고려 사항 등

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	05
장 비 명	추락방지장비	모 델 명	아삽 락(AP-B71ALU)		예상가격	최저 :418,500 최고 :490,000
보유기준	5점	보 유 수	0점		필요수량	5점
보강사유	신규	사용부서	119구조대		장비분류	비 품
주 요 사 항
용 도	- 산악구조용		필 요 성		- 고소작업시에 대원들이 보다 안전하게 작 업을 수행할 수 있는 장비.
제 원	◇ 제원 및 특징 - 중량 42g - 지속적인 추락 보호 - 사용하기 쉽고 실용적임
현 모 델 선정사유	로프에서 움직일 때 편안함과 안전함을 보장함.
기 타	구매 납품시 고려 사항 등

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	06
장 비 명	동력절단기	모 델 명	허스크바나 K760		예상가격	최저 :1,485,000 최고 :2,620,000
보유기준	2점	보 유 수	2점		필요수량	1점
보강사유	교체	사용부서	119구조대		장비분류	비 품
주 요 사 항
용 도	- 각종재난현장에서 구조물의 절단작업에 사용하는 장비입니다.		필 요 성		- 내용연수 초과로 장비 노후화
제 원	◇ 제원 및 특징 형식: 2사이클 공랭식 엔진 배기량: 74cc 출력: 4.8hp8 절단날: 12인치 절단깊이: 4인치 중량:9.9kg
현 모 델 선정사유
기 타	구매 납품시 고려 사항 등

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	07
장 비 명	구조장갑	모 델 명	GSKD-119		예상가격	최저 :34,100 최고 :34,100
보유기준	17점	보 유 수	17점		필요수량	17점
보강사유	교체	사용부서	119구조대		장비분류	소모품
주 요 사 항
용 도	- 구조작업시 대원의 손보호		필 요 성		- 구조현장에서 작업으로 구조장갑 노후
제 원	1. 방수 : 작업 중 물이나 기름이 장갑내부로 들어오지 못 합니다. 2. 방풍 : 겨울철 찬바람을 완벽하게 막아줍니다. 3. 투습 : 손에서 발생되는 땀을 신속히 배출하여 장갑내부를 쾌적하게 만들어 줍니다. 4. 반곡형으로 제작하여 착용감 및 활동성 극대화 되었습니다. 5. 최고급 천연 염소가죽 사용으로 매우 질기고 착용감이 좋습니다. 6. 장갑의 입구 부위에 벨크로를 이용한 조임기능이 있습니다. 7. 방,투습 내피의 내수도(방수성능)는 5.4kg/㎠ 이상 가능합니다. 8. 방,투습 내피에 오일,휘발유,디젤등이 묻은 후에도 내수도에 변함이 없습니다. 9. 방,투습 내피의 투습도(습기배출)는 20,000g/㎡/24hrs 가능합니다. 10. 장갑의 손목부위에“GORE-TEX”라벨이 붙어 있습니다.
현 모 델 선정사유	가시성이 뛰어난 백색 라이트와 타이트한 포커스로 할로겐 라이트를 능가함.
기 타	구매 납품시 고려 사항 등

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

대테러장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	01
장 비 명	시력보호용 고글	모 델 명	RADAR PATH 09-674J POLISHED 아시안핏		예상가격	최저 :250,000 최고 :270,000
보유기준	17점	보 유 수	0점		필요수량	17점
보강사유	신규	사용부서	119구조대		장비분류	소 모 품
주 요 사 항
용 도	방풍, 자외선 차단, 방탄 등 대원의 눈보호용		필 요 성		대원의 눈보호
제 원	- 탁월한 해상도로 상쾌하고 편안한 시야를 제공하며, 안전사고시 착용자의 안전까지 배려한 오클리 선글라스입니다. O MATTER 형상기억테는 코와 귀가 눌리지 않으며 얼굴크기와 상관없이 착용감이 탁월합니다. POLARIC ELLIPSOID 렌즈는 수평,수직 및 대각선 모든방향에서의 곡면렌즈로 넓은 시야확보 및 이물질 침입을 방지합니다.
현 모 델 선정사유	현 모델 선택 사유 기입
기 타	구매 납품시 고려 사항 등

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

구조장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	02
장 비 명	통신보조장비	모 델 명	핸디마이크 TM-handmic		예상가격	최저 :33,000 최고 :50,000
보유기준	○점	보 유 수	○점		필요수량	4점
보강사유	신규	사용부서	119구조대		장비분류	소 모 품
주 요 사 항
용 도	화재현장에서 면체를 착용하면 송수신의 어려움이 있었는데 스피커마이크를 사용함으로써 무전기(UHF-gp338)를 꺼내지 않고도 송수신이 용이하고 좀더 명확하고 확실한 음질을 느낄수 있을 것이다.		필 요 성		-
제 원	- 주요 제원 및 사양 ○인체공학적인 설계로 그립감이 뛰어난 스피커 본체 디자인, 누르기 용이하도록 만든 PTT 버튼 ○더욱 편리한 사용을 위하여 스피커 본체 아랫부분에 이어마이크 연결잭 제공 ○기존의 PVC재질 대신 부드럽고 오랜 수명의 TPU(폴리우레탄)재질의 케이블 사용
현 모 델 선정사유
기 타	핸드마이크의 잭은 무전기의 모델별로 대부분 다르므로 주문시 사용하시는 무전기의 모델을 꼭 확인하시고 적용 가능한 상품으로 구매하시기 바랍니다.

대테러장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	03
장 비 명	연기투시랜턴	모 델 명	CF-3		예상가격	최저 : 282,150 최고 : 300,000
보유기준	17점	보 유 수	13점		필요수량	8점
보강사유	부족	사용부서	119구조대		장비분류	비품
주 요 사 항
용 도	- 각종 재난, 재해, 구조 활동 시 사용하는 개인휴대용 렌턴.		필 요 성		불용으로 대원 개인장비 부족
제 원	-램프타입 : LED -램프출력 : 9W -광속 : 400루멘 -램프수명 : 50,000 시간 -색온도 : 6000 켈빈 -조사거리 : 200M -중량 : 120g -사이즈 : 75(W) x 77(L) x 163(H) -재질 : 복합나일론 -배터리종류 : Li-ion Rechargeable
현 모 델 선정사유
기 타

※ 수요조사 목록에 기재된 장비만 기입

대테러장비 수요 조사 카드

기 관 명	119구조대				우선순위	04
장 비 명	휴대용탐조등	모 델 명	uniaze h50d		예상가격	최저 :1,000,000 최고 :1,500,000
보유기준	5점	보 유 수	6점		필요수량	2점
보강사유	신규	사용부서	119구조대		장비분류	비 품
주 요 사 항
용 도	- 화재현장 및 유독가스 발생지역을 비추면 두터운 연기층을 투시하여 구조대원이 요구조자나 기타 물질을 탐색하는 탐색용으로 사용됨		필 요 성		- 수중 및 화재현장에서 사용
제 원	무전극 배터리 (특허 제10********호) 무전극 방수배터리로 전극에 금속이 접촉 되어도 쇼트(단락) 발생이 되지 않음 무전극 방수스위치 (특허 제 10********) 전선연결을 위해 본체에 홀 가공이 필요 없음 반사경 조립구조 (특허 제 10********) 빛 효율과 내 충격성이 강화된 반사경 조립구조로 초점거리와 광 중심이 정확히 일치되어 빛 효율이 우수한 램프 하우징을 통한 조립으로 내충격성 향상
현 모 델 선정사유	방수능력이 탁월하여 수중에서도 사용가능
기 타

생활안전대 장비 수요 조사 카드

기 관 명	은평구조대				우선순위	01
장 비 명	차량문개방기세트	제 조 사 (모 델 명)	레스큐프로 (차량문개방기)		예상가격	최저 :150,000 최고 :260,000
보유기준	2점	보 유 수	1점		필요수량	1점
보강사유	부족	사용부서	은평구조대		장비분류	소 모 품
주 요 사 항
용 도	차량 인명구조		필 요 성
제 원	◇ 특 징 - 밝은 노랑색으로 되어잇는 개방기는 어두운 곳에서도 작업이 용이하게 되어있으며, 끝에는 실리콘 고무코팅으로 제작하여 미끄러짐 없이 문을 개방 할 수 있다. - 약 20도 꺾여있는 개방기는 작업을 쉽고 신속하게 처리 할 수 있도록 해줍니다. - 2단으로 분리가 가능하도록 제작하였고 총 길이는 약138cm로 문 개방이 수월합니다. - 문 개방의 원활한 작업을 위해 쐐기와 에어백을 갖추었고, 다른 종류의 개방기도 포함하여 어느 차량이든지 쉽게 작업을 할 수 있습니다. - 전용 가방을 제작하여 보관이 편리합니다. ◇구성품 -차량 문개방기7종, 문개방용 에어백 1종, 쐐 기 2개, 주유구 열쇠1종, 보관가방1종
현 모 델 선정사유
기 타

생활안전대 장비 수요 조사 카드

기 관 명	은평구조대				우선순위	02
장 비 명	코드슬링	제 조 사 (모 델 명)	레스큐프로 코드슬링 5mm*200m		예상가격	최저 :68,000 최고 :160,000
보유기준	2점	보 유 수	0점		필요수량	2점
보강사유	부족	사용부서	은평구조대		장비분류	소 모 품
주 요 사 항
용 도	여러 매듭을 이용하여 다양하게 사용할 수 있는 다용도 악세사리 보조로프.		필 요 성		소모품으로 낡고 헐어 사용불가
제 원	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 폴리아미드계 나이론 직조 - 로프직경 : 5mm - 로프길이 : 200 M - 인장강도 : 600 daN - 무 게 : 17.1g/M
현 모 델 선정사유
기 타