구조장비 사용법 교안

2012

종 로 소 방 서

(현장지휘대)

			목 차
	1.			로프발사총 조작법							1
	2.			사다리 사용법							4
	3.			동력절단기 조작법							12
	4.			체인톱 조작법							15
	5.			착암기 조작법							17
	6.			유압구조장비 조작법							19
	7.			에어백 조작법							22
	8.			맨홀구조기구 조작법							24
	9.			휴대용 윈치 조작법							26
	10.			공기호흡기 사용법							30

로프발사총 사용법

□ 각 부의 명칭

□ 로프발사총의 사용방법

1. 노리쇠 손잡이를 후퇴, 전진시킨 후 방아틀에 있는 자물쇠를 잠근다.

2. 로프발사총 압축공기 실린더의 공기주입구를 공기통의 충전아답터에 꼽고 약간의 힘을 주며 눌러 공기를 충전시킨다.

3. 견인 탄과 견인 줄을 연결하고 견인줄통을 연결고리에 끼운다.

4. 견인 탄을 총구에 삽입한다.

5. 자물쇠를 풀고 조준 발사(1회충전시 3회 발사 가능)

□ 로프발사총 유의사항

1. 로프발사총은 조준장치, 압축공기 실린더 등의 정밀한 부분으로 되어 있으므로 떨어뜨리거나 충격을 주지 말 것

2. 견인탄의 장전과 공기의 충전은 목표물과 발사위치가 정해진 다음 발사직전에 할 것

3. 공기의 충전 또는 견인 탄을 장착한 상태에서 오래 머무르거나 이동하는 것은   피할 것

4. 총구를 함부로 사람에게 향하지 않도록 할 것

5. 발사시 견인 줄에 손가락 등이 걸리지 않도록 할 것

□ 로프발사총의 점검 및 발사준비

1. 지휘자는「점검」이라고 구령하고 발사원의「점검 끝」의 복명에「발사준비」라고 구령한다.

2. 발사원은「점검」이라고 복창한 후 오른손으로 개머리판을, 왼손으로 발사신의 밑부분을 잡고 세워 총의 외관을 점검하고「외관 이상없음」, 조준장치, 개폐  노리쇠, 견인줄, 공기통 고정대 및 아답터 등 주요부분을 차례로 점검한 후  「점검 끝」이라고 복명한 다음, 공기통고정대 및 아답터를 공기통에 압력이 새지 않도록 확실히 조인 후 공기통 개폐밸브를 개방하여 두고, 견인 탄과 견인로프를 연결한 후 그 자리에 둔 다음 로프발사총의 노리쇠손잡이를 후퇴․전진한 후 자물쇠를 잠그고, 총신을 수직으로 하여 압축공기실린더에 공기를 충전한 다음 견인줄통을 연결걸쇠에 끼우고 견인탄을 총구에 삽입한 후「발사준비 끝」이라고 복명한다.

□ 로프발사총의 발사훈련

1. 지휘자는「목표◦◦, 조준」이라고 구령하고, 발사원의「조준 끝」의 복명에      의해「발사」라고 구령한다.

2. 발사원은「조준」이라고 복창한 후 선 자세로 왼발을 한발 내 딛고 반우향우 하여 왼손으로 총 몸통부분을 잡고 오른손으로 발사손잡이를 잡아 개머리판을 오른쪽 어깨에 당겨 붙여 총을 지지한 후 오른손 집게손가락으로 자물쇠를 풀고 호흡을 조정한 다음「조준 끝」이라고 복명하고「발사」의 구령에 숨을 멈추고 조준점이 흔들리지 않도록 가볍게 방아쇠를 당겨 발사한다.

□ 로프발사총을 원위치

1. 지휘자는「철수」라고 구령한다.

2. 발사원은「철수」라고 복창한 후 총을 그 자리에 뉘우고 견인줄통을 분리한 후, 견인탄의 낙하지점에 이르러 견인탄두를 견인줄로부터 풀어들고 발사위치로 돌아와 풀어진 견인줄을 정리하여 원위치 한다.

사다리 조작법

□ 사다리 종별 : 거는 사다리, 접는 사다리 및 복식(또는 3단)사다리

□ 사다리 각부의 명칭

□ 사다리 조작시 유의사항

1. 사다리 설치위치는 경사가 없는 곳을 선정할 것.

2. 사다리 설치각도는 약 75도로 할 것.

3. 사다리를 오르고 내릴 때는 반드시 가로대를 잡을 것.

4. 거는 사다리의 설치는 걸쇠를 견고한 확보물에 확실하게 걸고 내려 사용할 것.

♣ 거는 사다리 조작 및 훈련 ♣

□ 거는 사다리를 설치위치로 운반

1. 지휘자는「목표◦◦, 운반실시」라고 구령한다.

2. 제1조작원은「실시」라고 복창하고 제53조에 정하는 요령으로 제2조작원과 협력하여 거는 사다리를 설치위치로 운반하고 제2조작원이 지주밑을 지면에 붙인 후 사다리를 어깨에서 내려 지주를 차례로 바꿔 잡고 사다리 선단에 이르러 사다리의 바깥쪽이 위가 되게 하여 잡고 제2조작원의「걸쇠」의 복명에 걸쇠를 꺼내고「걸쇠고정 끝」이라고 복명한 후 사다리를 그 자리에 놓는다.

3. 제2조작원은「실시」라고 복창한 후 제53조에 정하는 요령으로 제1조작원과 협력하여 거는 사다리를 설치위치로 운반하고 사다리의 왼쪽 중앙에 이르러 양손으로 사다리를 잡고「걸쇠」라고 복명한 후 제1조작원의「걸쇠고정 끝」의 복명에 사다리를 그 자리에 놓는다.

4. 제3조작원은「실시」라고 복창한 후 로프를 사다리 설치위치의 사다리 왼쪽 약 1미터의 위치에 운반한다.

□ 거는 사다리에 확보로프를 설치할 때

1. 지휘자는「확보로프 설치」라고 구령한다.

2. 제1조작원은「설치」라고 복창한 후 제3조작원의 확보로프 설치에 협력하고 사다리 안쪽의 로프중간에 나비매듭으로 고리를 만들고「매듭 끝」이라고 복명한다.

3. 제2조작원은「설치」라고 복창한 후 제3조작원의 확보로프 설치에 협력하고 사다리 바깥쪽의 중간에 나비매듭으로 고리를 만들고「매듭 끝」이라고 복명한다.

4. 제3조작원은「설치」라고 복창한 후 운반한 확보로프를 풀고 한 쪽 끝을 사다리의 선단으로부터 첫 번째와 두 번째의 가로대 사이에 넣고 제1조작원 및 제2조작원의 협력으로 로프를 설치하고 양끝을 두겹매듭으로 결합한다.

□ 거는 사다리를 목표에 설치할 때

1. 지휘자는「사다리 설치」라고 구령한다.

2. 제1조작원은「설치」라고 복창한 후 사다리의 오른쪽 중앙부에 이르러 양손으로 오른쪽 지주를 잡고 제2조작원과 협력하여 사다리를 세우고 차례로 지주를 바꿔 잡아 사다리를 들어올리고 걸쇠를 목표물에 걸고「설치 끝」이라고 복명한다.

3. 제2조작원은「설치」라고 복창한 후 사다리의 왼쪽 중앙부에 이르러 양손으로 왼쪽 지주를 잡고 제1조작원과 협력하여 사다리를 세우고 차례로 지주를 바꿔 잡아 사다리를 들어 올려 걸쇠를 목표물에 건다.

4. 제3조작원은「설치」라고 복창한 후 확보로프를 정리하여 사다리 설치에 협력한다.

□ 거는 사다리를 올라가 목표층에 진입할 때

1. 지휘자는「올라가」라고 구령한다.

2. 제1조작원은「올라가」라고 복창한 후 사다리 바깥쪽 나비매듭의 고리에 개인로프의 카라비너를 확실하게 걸고「확보」라고 복명한 후 제2조작원 및 제3조작원의「확보 끝」의 복명에 사다리를 올라가 목표층에 진입하고「진입 끝」이라고 복명하며 확보로프로부터 카라비너를 풀고 사다리 상부를 잡아 제2조작원 및 제3조작원의 차례로 각각「확보」의 복명에「확보 끝」이라고 복명하고 제3조작원의「진입 끝」의 복명에 사다리의 확보를 푼다.

3. 제2조작원은「올라가」라고 복창한 후 확보로프를 잡아 확보자세를 취하고 제1조작원의「확보」복명에「확보 끝」이라고 복명하고 제1조작원의 오르기에 맞추어 확보로프를 조작하고 제1조작원의「진입 끝」의 복명에 확보로프의 확보를 풀고 이어서 제1호에 정하는 요령으로 확보로프에 개인로프를 결합하고「확보」라고 복명하고 제1조작원 및 제3조작원의「확보 끝」의 복명에 사다리를 올라가 목표층에 진입하고「진입 끝」이라고 복명하며 확보로프로부터 카라비너를 풀어 확보로프를 잡고 확보자세를 취한 후 제3조작원의「확보」의 복명에「확보 끝」이라고 복명하고 제3조작원의 오르기에 맞추어 확보로프를 조작하고 제3조작원의「진입 끝」의 복명에 확보로프의 확보를 푼다.

4. 제3조작원은「올라가」라고 복창한 다음 사다리의 지주밑을 잡고 제1조작원의「진입 끝」의 복명에「확보 끝」이라고 복명하고 제1조작원의「진입」의 복명에 사다리의 확보를 풀고 이어서 확보로프를 잡고 확보자세를 취하며 제2조작원의「확보」의 복명에「확보 끝」이라고 복명하고 제2조작원의 오르기에 맞추어 확보로프를 조작하고 제2조작원의「진입」의 복명에 확보로프의 확보를 풀고 제2호에 정하는 요령으로 확보로프에 개인로프 카라비너를 결합하고「확보」라고 복명한 후 제1조작원 및 제2조작원의「확보 끝」의 복명에 사다리를 올라가 목표층에 진입하여「진입 끝」이라고 복명한 다음 확보로프로부터 개인로프의 카라비너를 푼다.

□ 거는 사다리를 올라가 진입한 목표층으로부터 내려올 때

1. 지휘자는「내려와」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 지휘자의 구령을 복창한 후 사다리의 윗부분을 잡고 제3조작원 및 제2조작원의 차례로 각각의「확보」의 복명에「확보 끝」이라고 복명한 다음 제2조작원의「착지」의 복명에 사다리의 확보를 풀고 이어서 전조 제2호에 정하는 요령으로 확보로프에 개인로프의 카라비너를 걸고「확보」라고 복명하며, 제2조작원 및 제3조작원의「확보 끝」의 복명에 사다리를 내려와 아래층에 진입하고「착지」라고 복명한 다음 확보로프로부터 카라비너를 푼다.

3. 제2조작원은 지휘자의 구령을 복창한 후 확보로프를 잡고 확보자세를 취하고 제3조작원의「착지」의 복창에 확보로프의 확보를 풀고, 이어서 전조 제2호에 정하는 요령으로 확보로프의 확보를 풀고, 이어서 전조 제2호에 정하는 요령으로 확보로프에 개인로프의 카라비너를 걸고「확보」라고 복명하며, 제1조작원 및 제3조작원의「확보 끝」의 복명에 사다리를 내려와 아래층에 진입하고「착지」라고 복명한 다음 확보로부터 카라비너를 풀고 확보로프를 잡고 확보자세를 취하며 제1조작원의「확보」의 복명에「확보 끝」이라고 복명하고 제1조작원이 내려오는 것과 맞추어 확보로프를 조작하고 제1조작원의「착지」의 복명에 확보로프의 확보를 푼다.

4. 제3조작원은 지휘자의 구령을 복창하고 전조 제2호에 정하는 요령으로 확보로프에 개인로프의 카라비너를 걸고「확보」라고 복명하며 제1조작원 및 제2조작원의「확보 끝」의 복명에 사다리를 내려와 아래층에 진입하고「착지」라고 복명한 다음 확보로프로부터 카라비너를 풀고, 확보로프를 잡고 확보자세를 취한 후 제2조작원의「확보」의 복명에「확보 끝」이라고 복명하고 제2조작원이 내려오는 것과 맞추어 확보로프를 조작하고 제2조작원의「착지」의 복명에 확보로프의 확보를 풀고, 사다리의 지주밑을 잡고 제1조작원의「확보」의 복명에「확보 끝」이라고 복명한 후 제1조작원의「착지」의 복명에 사다리의 확보를 푼다.

□ 거는 사다리를 원위치로 할 때

1. 지휘자는「철수」라고 구령한다.

2. 제1조작원은「철수」라고 복창한 후 양손으로 사다리의 오른쪽 지주를 잡고 제2조작원과 협력하여 사다리를 내리고 지주밑을 지면에 붙여 놓고 사다리 선단부의 걸쇠를 원래의 상태로 해 놓은 다음「걸쇠 원위치」라고 복명하고 확보로프가 벗겨진 후 사다리 윗 부분의 가로대 사이에 왼팔을 넣어 어깨에 메고 제2조작원과 협력하여 원래의 위치로 운반한다.

3. 제2조작원은「철수」라고 복창한 후 양손으로 사다리의 왼쪽 지주를 잡고 제1조작원과 협력하여 사다리를 내려 사다리의 중앙부를 잡고 제1조작원의「걸쇠 원위치」의 복명을 확인한 다음 확보로프가 벗겨진 후 사다리의 지주밑 가로대 사이에 왼팔을 넣어 어깨에 메고 제1조작원과 협력하여 원래의 위치로 운반한다.

4. 제3조작원은「철수」라고 복창한 후 확보로프의 매듭을 풀고 사다리로부터 로프를 벗겨 정리하여 원래의 위치로 운반한다.

♣ 접는 사다리 조작 및 훈련 ♣

□ 접는 사다리를 운반하여 설치할 때

1. 지휘자는「목표◦◦, 설치」라고 구령한다.

2. 조작원은「실시」라고 복창한 후 왼발을 한 발 내딛고 양손으로 사다리를 세워 가로대의 사이에 오른팔을 넣어 어깨에 메고 오른손으로 가로대를 잡고 전진하여 설치위치에 이르러 양지주를 잡고 지주밑이 앞으로 오도록 상반신을 돌려 사다리를 지주밑으로부터 지면에 두고 선단부를 잡고 사다리를 180도로 벌려 접합부의 고정핀이 걸리는 것을 확인하고 지주 밑을 지물에 대고 양손으로 가로대를 번갈아 잡으면서 사다리를 들어 올려 세우고 설치위치를 적절히 바꿔 목표에 설치하고 사다리의 안쪽으로 달아 양지주를 잡고 사다리를 확보한다.

□ 사다리 철수 : 설치되어 있는 접는 사다리를 원위치로 할 때

1. 지휘자는「철수」라고 구령한다.

2. 조작원은「철수」라고 복창한 후 오르는 면을 향하여서 사다리를 수직으로 세우고 지주밑을 지물에 대고 양손으로 가로대를 번갈아 잡으면서 사다리를 지면에 뉘운 후 접합부의 고정핀을 풀고 선단부를 잡고 사다리가 접히게 하여 전조제2호에 정하는 요령으로 사다리를 메고 원래의 위치로 운반한다.

♣ 복식 또는 3단 사다리 조작 및 훈련 ♣

□ 복식 또는 3단사다리의 운반

1. 지휘자는 “목표○○ 사다리 운반”이라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라 오른발을 한 발 내딛어 무릎을 꿇고 제2조작원과 협력하여 두손으로 가로대를 잡고 사다리를 들어 “좌향 좌”하는 동시에 가로대사이에 오른팔을 넣어 어깨에 메고, 오른손으로 가로대를 잡고 일어선 후 제2조작원과 호흡을 맞추어 사다리를 세울 위치로 뛰어가 정지한 다음, 왼손으로 가로대를 잡고 “우향 우”하면서 가로대 사이로부터 오른판을 빼내어 가로대를 잡아 허리를 굽히면서 사다리를 내려 놓는다.  내려 놓은 사다리의 지주밑을 두발로 밟고 밑의 가로대부터 가로대를 두손으로 번갈아 잡아당기면서 사다리를 수직으로 세운 다음 손잡이(지주)를 잡는다.

3. 제2조작원은 제1조작원과 같은 요령으로 사다리를 운반하여 내려 놓은 다음 사다리의 위로부터 둘째 가로대를 왼손으로 잡고 들어 올리면서 몸을 돌려 사다리 밑으로 들어가 두 손으로 번갈아 가면서 가로대를 위에서부터 아래로 차례로 옮겨 쥐면서 사다리를 밀어 올려 수직으로 세운다.

□ 복식사다리의 연장

1. 지휘자는 “사다리 연장”이라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라 수직으로 세운 사다리의 밑에서 오른발로 사다리 밑을 받치고 두 손으로 양쪽 손잡이(지주)를 잡고, 제2조작원과 협력하여 사다리를 수직으로 유지하면서 제2조작원이 사다리를 완전히 연장할 수 있도록 보조한 다음, 목표에 기대어 세운다.

3. 제2조작원은 구령에 따라 수직으로 세운 사다리앞의 위치에서 왼발을 한 발 내딛고 제1조작원과 협력하여 사다리를 수직으로 유지하면서 왼쪽 무릎을 굽혀 두 손으로 줄끝을 당겨 사다리를 연장하여 길이를 확인한 후, 고리쇠를 걸어 줄끈을 지주밑으로부터 세 번째의 가로대에 잡아맨 후 일어서서 가로대를 두손으로 잡으면서 제1조작원과 협력하여 사다리를 목표에 기대어 세운다.

□ 복식사다리 오르기

1. 지휘자는 “올라 가”라고 구령한다.

2. 제2조작원은 구령에 따라 두 손으로 가로대를 번갈아 잡으면서 오른발부터 한 계단씩 적정 위치까지 올라가 왼발로 가로대를 딛고, 디딘 가로대의 두 번째 위 가로대를 오른발로 걸어 아래 가로대 사이에 발을 넣은 후, 오른쪽 지주를 발목으로 감아 몸을 안정시킨다.

3. 제1조작원은 구령에 따라 사다리 밑에서 왼발을 한 발 내딛어 사다리의 지주밑을 받치고 두 손으로 양쪽 지주를 잡아 제2조작원이 안전하게 사다리를 오를 수 있도록 사다리를 안정시킨다.

□ 복식사다리의 원위치

1. 지휘자는 “사다리의 원위치”라고 구령한다.

2. 제2조작원은 구령에 따라 가로대를 잡고 오른발을 가로대 및 지주로부터 풀고 사다리에서 내려와 제1조작원과 협력하여 사다리를 수직으로 세운 다음, 왼쪽 무릎을 굽혀 줄을 풀고 사다리를 내린 후 줄을 가로대에 매고 일어서서 뒷걸음하면서 가로대를 밑에서 윗쪽으로 옮겨 쥐면서 사다리 오른쪽으로 몸을 돌려 사다리를 놓은 다음, 왼 발을 한 발 내딛고 제1조작원과 협력하여 사다리의 가로대를 잡고 사다리를 들어 “우향 우”하는 동시에 왼팔을 가로대 사이에 넣어 어깨에 메고 원위치로 뛰어가 정지한 다음 “좌향 좌”하여 사다리를 그 자리에 놓는다.

3. 제1조작원은 구령에 따라 두 손으로 사다리 지주를 잡고 있다가 제2조작원이 사다리에서 완전히 내려오면 사다리를 수직으로 세우고 제2조작원이 줄을 풀어 사다리를 내린 후, 제2조작원과 협력하여 사다리를 놓고 사다리의 왼쪽 옆에 서서 왼발을 한 발 내딛으면서 다시 두 손으로 사다리의 가로대를 잡고 들어 올린 후, “우향 우”하는 동시에 왼팔을 가로대 사이에 넣어 어깨에 메고 제2조작원과 호흡을 맞추어 원위치로 뛰어가 정지한 다음 "좌향 좌“하여 사다리를 그 자리레 놓는다.

□ 3단사다리의 운반

1. 지휘자는 “목표○○, 운반 사다리”라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라 제46조제2호와 같은 요령으로 한다.

3. 제2조작원은 제46조제3호와 같은 요령으로 한다.

□ 3단사다리의 연장

1. 지휘자는 “사다리 연장”이라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라 수직으로 세운 사다리 앞의 위치에서 왼발을 한 발 내딛고 제1조작원과 협력하여 사다리를 수직으로 유지하면서 왼쪽 무릎을 굽혀 두 손으로 줄끈을 당겨 사다리를 연장하여 길이를 확인한 휘먼저 1단 고리쇠를 건 다음 2단 고리쇠를 걸고 줄끈을 지주 밑의 세 번째 가로대에 잡아 맨 다음 일어서서 가로대를 두 손으로 잡으면서 제1조작원과 협력하여 사다리를 목표에 기대어 세운다.

□ 3단사다리의 오르기 및 진입

①3단사다리에 오를 때에는 제48조에 정한 요령으로 한다.

②3단사디리에 올라가 목표내부로 진입할 때에는 다음과 같은 구령 및 요령으로 한다.

1. ‘지휘자는 “진입”이라고 구령한다.

2. 제2조작원은 진입목표까지 올라가 양쪽 지주를 잡거나 로프로 사다리와 적당한 지지물을 고정시킨 뒤 “진입완료”라고 복창한다.

3. 제1조작원은 제1호의 구령에 따라 사다리의 양쪽 손잡이(지주)를 잡고 제2조작원이 안전하게 사다리를 오를 수 있도록 사다리를 안정시킨 후, 제2조작원의 “진입완료”복창에 따라 두 손을 놓는다.

□ 3단사다리의 원위치

1. 지휘자는 “사다리 원위치”라고 구령한다.

2. 제2조작원은 구령에 따라 진입한 목표내부에서부터 지지물에 고정시킨 로프를 풀고 사다리의 양쪽 지주를 잡고, 사다리의 오른쪽으로부터 몸을 돌려 먼저 오른발로 가로대를 밟고 오른손으로 가로대를 잡고 차례로 두 손으로 가로대를 밑으로 옯겨 잡으면서 내려온 후, 제1조작원과 협력하여 제49조제2호에 정한 요령으로 사다리를 원위치로 운반한다.

3. 제1조작원은 제49조제3호에 정한 요령으로 한다.

동력절단기 조작법

□ 동력절단기 각부의 명칭

□ 조작상의 유의사항

1. 절단조작은 보호장갑 및 보안경을 사용하여 신체의 안전을 도모하고 기구를 확실하게 잡고 할 것.

2. 디스크는 절단재에 맞는 것을 선정할 것.

3. 인화 및 발화의 위험이 있는 장소에서는 조작하지 말 것.

4. 절단조작은 디스크가 절단재에 수직이 되게 하고, 절단재를 무리하게 누르거나 디스크를 비트는 등의 조작은 하지 말 것.

5. 조작중에는 디스크의 전후방에 사람을 접근시키지 말 것.

6. 조작원은 디스크 후방의 일직선상에 발을 놓지 말 것.

7. 석재, 시멘트 등 분진이 많이 발생하는 물체를 절단할 때는 물을 첨가하며 조작한다.

□ 동력절단기 작동요령

1. 시동스위치를 시동위치에 둔다.

2. 가속레버를 당긴 후 엄지손가락으로 고정핀을 눌러 고정시킨다.

3. 최초 시동시는 쵸크레바를 당겨놓고 한쪽 손발을 이용하여 절단기를 안전하게 고정시킨 후 시동손잡이를 힘껏 당겨 시동을 건다.

4. 시동이 걸리면 즉시 쵸크레버를 원위치하고 약 1분간 공회전 한 다음 가속레버를 적절히 조절하며 사용한다.

□ 동력절단기의 운반

1. 지휘자는「목표◦◦, 운반실시」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 왼손으로 기구상자의 손잡이를 잡고 제2조작원의「운반」이라는 복명에 제2조작원과 협력하여 기구상자를 들어올려 목표위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 오른손으로 기구상자의 손잡이를 잡고「운반」이라는 복명에 제1조작원과 협력하여 기구상자를 들어 올려 목표위치로 운반한다.

□ 동력절단기의 디스크 부착 및 점검

1. 지휘자는「◦◦절단, 디스크 부착」이라고 구령하고 제1조작원의「부착 끝」이라는 복명에「점검」이라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「◦◦절단, 디스크 부착」이라고 복창하고 기구상자에서 동력절단기, 보안경 및 보호장갑을 꺼내어 놓고 제2조작원으로부터 디스크와 디스크부착 공구를 받아「부착」이라고 복명하면서 디스크를 확실하게 부착하고「부착 끝」이라고 복명한 다음 디스크 부착 공구를 제2조작원에게 인계한 후 지휘자의「점검」구령에 따라 연료탱크의 연료를 점검하고「연료 이상 없음」이라고 복명한 다음 앞 핸들을 잡고 동력절단기를 들어 올려 외관을 점검하고「점검 끝」이라고 복명한 후 제2조작원 앞에 놓는다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「◦◦절단, 디스크 부착」이라고 복창하고 기구상자에서 ◦◦절단에 적합한 디스크와 부착공구를 꺼내어「◦◦용 디스크」라고 복명하면서 제1조작원에게 인계해 주고 제1조작원의 디스크 부착에 협력한 다음 제1조작원의「부착 끝」의 복명에 제1조작원으로부터 디스크 부착공구를 받아 기구상자에 원위치 한 후 자세를 바로 한다.

□ 절단준비

1. 지휘자는 절단할 부분 및 제6조에 정하는 신호요령을 지시한 후「절단준비」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「준비」라고 복창한 후 보안경 및 보호장갑을 착용하고 제2조작원의「엔진회전」의 복명에 제2조작원의 우전방으로 다가가 왼손으로 앞핸들을, 오른손은 뒤핸들 및 스로틀레버를 잡아 제2조작원으로부터 동력절단기를 받은 후 절단장소에 이르러 절단자세를 취하고「준비 끝」이라고 복명한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라 왼손으로 앞핸들을 잡고 오른손으로 쵸크레버 조작 및 스로틀레버를 조절한 후 시동줄을 당겨 엔진을 시동시키고 엔진 조정을 한 다음「엔진회전」이라고 복명하며 제1조작원에게 동력절단기를 인계한 후 기구상자의 위치에 돌아가 대기한다.

□ 절단

1. 지휘자는「절단 실시」라고 구령하고 조작상황을 확인한 후「절단 중지」라고 구령한다.

2. 제1조작원 구령에 따라「실시」라고 복창한 후 엔진의 회전속도를 높여 지휘자가 지시한 부분을 절단하고「절단 중지」의 구령에「중지」라고 복창한 다음 절단조작을 중지하고 오른손으로 정지 스위치를 눌러 엔진을 정지시킨다.

□ 동력절단기의 원위치

1. 지휘자는「디스크 분리」라고 구령한 다음 제1조작원의「디스크 분리 끝」의 복명에「철수」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「분리」라고 복창한 후 제2조작원으로부터 디스크를 분리할 공구를 받아 디스크를 분리하고「디스크 분리 끝」이라고 복명한 다음 디스크와 공구를 제2조작원에게 인계해 준 다음 지휘자의「철수」구령을 복창하고 동력절단기를 제2조작원에게 인계한 후 보안경 및 보호장갑을 벗어 기구상자에 원위치한 다음 제2조작원과 협력하여 기구상자를 원래의 위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「분리」라고 복창한 후 기구상자에서 디스크를 분리할 공구를 꺼내어 제1조작원에게 인계해 주고 제1조작원의 디스크 분리에 협력한 다음 제1조작원의「디스크 분리 끝」의 복명과 함께 제1조작원으로부터 디스크와 공구를 받아 기구상자에 원위치 한 다음 지휘자의「철수」구령을 복창하고 제1조작원으로부터 동력절단기를 받아 기구상자에 원위치 한 후 제1조작원과 협력하여 기구상자를 원래의 위치로 운반한다.

체인톱 조작법

□ 체인톱 각부의 명칭

□ 조작상의 유의사항

1. 항상 시동을 끈 상태에서 운반하고 체인브레이크를 잡고 운반하지 말 것.

2. 시동시에 체인날과 물체가 닿지 않도록 할 것.

3. 처음에 톱날을 절단물에 대었을 때 갑자기 뒤로 튀는 현상에 조심할 것.

4. 어깨높이 이상으로 톱을 뻗어서 작업하지 말 것.

5. 톱날의 윗부분 또는 아랫부분으로 절단할 때 체인안내판이 당겨지고 밀려짐에 유의 할 것.

□ 체인톱의 운반

1. 지휘자는「목표◦◦, 운반실시」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고, 왼손으로 기구상자손잡이를 잡고 제2조작원의「운반」이라는 복명에 제2조작원과 협력하여 기구상자를 들어올려 목표위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고, 오른손으로 기구상자의 손잡이를 잡고「운반」이라는 복명에 제1조작원과 협력하여 기구상자를 들어올려 목표위치로 운반한다.

□ 체인톱의 점검 및 절단준비

1. 지휘자는 절단할 부분 및 제6조에 정하는 신호요령을 지시한 후「점검 및 절단준비」라고 구령한다.

2. 제1조작원은「점검 및 절단준비」라고 복창하고 기구상자에서 보호안경 및 보호장갑을 꺼내어 착용한다. 제2조작원의「엔진회전」복명에 제2조작원의 우전방으로 다가가 왼손으로 앞핸들을, 오른손으로 뒤핸들을 잡아 체인톱을 받은 후 절단장소 이르러「준비끝」이라고 복명한다.

3. 제2조작원은「점검 및 절단준비」라고 복창하고 기구상자에서 체인톱을 꺼내어 연료, 체인장력, 외관 등을 점검하고 각각「◦◦ 이상없음」이라고 복명한다. 점화/정지스위치, 초오크손잡이, 스로틀스위치를 조작한 다음, 왼손으로 앞핸들을 내려쥐고 뒤핸들의 밑판을 오른발로 밟은 후 시동줄을 당겨 시동시키고 엔진조정을 한 다음「엔진회전」이라고 복명하고 제1조작원에게 체인톱을 인계한 후 기구상자의 위치에 돌아가 대기한다.

□ 절단실시 및 중지

1. 지휘자는「절단실시」라고 구령하고 조작상황을 확인한 후「절단중지」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창한 후 엔진의 회전속도를 높여 지휘자가 지시한 부분을 절단하고「절단중지」의 구령에「중지」라고 복창한 다음 절단작업을 중지하고 오른손으로 정지스위치를 조작하여 엔진을 정지시킨다.

□ 체인톱의 원위치

1. 지휘자는 「철수」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후 체인톱을 제2조작원에게 인계한 후 보호안경 및 보호장갑을 벗어 기구상자에 원위치하고 제2조작원과 협력하여 기구상자를 원래의 위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창하고 제1조작원으로부터 체인톱을 받아 기구상자에 원위치 한 후 제1조작원과 협력하여 기구상자를 원래의 위치로 운반한다.

착암기 조작법

□ 착암기 각부의 명칭

□ 조작상의 유의사항

1. 밀폐된 공간에서 엔진식 착암기의 사용을 피할 것

2. 드릴작업은 엔진을 저속에서 시작하여 구멍의 위치가 잡힌 후에 고속회전시킬 것

3. 작업중 드릴날의 선단이 갈라진 틈에 끼면 착암기를 위아래로 흔들어서 과부하를 경감시킬 것.

4. 연한재질을 굴착하는 경우 착암기를 약간 들어서 사용할 것

□ 착암기의 운반

1. 지휘자는「목표◦◦, 운반실시」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고, 왼손으로 기구상자손잡이를 잡고 제2조작원의「운반」이라는 복명에 제2조작원과 협력하여 기구상자를 들어올려 목표위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고, 오른손으로 기구상자의 손잡이를 잡고「운반」이라는 복명에 제1조작원과 협력하여 기구상자를 들어올려 목표위치로 운반한다.

□ 착암기의 점검 및 파괴준비

1. 지휘자는 파괴할 부분 및 제6조에 정하는 신호요령을 지시한 후「점검 및 파괴준비」라고 구령한다.

2. 제1조작원「점검 및 파괴준비」라고 복창하고 기구상자에서 보호안경 및 보호장갑	등을 꺼내어 착용한다. 제2조작원의「엔진회전」복명에 제2조작원으로부터 착암기를 받은후 파괴장소에 이르러「준비끝」이라고 복명한다.

3. 제2조작원은 점검 및 절단준비라고 복창하고 기구상자에서 착암기를 꺼내어 연료 및 외관 등을 점검하고 각각「◦◦이상없음」이라고 복명한다.  드릴 또는 브레이커 등을 선택하여 결합하고 연료레바, 쵸크레바, 스로틀레바를 조작한 후 왼손은 손잡이를 잡고 오른손으로 시동줄을 당겨 시동시키고 엔진조정을 한다음「엔진회전」이라고 복명하고 제1조작원에게 착암기를 인계한 후 기구상자의 위치에서 대기한다.

□ 파괴실시 및 중지

1. 지휘자는「파괴실시」라고 구령하고 조작상황을 확인한 후「파괴중지」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창한 후 지휘자가 지시한 부분을 파괴하고 파괴중지 구령에「중지」라고 복창한 다음 파괴작업을 중지하고 연료레바를 닫아 엔진을 정지시킨다.

□ 착암기의 원위치

1. 지휘자는「철수」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후 착암기를 제2조작원에게 인계해주고 보호안경 및 보호장갑을 벗어 기구상자에 원위치한 후, 제2조작원과 협력하여 기구상자를 원래의 위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창하고 제1조작원으로부터 착암기를 받아 드릴 또는 브레이커를 분리하여 기구상자에 원위치한 후, 제1조작원과 협력하여 기구상자를 원래의 위치로 운반한다.

유압구조장비 조작법

□ 유압구조장비의 구성 : 엔진펌프, 유압스프레다, 유압절단기, 유압실린더램,                                유압호스로 구성된다.

□ 유압구조장비 조작요령

① 엔진펌프 조작요령

1. 연료 및 엔진오일, 유압오일의 상태를 확인한다.

2. 시동스위치 넣고 시동손잡이를 당겨 시동을 건다.

3. 시동이 잘 걸리지 않으면 쵸크레바를 2～3회 조작하고 재시동 한다.

4. 시동이 걸리면 엔진가속레바를 적절한 위치로 조정한다.

② 유압스프레다 조작요령

1. 유압엔진펌프와 커플링을 연결한다.

2. 유압엔진펌프의 시동을 걸고 유압조정레버를 개방한다.

3. 작동레버를 조작하여 조이거나 당기고 벌린다.

③ 유압절단기 조작요령

1. 유압엔진펌프와 커플링을 연결한다.

2. 유압엔진펌프의 시동을 걸고 유압조정레버를 개방한다.

3. 작동레버를 조작하여 목표물을 절단한다.

4. 절단물의 비산에 주의한다.

④ 유압실린더램 조작요령

1. 유압엔진펌프와 커플링을 연결한다.

2. 유압엔진펌프의 시동을 걸고 유압조정레버를 개방위치에 둔다.

3. 작동레버를 조작하여 늘리거나 줄인다.

4. 도괴를 방지하기 위하여 받침목을 고인다.

⑤ 유압호스 조작요령

1. 유압호스를 유압엔진펌프의 호스릴에서 작업장소의 사용장비에 까지 풀어 둔다.

2. 커플링 보호마개를 벗긴다.

3. 사용구조장비측 커플링과 동일색상의 암커플링을 뒤로 밀어당긴 후 숫커플링을 밀어 넣어 결합한다.

□ 유압구조장비 조작상의 유의사항

① 유압엔진펌프의 시동과 정지는 반드시 유압조정레버를 폐쇄위치에 둔 후에 할 것

② 전기식 시동 겸용의 유압엔진펌프의 경우 버턴을 자주 누르면 모터 고장을 유발하므로 가급적 수동으로 시동을 건다.

③ 유압엔진펌프에서 이상한 소리가 나면 즉시 중지 할 것

④ 유압구조장비 조작시에는 그 힘의 전달이 목표물과 수직이 되도록 할 것

⑤ 사용장비의 양정이 부족하여 받침목을 사용할 때는 확실히 고정 할 것

⑥ 유압호스 연결부위 커플링은 사용 후 보호마개를 씌워 둘 것

⑦ 유압호스를 심하게 꺾거나 물건을 떨어뜨리거나 가열 등의 충격을 주지 말 것

⑧ 유압오일의 양과 엔진오일의 상태를 정기적으로 점검하고 부족시 즉시 보충 할 것.

□ 유압구조장비의 운반

① 지휘자는「목표◦◦, 운반실시」라고 구령한다.

② 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 왼손으로 유압엔진펌프 손잡이를 잡고 일어선 후 제2조작원과 함께 유압엔진펌프를 목표위치로 운반한다.

③ 제2조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 오른손으로 유압엔진펌프 손잡이를 잡고 일어선 후 제1조작원과 함께 유압엔진펌프를 목표위치로 운반한다.

④ 제3조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하며 사용한 유압구조장비를 잡고 일어선후 목표위치로 운반한다.

□ 유압구조장비의 결합

① 지휘자는「◦◦장비 결합」이라고 구령한다.

② 제1조작원은「실시」라고 복창하고 유압호스릴에서 호스를 빼내어 커플링을 잡고 제2조작원에게「호스」라고 복창하면서 건내 주고 자세를 바로 한다.

③ 제2조작원은「실시」라고 복창하고 제1조작원에게서 유압호스를「호스」라고 복창하면서 인계 받아 커플링의 보호마개를 빼고 유압구조장비에 결합한 후 제3조작원과 함께「결합 끝」이라고 복창하고 자세를 바로 한다.

④ 제3조작원은「실시」라고 복창한 후 결합이 완료되면 제2조작원과 함께「결합 끝」이라고 복창하고 자세를 바로 한다.

□ 유압구조장비의 조작

① 지휘자는「◦◦조작 실시」라고 구령하며 조작의 상황을 확인하고「중지」라고 구령한다.

② 제1조작원은「실시」라고 복창한 후 유압엔진펌프의 시동을 건 후 유압조정레버를 개방하고「중지」의 구령에「중지」라고 복창한 다음 제2조작원의 신호에 의해 유압조정레버를 닫은 후 유압엔진펌프의 엔진을 정지시킨다.

③ 제2조작원은「실시」라고 복창한 후 제3조작원을 보조하여 지휘자가 지시한 부분에 유압구조장비를 설치하고 제3조작원의 장비조작상황을 적절히 신호하고「중지」의 구령에「중지」라고 복창한 다음 제3조작원의 유압구조장비가 조작전 상태로 복구되면 제1조작원에게 손을 들어 신호를 보낸다.

④ 제3조작원은「실시」라고 복창한 후 제2조작원과 협력하여 지휘자가 지시한 부분에 유압구조장비를 설치하여 작동레버를 조작하고「중지」의 구령에「중지」라고 복창한 다음 유압구조장비를 조작전 상태로 복구시킨다.

□ 유압구조장비의 원위치

① 지휘자는「철수」라고 구령한다.

② 제1조작원은「철수」라고 복창한 후 제2조작원과 협력하여 유압호스릴을 감은 다음 유압엔진펌프를 원래의 위치로 운반하고 집합선에 정렬한다.

③ 제2조작원은「철수」라고 복창한 후 유압호스를 유압구조장비와 분리하여 커플링 에 보호마개를 씌우고 제1조작원과 협력하여 유압호스릴을 감은 다음 유압엔진펌프를 원래의 위치로 운반하고 집합선에 정렬한다.

④ 제3조작원은「철수」라고 복창한 후 유압구조장비를 들고 일어서 원래의 위치로 운반하고 집합선에 정렬한다.

에어백 조작법

□ 에어백 각부의 명칭

□ 조작상의 유의사항

1. 중량물을 들어올린 경우 편평하고 견고한 면에서 실시할 것

2. 에어백에 화학약품이 접촉하지 않도록 할 것

3. 에어백이 팽창할 때 견고한 고임목 등을 사용하여 2차적 안전을 확보할 것

4. 두 개이상의 에어백을 겹쳐사용할 경우 허용용량이 낮은 것을 기준으로 사용할 것.

□ 에어백의 운반

1. 지휘자는「목표◦◦, 운반실시」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 조정기, 고압호스 및 에어용기 등을 들고 목표위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 에어백 및 고임목 등을 들고 목표위치로 운반한다.

□ 에어백의 조작준비

1. 지휘자는「◦◦조작 준비」라고 구령한다.

2. 제1조작원은「준비」라고 복창하고 호스카플링을 조정기와 공기용기에 연결한 후, 공기용기 개폐밸브를 열어 압력을 확인하고「압력◦◦킬로」라고 복명하고 압력조절기 밸브를 조여(개방하여) 필요한 압력으로 조정한 다음「준비 끝」이라고 복명한다.

3. 제2조작원은 호스카플링을 조정기와 에어백에 연결한 후, 에어백을 대상물에 끼워 넣고「준비 끝」이라고 복명한다.

□ 조작실시 및 중지

1. 지휘자는「◦◦조작 실시」라고 구령하고, 조작의 상황을 확인하고「중지」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창한 후 조정기의 레바를 조작하여 에어백을 팽창시키고, 지휘자의「중지」구령을 복창하면서 조작을 중지한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 에어백의 팽창에 따른 균형유지 및 고임목 등을 적절히 사용하면서, 지휘자의 중지구령에「중지」라고 복창한다.

□ 에어백의 원위치

1. 지휘자는「철수」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후, 에어백 속에 있는 압축공기를 배출시키고 호스카플링을 분리한 다음 조정기, 고압호스 및 공기용기 등을 원위치 한 후 원래의 위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후 제1조작원의 에어백 속에 있는 압축공기의 배출을 확인하고 호스카플링을 분리한 다음 에어백 및 고임목을 원위치 한 후 원래의 위치로 운반한다.

멘홀구조기구 조작법

□ 맨홀구조기구 각부의 명칭

□ 조작상의 유의사항

1. 삼각받침대는 인양작업중 쓰러지지 않도록 견고한 지면위에 설치할 것

2. 삼각받침대를 맨홀 중심을 기준하여 정삼각형이 되도록 설치하여 작업중 균형을 유지할 수 있도록 할 것

3. 안전벨트 착용 및 로프조작은 신중하게 할 것

□ 맨홀구조기구의 운반

1. 지휘자는「목표◦◦, 운반실시」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 기구상자 손잡이를 잡고 목표위치로 운반한다.

3. 제2조작원과 제3조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창하고 협력하여 삼각받침대를 목표위치로 운반한다.

□ 진입준비

1. 지휘자는「진입준비」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「준비」라고 복창하고 안전벨트를 착용한 후 제3조작원이 안전벨트에 로프를 연결해 준 것을 확인하고「준비 끝」이라고 복명한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「준비」라고 복창하고 제3조작원과 협력하여 삼각받침대를 설치한 후 로프에 등반기를 끼우고 로프를 정리하여 로프확보 준비자세를 취하고「준비 끝」이라고 복명한다.

4. 제3조작원은 구령에 따라「준비」라고 복창하고 삼각받침대의 도르레걸이에 도르레를 건 후 제1조작원의 안전벨트와 로프끝을 카라비너로 연결하고「준비 끝」이라고 복명한다.

□ 진입 및 퇴거

1. 지휘자는 제6조에 정하는 신호요령을 지시한 후「진입」이라고 구령하고 제1조작원의 도착신호에「퇴거, 로프당겨」라고 구령한다.

2. 각 대원은 일제히「진입」이라고 복창한다.

3. 제1조작원은 천천히 맨홀 밑으로 들어가 바닥에 착지하면 도착신호를 보내고 제2조작원의 로프를 당기는데 맞추어 천천히 올라온다.

4. 제2조작원은 제1조작원의 진입행동에 로프 및 등반기를 조작하고 제1조작원의 도착신호를 받았을 때「착지」라고 복명하며, 지휘자의「로프당겨」신호를 복창한 후 로프를 당겨 제1조작원을 끌어올린다.

5. 제3조작원은 제1조작원의 진입 및 퇴거행동에 맞추어 삼각받침대의 균형유지 및 제2조작원의 로프조작을 보조하고 끌어 올려진 제1조작원을 맨홀 밖으로 끌어내어 로프를 풀어 준다.

□ 맨홀기구의 원위치

1. 지휘자는「철수」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후 안전벨트, 로프 및 도르레를 정리하여 기구상자를 원래의 위치로 운반한다.

3. 제2조작원과 제3조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후 삼각받침대를 원래의 위치로 운반한다.

휴대용 윈치 조작법

□ 휴대용 윈치의 명칭

□ 조작상의 유의사항

1. 본체의 확보물은 작업하중에 충분히 견딜 수 있는 것을 선정할 것

2. 본체의 내부 및 축부분에 모래, 물 등이 들어가지 않도록 할 것

3. 윈치와이어는 돌, 콘크리트 등의 날카로운 모서리에 직접 대거나, 거는 줄 등으로 사용하지 말 것

4. 윈치와이어 및 거는 줄 끝의 고정묶음 부분에 가열, 타격 및 강한 압력 등을 주지 말 것

□ 휴대용 윈치의 조작종별 및 요령

① 휴대용 윈치의 조작은 매달아 올리기와 끌어당기기의 조작으로 구분한다.

② 매달아 올리기 조작의 요령은 다음과 같다.

③ 끌어당기기 조작의 요령은 다음과 같다.

□ 휴대용 윈치의 운반

1. 지휘자는「목표◦◦, 운반실시」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창한 후 윈치와이어를 오른쪽 어깨에 걸고 왼손으로 거는 줄 1동을 든 다음 제3조작원의「운반」이라는 복명에 제3조작원과 협력하여 윈치를 들어 올려 목표위치로 운반한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「실시」라고 복창한 후 오른손으로 거는 줄 1동을 들고 왼손으로 윈치의 오른쪽 손잡이를 잡은 다음 제3조작원의「운반」이라는 복명에 제3조작원과 협력하여 윈치를 들어 올려 목표위치로 운반한다.

4. 제3조작원 구령에 따라「실시」라고 복창한 후 왼손으로 파이프핸들을 잡고 오른손으로 윈치의 왼쪽 손잡이를 잡은 다음「운반」이라고 복명하면서 제2조작원과 협력하여 윈치를 들어 올려 목표위치로 운반한다.

□ 휴대용 윈치의 견인준비

1. 지휘자는「견인준비」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「준비」라고 복창한 후 거는 줄을 견인대상물에 걸고「목표물 고정」이라고 복명하면서 거는 줄의 고리에 윈치와이어의 훅을 걸고「훅결합」이라고 복명한 후 윈치와이어를 윈치의 위치까지 연장하여 끝을 제2조작원에게「와이어」라고 복명하면서 인계한 후 견인대상물의 위치로 돌아간다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「준비」라고 복창한 후 거는 줄을 확보물에 걸고「확보물 결착」이라고 복명한 후 거는 줄의 고리를 제3조작원이 풀어놓은 앵커핀에 걸고「앵커핀 결합」이라고 복명한 다음 윈치의 앞으로 돌아 제1조작원의「와이어」의 복명에 윈치와이어의 한 쪽 끝을 받아 제3조작원과 협력하여 윈치와이어를 로프가이드에 넣어 와이어의 늘어짐이 없게 한 후 확보물의 위치로 돌아간다.

4. 제3조작원은 구령에 따라「준비」라고 복창한 후 앵커핀을 풀고 제2조작원의「앵커핀 결합」의 복명에 거는 줄이 팽팽해지도록 본체를 이동하고「본체이동 끝」이라고 복명한 다음 제1조작원의「와이어」의 복명에 제2조작원과 협력하여 윈치와이어를 로프가이드에 넣어 개방손잡이를 눌러 조임장치로 하고 전진손잡이에 파이프핸들을 끼워 양손으로 잡고「준비 끝」이라고 복명한다.

□ 휴대용 윈치의 견인

1. 지휘자는「견인」이라고 구령하고, 견인상황을 확인한 후「견인중지」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「견인」이라고 복창한 후 견인대상물, 거는 줄 및 윈치와이어의 훅의 상태를 확인하면서 제3조작원에게 적절히 신호한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「견인」이라고 복창한 후 확보물의 상태를 확인하면서 제3조작원에게 적절히 신호한다.

4. 제3조작원은 구령에 따라「견인」이라고 복창한 후 파이프핸들을 조작하고 지휘자의「견인중지」구령에 따라「중지」라고 복창하고 조작을 중지한다.

□ 휴대용 윈치의 원위치

1. 지휘자는「철수」라고 구령한다.

2. 제1조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후 제3조작원이 핸들조작을 하여 윈치와이어가 늘어지면「훅 분리」라고 복명하면서 거는 줄에서 와이어의 훅을 풀고 이어서 거는 줄을 견인대상물로부터 푼 후 윈치와이어 및 거는 줄을 정리하여 원래의 위치로 운반하고 집합선에 정렬한다.

3. 제2조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후 윈치의 앞으로 돌아 제3조작원의「개방 끝」의 복명에 윈치와이어를 잡고 제3조작원과 협력하여 윈치와이어를 로프가이드로부터 빼고「와이어 분리」라고 복명한 다음 이어서 확보물의 위치에 이르러 거는 줄을 확보물에서 풀어 오른손에 들고 왼손으로 윈치의 오른쪽 손잡이를 잡고 제3조작원의「운반」이라는 복명에 제3조작원과 협력하여 윈치를 들어 올려 원래의 위치로 운반하고 집합선에 정렬한다.

4. 제3조작원은 구령에 따라「철수」라고 복창한 후 파이프핸들을 후진손잡이에 바꿔 넣고 핸들을 조작하여 제1조작원의「훅 분리」의 복명에 핸들을 후진손잡이에서 풀고, 이어서 개방레버를 당겨 조임장치를 개방으로 한 다음「개방 끝」이라고 복명하고 제2조작원과 협력하여 윈치와이어를 로프가이드로부터 빼고, 이어서 앵커핀을 뽑아 거는 줄을 푼 후 앵커핀을 원래의 상태로 원위치하고「앵커핀분리 끝」이라고 복명한 후 왼손으로 파이프핸들을 들고 오른손으로 윈치의 왼쪽 손잡이를 잡고「운반」이라고 복명하면서 제2조작원과 협력하여 윈치를 들어 올려 원래의 위치로 운반하고 집합선에 정렬한다.

공기호흡기  사용법

□ 공기호흡기 조작상의 유의사항

1. 기구에 충격을 주거나 떨어뜨리지 말 것

2. 흡기관 및 고압도관이 뒤틀린 상태에서 사용하지 말 것

3. 조작중에는 수시로 압력계의 상황을 확인할 것

4. 이상이 있을 때에는 곧바로 조작을 중지하고 적절한 조치를 할 것

5. 공기통의 교체요령에 대하여도 미리 훈련하여 둘 것

6. 장착요령 및 교체요령에 대하여도 어두운 곳에서 미리 훈련하여 둘 것

□ 공기호흡기의 장착준비

1. 지휘자는 “장착준비”라고 구령한다.

2. 조작원은 구령에 따라 왼손으로 면체를 들고 면체걸이를 목에 걸어 점검한 다음, “면체 이상없음”이라 복창하고 왼손으로 압력계를 들고 오른손으로 개폐변을 열어 압력을 확인한 후 “압력○○키로”라고 복창하고 압력계를 가만히 그 자리에 둔다.

□ 공기호흡기의 몸통장착

1. 지휘자는 “몸통장착”이라고 구령한다.

2. 조작원은 구령에 따라 오른손으로 개폐변의 보호틀을 잡고 왼손으로 왼쪽 멜빵 윗부분을 잡으면서 공기호흡기 몸통을 조용히 일으키고, 오른손으로 오른쪽 멜빵 윗부분을 잡고 왼쪽으로 돌리면서 왼팔을 왼쪽 멜빵에 넣고 이어 오른팔을 오른쪽 멜빵에 넣어 공기호흡기를 등에 진 다음 가슴 벨트, 허리벨트를 차례로 조이고 “장착완료”라고 복창한다.

□ 공기호흡기의 면체장착

1. 지휘자는 “면체장착”이라고 구령한다.

2. 조작원은 구령에 따라 왼손으로 면체를 잡고, 턱부터 얼굴을 넣은 다음 오른손으로 면체 그물망을 머리 뒤로 당겨 쓰고 면체조절끈을 면체의 밀착도를 확인하고 양압조정기를 양압(P)에 맞춘 다음 방화모를 쓰고 휴대용 로프를 오른쪽어깨에 걸쳐 일어서서 오른손을 올리면서 “장착완료”라고 복창한다.

□ 옥내진입 :  공기호흡기를 장착하여 옥내를 진입할 때에는 다음과 같은 구령 및                 요령으로 한다

1. 지휘자는 대원 2인1조로 하여 수신호로 진입방향을 가리키고 “진입”이라고 구령   한다.

2. 1번대원은 구령에 따라 로프 한 끈을 몸에 매고 전조에서 정한 요령으로 면체를   장착하고 진입한다.

3. 2번대원은 구령에 따라 로프를 1번대원으로부터 약3미터의 간격을 두어 자기몸   에 매고 로프끈을 적당한 지지물에 잡아 맨 다음 전조에서 정한 요령으로 면체   를 장착하고 로프를 조정하면서 진입한다.

□ 철 수 : 진입한 장소에서 철수할 때에는 다음과 같은 구령 및 요령으로 한다.

1. 지휘자는 로프를 당기면서 “철수”라고 구령한다.

2. 1번대원은 2버너대원의 철수 신호에 따라 2번대원에 이어 퇴거하고 방화모를 오   른손으로 벗어 오른쪽 앞에 두고 양압조정기를 상압(N)으로 조절한 후, 두손으   로 면체조절끈을 풀고 왼손으로 면체밑을 잡아 면체를 턱부터 벗어서 면체걸이   를 목에 걸고 몸에 맨 로프를 풀어 이를 정리하여 원위치에 둔다.

3. 2번대원은 구령에 따라 1번요원의 어깨를 두들겨 철수를 알리고 로프를 따라 퇴   거하고, 방화모를 오른손으로 벗어 오른쪽 앞에 두고 양압조정기를 상압(N)으   로조절한 후, 두손으로 면체조절끈을 풀고 왼손으로 면체 밑을 잡아 면체를 턱   부터 벗어서 면체걸이를 목에 걸고 몸에 맨 로프를 푼다.

□ 공기호흡기의 탈착 :  공기호흡기를 거둘 때에는 다음과 같은 구령 및 요령으로 한다.

1. 지휘자는 “벗어”라고 구령한다.

2. 대원은 구령에 따라 오른손으로 개폐변을 잠그고 면체의 양압조정기를 양압(P)으로 돌려 압력을 내리고 다시 상압(N)으로 놓고 허리벨트, 가슴벨트, 오른쪽 멜빵의 순으로 풀고 오른손으로 오른쪽 멜빵을 잡고 공기호흡기 몸통이 앞으로 오게 한 다음 왼쪽 멜빵을 벗어 공기호흡기를 제자리에놓고 면체를 정리하여 내려 놓는다.