구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥119안전센터				우선 순위		1
장비명	배터리 유압 램		제조사	WEBERRESCUE	모 델 명		RZ1-910 E-FORCE 2
보유기준	대별 1개		보유수	0	필요 수량		1
보강사유	신규		사용부서	시흥	장비 분류 (구조장비 기준 참고)		유압장비
주 요 사 양
용도	교통사고 등 각종 재난현장에서의 요구조자 공간 확보 및 작업성 용이
필요성	신규로 인한 구조장비 보강
장비 사진
현 모델 선정사유	- 무기:15.7kg(배터리 포함) - 제품크기: 542x325x134mm - 배터리 작동방식
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥119안전센터				우선 순위		2
장비명	충전식 체인톱		제조사	STHIL	모 델 명		RMSA-119
보유기준	대별 2		보유수	3	필요 수량		1
보강사유	노후로 인한 교체		사용부서	시흥	장비 분류 (구조장비 기준 참고)		절단 구조용
주 요 사 양
용도	- 각종 재난사고 발생 시 구조물의 절단 및 산악지역에서 장애물의 절단에 사용하는 장비
필요성	충전 구동식으로 저소음 절단이 가능 고소작업, 이동작업 등 대기상태에서 회전이 없으므로 작업자의 안전 확보 전원 OFF시 EC브레이크 작동으로 블레이드가 정지가 가능하여, 유사시 안전 확보 배터리 상단의 잔량체크 LED 이용하여 대기동력을 확인 가능
장비 사진
현 모델 선정사유
기타	-노후로 인한 제품 교체 1점 및 전동식 톱 필요

구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥119안전센터				우선 순위		3
장비명	충전식 동력절단기		제조사	STHIL	모 델 명		RTSA-119
보유기준	대별 1개		보유수	1	필요 수량		1
보강사유	장비보강		사용부서	시흥	장비 분류 (구조장비 기준 참고)		절단구조용
주 요 사 양
용도	각종 재난재해 현장에서의 절단구조용
필요성	배터리식 동력절단기로서 절단기 보강 필요
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥119안전센터				우선 순위		4
장비명	티타늄 분리형들것		제조사	레스큐프로	모 델 명
보유기준	대별 1개		보유수	0	필요 수량		1
보강사유	장비보강		사용부서	시흥	장비 분류 (구조장비 기준 참고)		일반구조용
주 요 사 양
용도	- 산악출동 및 구조현장
필요성	요구조자 인양 및 산악출동에서의 요구조자 안전지대 이송
장비 사진
현 모델 선정사유	분리형으로 반으로 접어 이동시 용이함 들것의 네트는 손쉽게 분리, 세척이 가능함
기타	들것 멜빵, 조절식 들것 리프트 웨빙 포함

구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥119안전센터				우선 순위		5
장비명	도끼 (만능도끼)		제조사	써반	모 델 명		SB-BAR3
보유기준	대원별 1개		보유수	2	필요 수량		1SET
보강사유	수량 보충		사용부서	시흥	장비 분류 (구조장비 기준 참고)		파괴용
주 요 사 양
용도	화재현장 및 구조현장에서의 개방 장비
필요성
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥119안전센터				우선 순위		6
장비명	업솔비카Y타이백 150		제조사	페츨	모 델 명		AP-L64150YUT
보유기준	대별 3개		보유수	4	필요 수량		2
보강사유	장비보강		사용부서	시흥	장비 분류 (구조장비 기준 참고)		산악구조용
주 요 사 양
용도	랜야드 & 충격흡수장비
필요성	수평 라이프라인 또는 높은 플랫폼 상에서의 구조대원의 보호를 위해 필요 연결 및 분리가 매우 편리함
장비 사진
현 모델 선정사유	구조물의 종류에 따라 다양한 연결장비 사용 사용자의 체중에 따른 진행성 충격 흡수
기타

구조장비 수요조사 카드
기관명	구로소방서 시흥119안전센터				우선 순위		7
장비명	그릴론 훅(3M)		제조사	페츨	모 델 명		AP-L523H
보유기준	대별 3개		보유수	4	필요 수량		2
보강사유	장비보강		사용부서	시흥	장비 분류 (구조장비 기준 참고)		산악구조용
주 요 사 양
용도	- 구조현장 및 고소작업
필요성	구조대원 안전확보
장비 사진
현 모델 선정사유	벨트에 무게를 분산시키기 위해 안전벨트의 복부 부착 지점에 연결시 사용하는 더블 모드 회전 캠을 눌러줌으로써 길이를 조절해 줌 랜야드의 자유로운 끝부분을 잡고 있는 반면 손잡이를 사용하여 길이를 조절해 줌(보호 덮개를 제거하기 위해 장비를 열어준다.)
기타