소방장비 제원 및 사용요령

------목   차-------

1. 동력절단기                                  19. 백야조명등

2. 체인톱                                      20. 라이트라인

3. 차량유리 절단기                             21. 초순간진화기

4. 복식 사다리                                 22. 가반식 윈치

5. 접이식 사다리                               23. 에어백

6. 철재접이식 사다리                           24. 돌진관창

7. 로프발사총(화약식)                          25. Y 커플링

8. 가스측정기                                  26. 자외선 감지관창

9. 고성능 복합 가스 측정기                     27. 백야조명 발전기

10.잔류전류 검지기                             28. 쒤라관창

11.인명구조경보기                              29. 수동식 파괴기구 셋트

12.유압전개기                                  30. 고성능 에어 홈 관창

13.맨홀구조기구셋트                            31. 고발포기

14.유압엔진펌프                                32. 송․배풍기

15.유압램                                      33. 로프 매듭법

16.함마드릴(전기식)                            34. 통합무전기 사용법

17.도어오프너(유압식)                          35. 현장활동 표준기법

18.현관문 파괴기총

장 비 명	제 원	작 동 요 령
접이식 사다리	◎전개시;11m 3층용, ◎축소시: 1m이내 ◎재질; 알류미늄, 스텐레스등	1,설치하고자 하는곳(창틀,베란다난간등)에 고정핀을 설치 후 위에서 아래로 사다리를 전개하여 설치한다 2.요구조자를 차례로 자력으로 하강하게 한다.
철재접이식 사다리
로프발사총(화약식)	◎사용압력 : 40kg/㎠ - 100kg/㎠ ◎견인탄 : 화약식, 총신길이 : 1070mm ◎최대사거리 : 수평 150m, 수직 90m ◎유효사거리 : 60m	1.개머리판을 전개하여 고정핀을 고정한다 2,약실이 노출된상태에서 추진탄1발을 정전한다. 3,총신과 기관부를 완전히 결합 ,복원시킨다 4,발사직전, 격침기를 뒤로 제쳐서 격발준비를 한다
가스측정기	◎검지가능대상 : LPG, 도시가스 ◎검지가능농도 : 10PPM ◎검지속도 : 3초이내	1.POWER를 켜고 스위치를 ON 시킨다. 2.감지가 되면 경보음이 발생한다
고성능복합가스측정기	◎검지가능농도 : 10ppm, ◎검지속도 : 3초이내 ◎검지가스 : O2, CO2, H2S, CH4	1.POWER를 켜고 스위치를 ON 시킨다. 2.레버를 삐 소리가 날때까지 서서히 돌린다 3.소리가 난후 다시 반대로 돌려 소리가 나지 않을 때까지 돌린다. 4.감지가 되면 경보음이 발생한다.
잔류전류검지기	◎제원 : 직경 45mm * 길이 521mm, 전원 : 건전지(4개) ◎자기진단 : 자동, 검지기를 켠다음 3초간 ◎검지 주파수 : AC 20Hz - 100Hz ◎검지범위 : 전압VAC에서 고감도(5m), 저감도(1m), 초점검지(7.5cm)	1.자기진단을 약 3초간 실시한다. 2.고감도 모드에 위치하여 전류를 검지한다. 3.고감도 모드에서 전류가 검지되면 모드스위치를 저감도로 위치하여 초점을 찾는다. 4.검지기를 처음작동할 때에는 초점검지모드로 하지않는다.
인명구조경보기	◎경보발생능력 : 경보기로부터 1m떨어진 위치 약 90db ◎밧데리 : 1.5v AA형 2개 ◎작동 : 경보기 착용자가 약 25초 동안 움직 이지 않을때	1.경보기 착용자가 20초 이상 움직이지 않으면 자동 경보음 발생 98데시벨의 날카로운 소리로 구난자 위치를 즉각 파악할 수있다(완전 방수가능, 오동작 예방용 2중 감웅장치 선택)

장 비 명	제 원	작 동 요 령
동력절단기	◎엔 진 : 단기통 2 행정엔진(공랭식 ◎출 력 : 4.8kw(6.5ps) ◎최대회전수 : 4470/min(φ350mm), 3870/min(φ400mm) ◎연료탱크 용량 : 1.2ℓ ◎절단연마원판 : 강철, 돌, 아스 팔트, 플라스틱 ◎금강석절단원판 : 돌 및 아스팔트 ◎연료혼합비 : 본사 1:50, 타사제품 1:25	1.시동스위치가 시동위치에 있는지 확인하다. 2.최초시동시에는 쵸크레바를 당겨놓고 일차 폭발하면 쵸크레바를 위치 시킨다. 3.한쪽손과 발을 이용하여 절단기를 안전하게 고정시킨후 시동 손잡 이를 빠른 속도로 당겨서 시동을 걸며 시동이 안걸리면 여러차례 반복한다. 4.동력절단기를 견고히 잡고 작업에 임한다. 5.왼손으로는 이동손잡이를 오른손으로는 악세레타부분을 잡고 절단날 의 회전을 가속하며 절단한다.
체인톱	◎엔진 : 2행정 공랭식 ◎연료혼합비 : 돌마오일(1:50), 돌마 HP100오일(1:100), 타사오일(1:40) ◎연료탱크 용량 : 0.8ℓ (체인 오일탱크 용량 : 0.4ℓ) ◎최대출력 : 3.1kw / 9,000rpm ◎체인스피드 : 20m/s	1.쵸크레바를 푼다 2.스로틀 고정핀을 누른 상태에서 스트롤레바를 당기면 고정핀이 된다. 3.왼손으로 앞 핸들을 누르고, 오른손으로 스타트핸들을 당김. 4.절단시는 왼손으로 앞 핸들을 오른손으로 뒤핸들을 잡는다. 5.시동이 걸리지 않으면 위동작을 반복한다.
차량유리 절단기	◎형태 : 프라스틱 박스형태로 작업후 분리청소 가능 ◎절단방법 : 수동식 ◎중량 : 1.6kg	1.차량 유리절단기 작업이 용이 할수 있도록 유압장비등으로 먼곳 으로부터 구멍을 내서 유리절단기를 끼운다. 2.목표지점에 절단기를 넣어서 핸들을 상하로 조작하여 작업
복식 사다리	◎전개시: 7m. 축소시: 4m. ◎고정각도:60~70°.무개:2.5kg ◎횡목당 허용하중; 120kg	1.경사가 없는 지면에 사다리의 지지대를 위치하여 설치한다. 경사진곳은 보조지지대를 이용하여 균형을 잡는다. 2.설치위치에 사다리를 전개후 걸쇠를 목표물에 건다. 3.사다리를 전개 후 고정끈을 이용하여 횡목에 말뚝매기 및 반고정 매듭으로 고정한다

장 비 명	제 원	작 동 요 령
유압전개기	◎작동유압 : 720bar 이상 ◎전 개 력 : 14.3ton 이상 ◎전 개 폭 : 686㎜ 이상 ◎ 인 장 폭 : 450㎜ 이상 ◎인 장 력 : 8.5ton 이상 ◎중 량 : 18.6㎏ 이하	1.유압팜프에 연결하여 조정레바를 돌려 사용함
맨홀구조기구세트	◎지지대 재질 : 스텐레스스틸 ◎최대지지 중량 : 750kg ◎일반지지 중량 : 500kg ◎최대구조높이 : 30m	1.삼각대를 펼쳐서 맨홀의 중심부에 설치한다. 2.도르레 걸이에 도르레를 설치한다. 3.안전밸트를 착용하고 비너를 로프에 연결한다. 4.지상안전 요원이 지상에서 로프를 확보한 뒤 천천히 로프를 풀어준다
유압엔진펌프	◎형식 : 고압2단 피스톤식 ◎유압출력 : 720bar ◎유압탱크오일용량 : 4ℓ ◎형 식 : 공냉식 4싸이클 ◎출 력 : 5.5마력 ◎연 료 : 가솔린 ◎연료탱크용량 : 1.4ℓ ◎시동방식:로프스타트 및전기모터스타 트(원터치) / 수동 및 자동시동	◎스위치를 ON에 위치한다 ◎로프스타트를 당겨 시동을 건다. ◎유압 밸브를 당겨 유압전개기 및 절단기에 유압을 공급한다.
유압램	◎사용압력:720bar◎밀어내힘: 10ton ◎최 소 길 이 : 565㎜ 이하 ◎최 대 길 이 : 965㎜ 이상 ◎중 량 : 12㎏ 이하	1.램을 연결하여 인장할 부위에 설치후 수동레바를 움직여사용 (고임목을 병행하여 사용)

장 비 명	제 원	작 동 요 령
함마드릴(전기식)	◎드릴비트 : 38mm ◎전압 : 5A ◎회전수 : 350rpm ◎중량 : 7.5kg ◎소비전력 : 1,050W ◎코드길이 : 5.0m	1.코드를 연결한다. 2.드릴을 목표하는 지점에 가까이 댄후 손잡이에 달린 S/W를 잡아당겨 가동시킨다. 3.구멍을 뜷으면서 파편등이 튈수 있으므로 보호안경 등을 착용하고 작업한다.
수동식 유압 전개기	◎전개력 : 5.5톤 ◎재질 : 특수강철 ◎절단력 : 최대 18톤, 중앙 : 7톤 ◎전개폭 : 160mm, 작동압력 : 700bar	1.작업공간에 콤비절단기를 설치후 작동레버를 전, 후 로 작동시켜 절단이나, 스프레딩 작업을 한다. 2.본체에 부착된 360도 회전날을 작동하여 용도에 맞게 사용 3.기능을 전환시 본체 우측에 장착된 방향전환 밸브를 90도 회전시켜 용도에 맞게 사용
현관문 파괴기 총	◎자물쇠 파괴기 포함 최대 피스톤 운동거리 : 7cm ◎프라잉 치즐 포함 최대 피스톤 운동거리 : 7.5cm ◎해머 치즐 포함 최대 피스톤 운동거리 : 13cm ◎작동력 : 30,000psi, 화약 : 10발, 27구경	1.총구를 잡고 앞으로 힘차게 잡아당긴다. 2.총열의 뒷면에 드라이브로드를 리셋을 이용하여 밀어넣는다 3.손잡이 밑부분으로 화약을 넣는다. 4.멈춤쇠 위치로 총구를 잡아당겨 총을 잠근다. 5.파괴기를 직각으로세워 파괴하고자 하는 물체에 대고 세게 누른다. 6.방아쇠를 당긴다.
백야조명등	◎ 램프형식-HMI TYPE(1200WATT) ◎램프수명-약2000시간 ◎풍선구직경(가로×세로)110cm×80cm (팽창시) ◎전선길이 25m ◎조도범위-약 600-700평 ◎작동높이-최저2.5-최고5.0 ◎무게-4.5kg	1.야간에 협소한골목 또는 조명차량진입이 불가능한 재난사고 현장에서 이동식발전기 또는 차량의 전원 을 이용하여 4방향을 동시에 밝힐 수 있는 조명장치 로 열악한 자연환경조건에서도 장시간 사용이 가능 하다.

장 비 명	제 원	작 동 요 령
라이트라인	1.인버터 -사용전원 : AC 220V / DC 24V / 충전배터리방식 겸용(24V, 2.9A) -주파수대역 : 약 1.7KHZ -충전배터리사용시간 :약2시간(점멸) -크기 : 210×170×70mm -무게 : 약 3.5kg(충전배터리포함) 2. 전용 릴통 -크기 : 400×150×360 (인버터 제외)mm -무게 : 약 11.5kg(발광선포함) 3. 길이-100m 4.조명각도 : 360 전방향 5.색상 : 블루그린, 5mm 이상	1.라이트라인 릴통에 붙어있는 커넥터를 인버터에 연결. 2.AC전원커넥터를 인버터의 AC INPUT에 연결합니다. 3.DC전원커넥터를 인버터의 DC INPUT에 연결합니다. 4.전원스위치(POWER)를 ON으로 누르고 난 후에 OPR(동작) 버튼을 한번누르면 라인에 불이 들어옵니다. 동작버튼(OPR)을 한번 더 누르면 라인의 불이 꺼집니다. 단 전원은 계속연결된 상태 입니다. 전원을 차단시키려면 전원스위치(POWER)를 OFF로 해주시면 됩니다. 5.점멸 스위치(BLNK)를 왼쪽으로(ON)하면 점멸모드로 전환합니다. 점멸모드를 중단하려면 오른쪽(OFF)으로 전환시키면 됩니다. 6.배터리 충전방법은 일단 전원케이블(AC케이블 또는 DC케이블)을 AC 또는 DC 단자에 연결시킨 후 전원스위치 (POWER)를 ON으로 하시면 자동으로 충전됩니다. 단 동작(OPR)스위치는 OFF상태를 유지해야 합니다. 방전이 되어 충전할 필요가 있을 때는 배터리 LED가 깜박 거립니다. 이상태에서 전원을 연결하면 충전되는 중에는 계속 배터리 LED가 깜박거립니다. 완전히 충전되면 LED 깜박임이 멈추고 녹색불이 계속 켜진 상태로 됩니다. 배터리 충전시간은 대략 2시간 이지만 장비를 충분히 사용하려면 5시간 이상 충전 하셔야 합니다.

장 비 명	제 원	작 동 요 령
초순간진화기	◎용량 : 12ℓ ◎사용압력 : 6.0bar ◎최고압력 : 12bar ◎높이 : 60cm, 물탱크용량 : 12ℓ ◎무게 : 19kg(물 충만시) ◎분사력 : 120m/s(1/20초), ◎최고압력 : 12bar, 최대분사거리 : 10m	1.물탱킁에 물을 가득 채우고 뚜껑을 안전하게 조인다. 2.물호스를 물탱크에 연결하고 분사기에 고압공기 호스를 연결한다 3.공기압 실린더에 있는 밸브를 완전히 개방위치에 올 때까지 천천히 개방한다. 4.분사기를 45도 정도 상향으로 올리고 물 밸브를 개 방하면 약 2,3초 후 진하기의 물통이 가득차면 사용
가반식원치	◎와이어직경 : 16mm ◎와이어 길이 : 10meter ◎무게 : 17kg	1.와이어 로프를 윈치에 연결 한곳에 고정시킨후 한쪽 와이어 로프를 중량물에 연결 수동레바를 이용하여 당김.
에어백	◎320 × 520mm ◎팽창시간 : 4초 ◎높이 : 200mm ◎중량 : 4kg ◎리프팅능력:11톤	1.에어빽, 공기압력조정기, 봄베를 연결후 에어빽에 공기를 주입하여 중량물밑에 설치하며 조정기를 작동시켜 중량뭄을 들어올림(고임목과 같이 병행 하여 사용함)
돌진관창	◎크기 : 40mm ◎재질 : 특수 공구강/밸브타입 ◎중량 : 6.80KG ◎사용압 : 3001PM AT 7.0KGF ◎옵션: 볼 밸브 (ball valve)	1. 상가 및 아파트의 철재물을 파괴함과 동시에 실내 로방수, 진화하며 화염폭발 등으로부터 인명을 보 호하며 화재진압을 할 수 있도록 고안된 특수 관창
Y 커플링	◎재 질 : 알루미늄, 청동(Bronze) ◎개폐방식 : 볼 타입(Ball Valve Type), Check Valve Type ◎중 량 : 3.60KG ◎안쪽: FE65mm 바같쪽:40mm 2개	1. 소방차, 소화전 또는 소방용수 배관에 연결하여 2개의 배관 이상의 연결구로 송수 또는 방수를 하 는 장비이며, Ball Valve type, Check Valve type 등이 있다. 재질은 내식성 및 내구성이 뛰어난 청 동을 사용하고 Aluminium일 경우에는 Hard Anodizing 처리를 한다.

장 비 명	제 원	작 동 요 령
자외선감지관창	◎재질 : 알루미늄 ◎감지거리 : 25M ◎감지시간: 0.1초 ◎경보음 : 100dB ◎최대방사거리: 35M	1. 화재시 연기로 인한 시야 장애로 불의 감지가 육 안으로 판별하기 어려운 경우 불꽃 감지장치를 구 동시켜 빠른 시간내에 화점을 찾아 효과적으로 화 재를 진압하기 위한 장비 2. 불꽃 감지장치만 별도로 분리하여 사용 할 수 있 도록 LOCK 장치가 부착되어 있음 3. 불꽃 감지시 벨이 울리며 LED 가 점등 된다
백야조명 발전기	◎조명기 : 조명(할로겐식 ) ◎최대출력 : 2.2KW ◎정격출력 : 1.8KW ◎램프 : 상하투시가능	1. 발전기의 시동을 건다. 2. 램프를 넘어지지 않도록 고정시킨다. 3. 지퍼를 잠금다 4. 전원스위치를 조작한다
쒤라관창	◎크기 : FE 40~FE65mm ◎압력 : 1,300lpm/7kgf~1,800 300lpm/7kgf ◎중량 : 3.80Kg	1. 건물 혹은 선박의 실내 및 지하실 등에 사람이 접 근하기 곤란한 실내 화재에 사용하는 관창으로 관 창 자체가 회전 살수되므로 실내 다각도 방사 진 화작업이 가능 2. 연결용 파이프는 쒤라관창을 조립하여 편리하게 연결 사용하는 파이프로써 길이는 사양에 따라 제 작이 가능하고 산불진화 및 방지용으로도 적합
수동식 파괴기구셋트	◎재원 : 강철	1. 화재등 현장에서 사용하는 기구로써 몸통과 파괴 기도구 일체 2. 현관문이라든지 자물쇠가 있는 문 등 사용가능 3. 몸통에 파괴기를 끼우고 자물쇠에 대고 뒷부분을 잡아당겨서 힘을주어 밀어넣어 파괴함

장 비 명	제 원	작 동 요 령
고성능에어홈관창	◎압력: 5Bar ◎물의흐름: 20ℓ/min ◎팽창률: 50 ◎투사거리:8m ◎중량: 3.5kg	1. 유류화재나 가스화재시 포 소화 약재를 물과 혼합 하여 포를 형성함과 동시에 발포하여 화기물과 외 부사이의 산소를 차단 화재를 진압.
고발포기	◎자바라 : 신축식 5m ◎배연능력 : 110㎥/m	1. 65mm 수관을 우측하단에 부착된 송수구에 연결 2. 픽업 튜브를 약제 연결부의 결합부에 부착 3. 전면에 부착된 발포망을 전방을 향해 잘펴서 나오 게 한다. 4. 포를 멀리 보낼 때에는 송포관을 부착하여 발포 5. 폼원액의 %조절은 픽업 호스와 연결된 밸브로 조절 6. 물을 서서히 방수하여 게이지 압력이 7kg/cm이하가 되도록 한다. 7. 바이패스 밸브를 조절하여 송포의 속도를 조절 8. 작업이 끝나면 터빈 하부에 드레인 밸브를 필히 열어둔다
송․배풍기	◎사용전압 : 220v, 60Hz, 모터 : 1.5HP 단상유 도전동기 ◎연료탱크 : 2.5ℓ, 날개 : 395mm, * 4개 ◎구성품 : 엔진식송풍기, 미분무 연결 노 즐셋, 자바라	1. ON위치로 연료밸브를 돌린다. 2. CLOSE위치로 쵸크레버를 돌린다. 그러나 엔진이 뜨겁거나 온도가 높을 때는 쵸크레버를 돌릴 필요 없다. 3. 왼쪽으로 조절판 레버를 움직인다. 4. 엔진이 뜨거워지면 서서히 OPEN위치로 쵸크레버를 움직인다. 5. 주절판 레버를 엔진스피드 위치에 놓는다.

※ 『로프 매듭법, 통합무전기 사용법, 현장활동 표준기법 』별도 첨부