국가안전대진단 1차 정수시설물  점검 결과

《영등포아리수정수센터》

□ 점검 대상

○ 1,2정수시설물

□ 주요 점검 내용

○ 정수처리 설비 운영 및 유지관리 실태

○ ISO22000 및 소형생물 발생 방지시설 운영실태

○ 중대재해법 시행관련 안전취약 시설, 공사장 등

□ 점검 결과

○ 시설,기전,수질,방호분야에 대한 정수처리시설에 대한 특이 사항은 없으나, 일부 시설물(녹발생,물고임, 계단파손 등)에 대한  보수 및 보강이 필요함

○ 점검 내용

구분	순찰 점검 사항	조치 사항
시설물 분야	2정수장 활성탄흡탁지동 계단 파손	토목,건축시설물년간단가계약 작업지시 예정
	2정수장 약품실 PACL□A 벽면 하단 부식	“
	1정수장 송수펌프동 앞 물고임 발생	즉시 청소
	2정수장 활성탄흡착지동 옆 물고임 발생	즉시 청소
기전 분야	2정수 응집지·침전지 제어반 외함 등 다수 시설물에 녹발생	미정비 제어반 등 녹발생 시설물에 대한 예산 지원 필요

따로붙임 : 1. 점검사진 1부

2. 홍보물 사진 1부.끝.

1. 점검 사진

점검사항 :2정수장 약품실 PACL□A 벽면 하단 부식 조치사항 :녹제거후 도색(작업지시 예정)	점검사항 :1정수 응집지·침전지 제어반 외함 녹발생 조치사항 :미정비 제어반은 ‘22년도 제어반 개량 예산 신청중
점검사항 :쥐산옹벽 이상유뮤 점검	점검사항 :수배전반 및 모타펌프 점검
점검사항 :2정수장 활성탄흡탁지동 계단 파손 조치사항 :계단 보수 작업지시 예정	점검사항 :2정수장 송수펌프동 앞 물고임 발생 조치사항 :즉시 청소

2. 홍보물 부착 사진

국가안전대진단 프랭카드 설치