소 속	담당자	전화번호
양천소방서 신정119안전센터	이중선	*************

제목  유도등 표시방향(지시방향) 개선

1. 개선 화재안전기준

○ 고 시 명 : 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)

제3조4항 “복도통로유도등”이란 피난통로가 되는 복도에 설치

하는 유도등으로 피난의 방향을 명시하는 것을 말한다.

제6조(통로유도등 설치기준)

제8조(유도표지 설치기준)

제8조의2(피난유도선 설치기준)

○ 규제여부 :  □ 강화

2. 현황 및 문제점

○ 일반인이 복도통로유도등 표시에 있는 사람의 방향이나 화살표를

보고 진행방향으로 알고 있는 경우가 많으나 실제로 방향 표시에

대한 규제가 없으며 표시방향에 상관없이 유도등을 설치 하고 있어

일반인들이 피난방향에 대한 혼동 우려가 있음.

3. 개선방안

○ 방향 표시에 대한 규제 신설

- 진행방향이 직진일 경우 사람은 바른모양으로 표시, 화살표인 경우 직진표시

- 진행방향이 좌측인 경우 사람은 좌측모션, 화살표는 좌측방향표시

- 진행방향이 우측인 경우 사람은 우측모션, 화살표는 우측방향표시

4. 기대효과

○ 유도등에 진행방향을 정확히 표시함으로 일반인들이 혼선없이 쉽게

피난 방향을 인지 하여 신속히 탈출 가능

※ 기술 및 외국자료 또는 타 법령 등 근거자료 첨부요함

신․구조문 대비표(안)

현 행	개 정 안
제6조(통로유도등의 설치기준)	제6조(통로유도등의 설치기준)
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. 없음	6. 방향표시 명시 (개선안 참고)
제8조(유도표지의 설치기준)	제8조(유도표지의 설치기준)
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. 없음	6. 방향표시 명시 (개선안 참고)
제8조의2(피난유도선 설치기준)	제8조의2(피난유도선 설치기준)
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. 없음	6. 방향표시 명시 (개선안 참고)