국기의 게양·관리 및 선양에 관한 규정(요약)

□ 국기게양대 설치 기준

○ 설치대상 : 국가ㆍ지방자치단체ㆍ공공기관의 청사, 공항, 호텔, 대형건물, 경기장 및 공동주택단지 등

○ 권장높이

- 지상 : 지면에서 7 미터 이상. 다만, 3층 이하의 건물인 경우 5 미터 이상으로 한다.

- 옥상 및 차양대(遮陽臺) 위 : 옥상ㆍ차양대 바닥에서 3 미터 이상

- 건물벽면 : 조기(弔旗) 게양이 가능하도록 게양할 국기 세로 너비의 3배 이상

□ 옥외 국기 게양의 규격

○ 국가기관, 특별시, 광역시, 도, 특별자치도의 청사 : 3호기(270센티미터×180센티미터) 이상

○ 시ㆍ군ㆍ자치구, 특별지방행정기관 및 그 밖에 관할구역이 이에 상당하는 기관의 청사 : 5호기(180센티미터×120센티미터) 이상

○ 읍ㆍ면ㆍ동 및 그 밖에 관할구역이 이에 상당하는 기관의 청사 : 7호기(135센티미터×90센티미터) 이상

□ 국기와 다른기의 게양방법 - 별표1참조

○ 다른기를 국기와 함께 게양하는 경우에는 그 크기를 국기에 맞추어 게양하며, 다른기의 모양이 국기와 달라 크기를 맞출 수 없을 경우에는 다른기의 좌측 상단에서 우측 하단까지의 길이를 국기의 대각선의 길이에 맞춰 그 크기를 조정한다.

○ 국기게양대를 다른기의 게양대보다 높게 설치한 경우에는 국기를 높은 게양대에 게양한다.

□ 건물에서의 국기 게양 - 별표2참조

○ 건물 또는 건물 주변에 국기를 게양할 경우에는 건물 앞쪽에서 건물을 바라보아 건물의 중앙이나 왼쪽 지상, 건물 옥상의 중앙이나 왼쪽 또는 차양시설 위의 중앙에 수직으로 게양하거나 주된 출입구의 위쪽 벽면 중앙에 하늘을 향해 경사지게 게양할 수 있다.

□ 국기 게양 관리

○ 국기를 게양하는 국가기관 및 지방자치단체의 장은 게양된 국기의 깃면 상태를 수시로 점검하여 오염ㆍ훼손된 국기는 즉시 교체하도록 하고, 국기게양대 상태를 월 1회 이상 정기점검하여 변색 또는 파손된 국기게양대는 규정에 맞게 보수하거나 교체하여야 한다.

○ 지방자치단체의 장은 오염ㆍ훼손된 가로기를 게양하는 일이 없도록 하고, 게양기간 동안 가로기의 깃대가 파손되거나 깃면이 오염 또는 훼손된 채 방치되는 일이 없도록 수시로 관리하여야 한다.

[별표1]

경우에 따른 국기 및 다른기의 게양 위치

1. 국기 게양 방법

국경일 ㆍ 평일	조의를 표하는 날

2. 국기게양대가 높게 설치된 경우(2008. 7. 17. 부터 국기게양대를 설치하는 경우에 적용한다)

○ 게양대가 3개인 경우(앞에서 바라보는 경우를 말한다)

다른기 1개와 함께 달 때	다른기 2개와 함께 달 때

③

②

①

○ 게양대가 4개인 경우(앞에서 바라보는 경우를 말한다)

다른기 1개와 함께 달 때	다른기 2개와 함께 달 때	다른기 3개와 함께 달 때

④

③

①

②

②

①

③

3. 게양대의 높이가 동일하게 설치된 경우(2008. 7. 17. 이전에 국기게양대를 설치한 경우에 적용한다)

○ 게양대가 2개인 경우(앞에서 바라보는 경우를 말한다)

국기만 달 때	다른기와 함께 달 때

○ 게양대가 홀수인 경우(앞에서 바라보는 경우를 말한다)

국기만 달 때	다른기 1개와 함께 달 때	다른기 2개와 함께 달 때

③

①

②

○ 게양대가 짝수인 경우(앞에서 바라보는 경우를 말한다)

다른기 1개와 함께 달 때	다른기 2개와 함께 달 때	다른기 3개와 함께 달 때

④

③

②

①

③

①

②

[별표2]

건물에서의 국기 게양 방법

○ 건물주변 : 전면지상의 중앙 또는 왼쪽, 옥상이나 차양시설 위의 중앙 또는 주된 출입구의 위 벽면 중앙에 게양한다.