국 문 규 격 서

품목번호 Item No.	물품분류번호 korean Government Commodity Classification Code	품명 DESCRIPTION	단위 UNIT	수량 QUANTITY
1	46161568	이동형 교통량 측정시스템	set	2
2	41115503	교통량측정시스템용 소음측정기	set	2
3	43232605	교통량 분석 프로그램	copy	1

* 모든 장비의 교육은 납품사가 직접 시행하여야 함

1. 장비 및 소프트웨어 수량

가. 교통량 측정시스템  : 2set

- 이동형 케이스, 충전기, 교통량 녹화장치, 교통량 카메라(센서     케이블 포함), 모니터, 고정지지대

※ 교통량측정시스템 내부에 소음측정기 장착 가능하여야 함

나. 교통량내부 장착용 소음측정기 : 2set

- 소음측정기(교통량측정시스템과 연결되는 2m 센서케이블 포함),     방풍망, 삼각대

다. 교통량 분석 소프트웨어 1copy

2. 장비사양

본 장비는 이동형 소음 교통량 측정시스템으로 세부사양 및 기능과 특성을 만족하여야한다.

가. 이동형 케이스

1) 이동형 케이스는 IP67 등급의 방수 등급을 만족하여야 하며, 케이스 재질은 Resin이며, 사용온도는 –40～90℃

2) 이동형 케이스는 한손으로 들 수 있도록 하여야 함

3) 이동형 케이스 내부에는 소음측정기, 교통량녹화장치, 교통량녹화를 확인할 수 있는 11인치이상의  모니터, 배터리, 소음측정기가 포함되어 한셋으로 구성하되 내부는 충격에 견딜 수 있도록 단단히 고정되어 있어야 함

4) 이동형 케이스 내부의 배터리는 12V 100A이상의 인산철 배터리로 구성

5) 이동형 케이스의 모든 외부단자 커넥터는 IP67 등급으로 구성

6) 이동형 케이스에는 2CH이상의 교통량녹화용 카메라 측정단자, 배터리 충전단자, 소음측정기 센서단자 이상으로 구성되어야함

7) 교통량녹화장치는 LAN 포트를 이용하여 POE 전원공급 및 녹화데이터 전송기능이 있어야함

8) 교통량 측정시스템은 교통량 및 소음 포함 자체전원으로 72시간 측정이 가능하여야한다.

나. 충전기

12V 10A 이상의 인산철 충전기를 사용하여야함

다. 교통량 녹화장치

교통량녹화장치는 아래와 같은 사양을 갖추어야 함

디스플레이
인터페이스	1 HDMI, 1 VGA
해상도	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720,
	1024 × 768
멀티스크린 디스플레이	채널: 1/4
저장
내부 저장용량	500G 이상(SSD로 구성)
재생 및 백업
재생	채널: 1/4
	채널: 1/4
검색 모드	시간/날짜, MD 정확한 검색
	(정확한), 스마트 검색
재생 기능	재생, 일시 정지, 정지, 되감기, 빠른 재생, 느린 플레이,
	다음 파일, 이전 파일, 다음 카메라,
	이전 카메라, 전체 화면, 반복, 셔플 백업 선택, 디지털 줌
백업 모드	USB 장치/네트워크
보조 인터페이스
USB	2 USB 포트 (2 USB2.0)
오디오 및 비디오
IP 카메라 입력	2채널 이상
녹화기능
압축	H.265/H.264
해상도	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080 마력/1.3MP/720 마력 등
기록 속도	80 Mbps
비트 속도	16 Kbps ~ 20 Mbps 채널 당
기록 모드	수동, 일정 (일반, 연속)
기록 간격	1 ~ 120 분 (기본: 60 분)
네트워크
POE	2 포트 (IEEE802.3at/af) 이상
	IP 자동검색
전원
전원	DC48V/1.5A
작동 환경
작동 온도	-10 ~ 55℃

라. 교통량 녹화용 카메라

교통량녹화용 카메라는 아래와 같은 사양을 갖추어야 함

카메라
이미지 센서	1/2. 9 "6 메가 픽셀 프로그레시브 스캔 CMOS
유효 픽셀	3072 (H) x 2048 (V)
스캐닝 시스템	프로그레시브
전자 셔터 속도	자동/수동, 1/3 ~ 1/100000 s
	0.0002 (흑백)
	0Lux (IR)
S/N 비율	이상 56dB
IR 거리	50 m
IR 온/오프 제어	자동/수동
렌즈
렌즈 유형	줌, 자동 초점
마운트 유형	보드-
초점 길이	2.7 ~ 13.5mm
Max. 조리개	F1.6 ~ 3.13
각도	2.8mm: H: 95.1 ° ~ 25.7 ° 3.6mm; V: 64.3 ° ~ 18.1 °
포커스 제어	자동
가까운 초점 거리	0.3 m
비디오
압축	H.265/H.264/MJPEG
해상도	3072×2048, 2592×1944, 1280×720, 704×480 지원
비트 박동	H.264: 32K ~ 10240 Kbps H.265: 12K ~ 9984 Kbps
주야간	자동 (ICR)/컬러/흑백
오디오
압축	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
마이크	1 내장 마이크
네트워크
	POE 및 IPv4/v6 지원
전기
전원	DC12V, POE (802.3af) (클래스 0)
환경
작동 조건	-30 ~ 60 ℃
방수등급
진입 보호	IP67

마. 소음측정 및 기록 장비 및 방풍망

소음기록 및 기록장비는 아래와 같은 사양을 갖추어야 함

소음기 성능 기준
KS C IEC 61672-1에 정한 Class 1을 만족
ANSI S1.4-1985 Type 1
측정기 기능
Frequency weighting	A, C, Z
Time weighting	F (Fast), S (Slow), I (Impulse)
A-weighting	25 dB ~ 130 dB
C-weighting	33 dB ~ 130 dB
Z-weighting	38 dB ~ 130 dB
Measurement frequency range	20 Hz ~ 20 kHz (1/1옥타브, 1/3옥타브 분석기능을 갖출 것)
Sound level	Lp
Equivalent continuous sound level	Leq
Sound exposure level	LE
Maximum sound level	Lmax
Minimum sound level	Lmin
Percentile sound level	LN (1 to 99, 1-increment steps, Lp 또는 Leq,1sec 기준으로 설정할 수 있어야함
Equivalent continuous C-weighted sound level	LCeq
C-weighted peak sound level	LCpeak
Z-weighted peak sound level	LZpeak
Impulse equivalent continuous sound level	LAIeq

측정기 성능
측정 가능 시간	1주일 이상 1초 단위 연속측정이 가능하여야함
저장 기능	32G 이상
방풍망 보정 기능	방풍망에 따른 보정기능이 있어야 함
디스플레이	컬러 디스플레이로 소음의 수치 및 그래프로 표시되어야함 그래프로 표시 시 Time history 기능과 주파수별 그래프가 표현되어야 하며, 터치스크린기능이 있어야함
교정기능	내부 및 외부음압교정기능(94dB(@1KHz)이 있어야함
외부전원 및 내부전원	내부배터리 가능하여야하며, 외부전원 입력 시 5~7V에서 운영되어야함
USB 연결기능	컴퓨터와 연결할 수 있는 기능이 있어야함
외부 출력단자	DC output and AC output
방풍망
방풍망	우천시 마이크로폰을 보호할 수 있도록 방풍망은 2중으로 구성되어야함

마. 교통량 분석 소프트웨어

1) 교통량 녹화장치를 통한 녹화파일을 이용하여 교통량을 분석할 수 있어야함

2) 교통량 분석은 차속과 교통량을 분석할 수 있어야하며, 거리설정에 따른 속도보정이 가능하여야함

3) 교통량 분석은 사용자가 원하는 차선을 분석할 수 있도록 설정기능이 있어야 함.

4) 교통량 녹화파일 분석시 3배 이상의 속도로 분석이 가능하여야 함

5) 분석시 음영보정, 밝기 보정이 가능하여야함

6) 파일은 CSV 및 파일로 저장할 수 있어야 함.

7) 프로그램은 컴퓨터에서 다중(4개 이상)으로 띄어서 분석이 가능하여야함

8) Windows 10 64bit에서 운영 가능하여야 함

9) 교통량 분석 소프트웨어 프로그램 설치 및 교육은 제조사 또는 납품자가 직접 실시하여야 함

10) 본 교통량 분석소프트웨어를 운영하는 컴퓨터는 외부 인터넷 접속이 불가하므로 외부의 접속 없이 실행할 수 있어야 함

11) 분석소프트웨어는 컴퓨터가 바뀌어도 실행할 수 있도록 컴퓨터의 Mac address, IP 주소 등으로 제한하지 말아야 함. 단, 락키 등을 제공하여 한 컴퓨터에서는 소프트웨어를 실행하되 다중으로 사용할 수 있도록 하여야 함.