국회대로상 경인지하차도 사고대응훈련 계획

국회대로상의 경인지하차도내 교통사고 및 차량화재 발생시 사고현장에 접근가능한 상․하행선 간이 진․출입로 위치 및 진입방법을 숙지함으로서 유사시 신속히 대응하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 - 2.『재난현장 대응능력 강화』

□ 2015. 주요업무계획 특수시책 4.『인명피해 최소화를 위한 맟춤형 소방전술개발』

Ⅱ		훈련목적

□ 신속한 현장대응으로 효율적인 인명구조 확립

□ 현지 확인을 통한 취약 요인 및 비상 진·출입구 위치 숙지

□ 터널화재에 대비 배연트레일러 조작능력 강화

□ 문제점을 도출․검토․보완함으로써 유사시 체계적인 대처능력 배양

Ⅲ		세부훈련계획

□ 훈련일정

- 1차(3팀) : 2015.6.12(금) 14:00~15:00

- 2차(1팀) : 2015.6.15(월) 14:00~15:00

- 3차(2팀) : 2015.6.22(월) 14:00~15:00

□ 훈련장소 : 국회대로상 진출입로 4개소 및 경인지하차도

□ 훈련총괄(안전관리책임자) : 현장대응단장(지휘팀장)

□ 동원소방력 : 25명(소방22, 공단3), 6대(소방5, 공단1)

☞ 현장대응단 지휘차, 구조버스, 펌프차, 굴절차, 순찰차, 시설관리공단

□ 훈련중점사항

- 배연트레일러 조작 및 작동요령 실습(교육) : 본서후정

- 경인지하차도 내 소방시설확인 및 소방차량 진입로 확인

- 통합망(D - TRS)과 현장망 (UHF) 분리사용 운용 훈련 실시

- 신월동 물류창고지역 비상시 진·출입을 위한 이동식 PE방호벽

제거 유관기관 합동 훈련 실시

[경인지하차도 현황]

○ 차도연장(내리막 ～ 오르막까지): 1,685m

- 터널구간: 400m, 차도폭(편도): 18m, 높이: 4.5m

○ 피난연결통로 : 1개소(높이 3.97m, 폭 10m)

○ 기타시설

- 소화기 70개(상,하행선 각35개), 배수펌프 1, 비상발전기 1

※ 우리서 배연차량 제원

- 크기 2085×790×1172, 출력 220v ～ 380v, 연료 : 경유 60리터

Ⅳ		행정사항

○ 현장대응단장(지휘팀장)은 훈련대비 장비점검 및 훈련 중 안전사고

방지에 철저를 기하고

○ 경인 1, 2 지하차도 진입구간 국회대로 상․하행선 각 2개소에

설치되어 있는 분리형 PE방호벽 제거 등 소방차량 진 · 출입상 문제점

발견시 시설관리공단과 업무협의 후 개선 요청

○ 기타 훈련관련 문제점을 도출․검토․보완함으로써 유사시 체계적인

대처능력 배양에 만전을 기하기 바랍니다.

붙임  국회도로 비상 진·출입구 위치 1부.  끝.