〈추진 결과〉

굴절사다리차 바스켓 시인성 확보를 위한 개선 결과

각종 재난현장에서 건물 인명구조 및 방수를 위한 굴절사다리(바스켓)

전개 시 안정적이고 원할한 전개를 위한 「LED 발광띠」 장착 결과임.

□ 추진배경

○ 야간에 건물 고층 굴절사다리차 바스켓 전개 시 원거리로 인해 거리 측정이 용이

하지 않아 외벽 접촉사고 우려 및 불안정한 작업여건으로 조작자의 심리적 위축

☛ 안전하고 신속한 작업 곤란

□ 추진개요(결과)

○ 개선내용: 굴절사다리 바스켓 하단에 「LED 발광띠」장착(차량 전원 연결)

○ 설치일자: 2018.5.10.(목)

○ 소요예산: 비예산(* 재고품 활용, 자체 이동정비반에서 설치)

□ 기대효과

○ 야간에 굴절사다리 바스켓 전개 시 LED 발광에 의한 시인성 확보로 안전하여

신속한 작업여건 마련

○ 외벽 부딪침 등 안전사고를 미연에 방지하여 고가(高價)의 소방차량 파손 방지

※ 파손 시 ⇒ 수리비 과다 발생 및 수리기간 장기간 소요(소방력 공백 발생)

□ 기타사항: 각 소방서로 횡단전개

작성자	소방행정과장 령.정두익	장비회계팀장 경.서용석	담당 위.조육훈 (☎ 971-7119)