굴절사다리차 조명등개선

광진소방서

	부서 / 팀	연락처
실행자	황용진(현장대응단)	455-0119

Ⅰ				추진배경	‘

굴절차의 야간 전개시 사각지대(고압전선, 건물난간 등)로부터 바스켓 하단부분의

공간확보의 어려움이 발생

기존 조명장치는 상방향 및 측면으로만 조명되어 바스켓 하단에는 영향을 미치지  못하

고 빛의 산란과 눈부심이 심하여 조작자의 전개활동 및 요구조자의 시야차단  등 불편사       항을 해소

야간 및 짙은 농연발생 현장활동시 장애물로부터 공간확보의 용이성과 신속한

인명 구조활동 및 실족 등으로 인한 추락 등 안전사고 방지 대책의 필요성

부각되어 연구 개선하게 되었음

Ⅱ				실행내용	‘

굴절차 하단 및 측면에 조명기구 LED를 선정하여 부착 시연

바스켓의 24V 전압을 사용 전원연결

기존 스위치를 이용 별도의 스위치 필요 없음

설치장소에 면적과 부착위치에 상관없이 원하는 길이와 면적에 설치 가능함

굴절차 바스켓 측면 및 바닥에 LED조명기구를 설치 현장활동의 효율성 극대화

특수차량 외 일반 소방차량 경방요원 탑승 발판과 차량측면에 응용 부착하여 안전사고 방지 및 운전원의 시인성 확보

국토해양부 고시 제2010-539호 자동차 구조,장치변경에 관한 규정의 사전신고       및 처리절차 불필요

설치후 사진

조명등 설치후 소등상태	LED 조명등 점등

설치후 건물 작업

어둠으로 부서위치가 불명확함 구조자 및 바스켓의 안전성 미흡	LED조명등 작동하여 부서위치가 명확함 요구조자를 안정시키고 안전하게 유도함

※LED조명등 부품 설명

LED조명등은 연성회로판에 발광다이오드(Light Emitting Diode)의 발광효과를 이용한 것으로 저전력 소형화되어 있고 장착이 용이함

- 백열전구 대비 90% 절전효과

- 백열전구 대비 30배 수명연장

Ⅱ				실행효과	‘

야간 부서시 시야확보에 따른 안전성 및 신속성 확보

인명구조 활동시 요구조자의 접근성 확보 및 불안감 해소

저전력 LED사용으로 소방차량의 전장부품의 수명 연장 및 경량화

기존 조명등의 눈부심과 빛의 산란을 제거하여 현장 안전성 확보

대상물과의 접촉사고를 사전에 방지하여 소방장비 보호

신속한 현장활동으로 대시민 만족도 향상

일반차량에 적용이 용이하고 저비용 고효율의 효과 발생

Ⅱ				향후계획	‘

설치과정이 간단하고 비용이 저렴하여 소방차량별 시범적으로 적용

- LED조명등 길이 1M, 금액 30,000원 소요

- LED보호케이스 백색사용 (용도에 따른 색 변경 가능)

소방차량별 운용특성을 고려한 LED등 설치

- 고가차 : 고공 선단에 부착하여 전개의 신속성과 시인성 확보

- 기타차량 : 차폭등 보강으로 접촉사고 및 현장활동 안전성 확보

기존차량 조명장치 고장 및 노후로 교체시 LED조명등으로 교체

신규차량 규격서에 LED조명등 반영 검토

특장업체 와 계약 구매시 소방차량 특성에 맞는 LED조명등 개발 협의