굴착공사장 안전사고 예방 안내문

1. 소방재난행정 발전에 기여하여 주신데 대하여 감사를 드리며, 귀 사의 무궁한

발전을 기원합니다.

2. 굴착공사 등 공사현장의 지반침하 등의 위험요인이 증가됨에 따라 주의사항을 다음과

같이 안내하오니 각별한 주의로 사고가 발생하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 굴착공사장 가스시설 안전사고 발생원인

○ 지하수의 유입 등으로 지반이 연약해져 굴착공사시 붕괴로 인한 가스시설 손상

○ 대형공사장 주변 및 신규 매설지역 굴착공사 시 가스배관 손상

○ 굴착공사장 내 안전조치 소홀에 따른 공사 중 안전사고

○ 절개지․성토 부위에 설치된 축대․옹벽 붕괴에 따른 안전사고

나. 굴착공사장 등 안전사고 방지대책

○ 굴착공사장 주변 도로나 건축물 등에는 지반침하로 인한 이상 징후는 없는지 확인

○ 굴착공사장 주변 도시가스배관 매설상황 확인 철저

○ 지하굴착 공사장 주변 추락 또는 접근 금지를 위한 위험지역 안내표지판, 안전

펜스 등 안전설치 확인

○ 굴착공사 시 공사장 주변 절개지, 옹벽․축대 등이 무너질 위험성 여부

○ 안전관리자 상주 및 기타 안전장구(안전화, 안전모) 착용

○ 가스안전사항 준수 및 굴착공사 시 소화기 비치 등

다. 가스누출 사고시 조치사항

○ 고무밴드, 점토, 목심, 헝겊 등으로 누설부위 응급조치

○ 즉시 119신고 및 관할 도시가스사로 통보

※ 영등포소방서 위험물안전팀 6981-7092, 서울도시가스 1588-5788

영 등 포 소 방 서