굴착복구공사 시공시 유의사항

1. 야간 작업에 따른 공사장 적정 조명시설(75Lux이상) 설치 등 안전관리를 철저히 할 것.

2. 차로 부분통제에 따른 교통신호수 적정 배치로 보행자 보호 및 차량통행 불편 방지 조치 시행

3. 작업구간을 차량 운전자들이 쉽게 알 수 있도록 작업구간 전방에 공사안내 표지판을 적정 간격으로 설치 할 것.

4. 이동 공사시 작업보호 자동차에 교통안전표시(싸인보드)와 안전시설(경고등, 회전 점멸등 등)을 장착하여 작업자 보호할 것.

5. 공사장 입구 휀스에 발광형 안내판을 설치하고 안전휀스 주변에 발광형 시설을 충분히 설치하여 차량이 공사장을 쉽게 인식할 수 있도록 조치 할 것.

6. 일일 작업완료 후 노면청소를 시행하여 시민불편을 방지 할 것.

7. 공사안내간판, 교통신호수 배치, 각종 안전시설 설치 등은 ‘서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례’ 및 동 시행규칙에 따라 제작·설치·운영할 것.