보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
					06/22
문서번호	공사감독2처-8470
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2015.06.22.
공개여부	공개
제 목	굴착복구공사 점검결과 회신 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2015. 5. 1. ~ 9. 17.

다. 공사개요 : 배급수관 부설 D=20~300mm, L=2,258m

라. 도 급 액 : 금492,201천원

마. 발 주 청 : 동부수도사업소(급수운영과)

바. 도 급 자 : 대민공영(주) 대표이사 전인영

2		보고내용

가. 현  황

1) 광진구청(도로과)에서 굴착복구공사장 현장 점검 후 동부수도사업소로 (도로포장 복구)협조 요청 시행.

2) 상기 사항에 대해 동부수도사업소에서 공단 의견 회신 요청[굴착복구공사 점검결과 알림(공사감독2처-8411호, 2015.6.21)].

3) 광진구청(도로과) 요청 사항(하단 현장사진 참조)

공 사 명	공 사 위 치	요청 내용	비 고
자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사	자양동 796번지~808-6번지	1.도로입구 전폭 복구 (민원사항 : B=6m, L=20m) 2. 도로복구 선형유지 (민원사항 : B=3m, L=250m)	원인자 복구 요청 (동부수도사업소 포장복구업체)

나. 공사감독 의견

1) 도로입구 전폭 복구

∙해당 구간은 포장 노면이 노후된 이면도로 상수도공사로 복구한 1차로만 재포장(평삭 후) 함이 타당함

- 구청 요청 : 전폭 절삭 후 재포장(B=6~7m, L=20m)

- 검토 의견 : 상수도 포장 복구 차로만 절삭 후 재포장(B=3~4m, L=20m).

내용	1. 아스팔트 도로입구 전폭포장 민원사항 (폭 B=6m L=20m)
광진구청 요청구간 공단감독 검토구간

2) 도로복구 선형유지

∙해당 250m 구간은 민원 발생 및 선형불량으로 원인자 측에서 (선형유지)복구함이 타당하다고 판단됨.

내용	2. 아스팔트 도로표층복구 선형유지 (폭 B=3m L=250m)
B=3.0m

3		조치의견

○ 상기 사항을 발주처에 통보 후 그 처리 결과에 따라 조치코자 합니다.

붙임 : 1. 발주처 공문 1부.

2. 관련문서 각 1부.  끝.