포장공사 위치도(공항로)

포장평면도(등촌삼거리 방향)

범    례

균열발생구간

구배불량구간

			① 반폭 T=10cm (연장 210m, 면적 2,260㎡)					② 2차로 T=5cm(연장 470m, 면적 1,690㎡) ③ 4차로 T=10cm(연장 470m, 면적 1,690㎡)									④ 2차로, 4차로 T=5cm (연장 180m, 면적 1,290㎡)					⑤ 2차로 T=5cm (연장 220m, 면적 790㎡)
			공사구간(연장 1,080m, 면적 7,720㎡)