포장공사 위치도(남부순환로)

포장평면도(화곡로 입구 교차로 방향)

범    례

균열발생구간

구배불량구간

														② 반폭 T=5cm (연장 113m, 면적 1,900㎡)								① 반폭 T=10cm (연장 72m, 면적 1,200㎡)
														공사구간(연장 185m, 면적 3,100㎡)

포장평면도(외발산지하차도 방향)

범    례

균열발생구간

구배불량구간

④ 잔여구간 : 3차로, 4차로 T=5cm(총 연장 765m, 면적 5,500㎡)																					③ 전폭 T=5cm (연장 63m, 면적 900㎡)
공사구간(연장 870m, 면적 7,000㎡)

범    례

균열발생구간

구배불량구간

④ 잔여구간

⑤ 반폭 T=5cm

(연장 42m, 면적 600㎡)

④ 잔여구간