※ 궁동증압장 유량계 측정자료

구  분

9월

11월

궁  동

유량계

일별	유량 (㎥)	인입압력 (㎏/㎠)	토출압력 (㎏/㎠)
01일	461	3.10	5.25
02일	400	3.10	5.26
03일	429	3.10	5.22
04일	402	3.10	5.22
05일	417	3.10	5.21
06일	471	3.10	5.22
07일	411	3.10	5.22
08일	405	3.10	5.21
09일	401	3.10	5.21
10일	407	3.10	5.21
11일	396	3.10	5.2
12일	445	3.10	5.21
13일	478	3.10	5.21
14일	412	3.10	5.21
15일	413	3.10	5.21
16일	404	3.10	5.23
17일	423	3.10	5.25
18일	472	3.10	5.25
19일	537	3.10	5.24
20일	580	3.10	5.24
21일	534	3.10	5.25
22일	492	3.10	5.25
23일	504	3.10	5.25
24일	498	3.10	5.24
25일	527	3.10	5.25
26일	593	3.10	5.25
27일	607	3.10	5.24
28일	542	3.10	5.24
29일	558	3.10	5.25
30일	490	3.10	5.25
합계	14,109	3.10	5.23
평균	470

일별	유량 (㎥)	인입압력 (㎏/㎠)	토출압력 (㎏/㎠)
01일	0	0	0
02일	0	0	0
03일	0	0	0
04일	196,234	0	1.74
05일	374	3.10	5.35
06일	1,261	3.10	5.38
07일	1,289	3.10	5.42
08일	1,303	3.10	5.42
09일	1,255	3.10	5.42
10일	1,241	3.10	5.42
11일	1,279	3.10	5.54
12일	1,292	3.10	5.62
13일	1,295	3.10	5.62
14일	1,329	3.10	5.62
15일	1,387	3.10	5.62
16일	1,305	3.10	5.64
17일	1,322	3.10	5.64
18일	1,308	3.10	5.64
19일	1,309	3.10	5.65
20일	1,320	3.10	5.64
21일	1,369	3.10	5.64
22일	1,399	3.10	5.65
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
합계	22,263
평균	1,310

※ 통합제어센터 이전 기간(’15.10.01.~11.04.)중의 유량 DATA는 홀딩 상태로        유량 측정대상에서 제외함.