신곡수중보 권양기 실 내부 벽체 크렉 현황사진