구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 40일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품 5일전까지 한글번역 제품설명서(Clear File A4) 1부 및 사용안내 설명서 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalouge)를 수요기관에 제출하여야 한다
3.	납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품이어야 한다
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류 등을 제출하여야 한다
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각호의 사항(상표)을 기재하여 한다 - 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 - 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 - 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) - 제조번호와 제조년월일
6.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 구급대원 안전모 151세트	구급장비
1. 적용범위 이 규격은 소방관서 구급대원들이 화재, 교통사고 등 재난현장에서 외부로 부터의 충격 등으로 인한 머리 부분의 부상을 방지하고자 착용하는 안전모에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 ◎ 공통사항 ○ 헬멧의 사이즈 조절은 장갑을 착용한 상태에서도 외부에 있는 회전식조절기를 이용하여 손쉽게 조절할 수 있어야 한다. ○ 헬멧에 눈보호을 위한 바이저가 장착 되어있어야 한다. ○ 헬멧에는 헤드랜턴을 장작 할 수 있는 외부클립(4개)이나 홀이 장착되어 있어야 한다. ○ 헬멧 외부에 기관표시 문구가 표시되어야 한다. (문구 내용, 글자체, 글씨크기, 위치 등 세부사항은 수요부서와 협의) ○ 헬멧은 CE 또는 UIAA 인증제품이어야 한다. 3. 성능 및 구성품 3-1. 헬 멧 ○ A규격 - 헬멧에 에어 인테이크 10개 이상 있어 땀 배출이 원활하고 이물질 침입을 최소화 할 수 있는 알루미늄 방지그릴이 장착되어 있어야 한다. - 성 능 : 충격에 강해야 하며 턱 끈 등을 이용하여 견고하게 머리에 고정되어야 한다. - 재 질 : 외부(폴리프로필렌), 내부(HD폴리스틸렌), 헤드밴드(폴리에틸렌) - 무 게 : 380g ~ 430g (±10g) - 사이즈 조절 : 디아얼핏 시스템 (51 ∼ 62cm) - 색 상 : 오렌지 ○ B규격 - 헬멧 재질 : 열가소성 엔지니어링 플라스틱 - 내피 재질 : 난연성 폴리스티렌 - 안면 보호창 재질 : 폴리카보네이트 - 사이즈 조절 : 디아얼핏 시스템 (52cm ∼ 62cm) - 조절 가능한 턱끈 재질 : Nomex - 무 게 : 780g ~ 850g(±10g) 3-2. 헤드랜턴 - 하나의 케이스에 LED와 배터리 포함한 단일구조이며, 조절할 수 있는 헤드밴드형일 것. - 3가지 백색조명모드(최대모드/절약모드/점멸모드) - 2가지 적색조명모드(지속모드/ 점멸모드) - 배터리 잔량표시등 기능 및 생활방수 기능이 있을 것. - CE 인증제품이어야 한다. - 1개의 고출력 백색 LED 및 적색LED - 밝 기 : 70루멘 이상(최대모드) - 사용시간 : 약55시간(최대모드) / 약140시간(절약모드) - 배터리 : AAA × 3개 - 무 게 : 83g ~ 88g(배터리 포함)

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 구급대원 안전모 151세트	구급장비
3-3. 다용도 신호봉 - 길이 : 38cm ~ 40cm (±2cm) - 중량 : 300g 이하 - 재질 : 폴리카네이트(PC)/알루미늄/LED용 프리즘/반사시트 - 구조 : 비상용 LED반사 2색 이상 및 조명기능 - 배터리수명 : 8시간 이상 연속사용 가능 - 건전지 : AAA건전지 3개 - 유리창 등의 물체를 파손할 수 있는 강도가 있어야 한다. - 후미에 차량 등에 부착할 수 있는 자석 성능이 있어야 한다. 4. 검사 ○ 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. ○ 구성품의 조건에 합당하여야 한다. ○ 성능시험 및 안전검사에 관해 국내외 검증기관에서 승인받은 각종 증명서 또는 인증서 제출 하여야 한다. 5. 주의사항 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 40일로 한다. ○ 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 계약자는 납품시 제품사용 설명서 및 제품에 대한 국․내외 시험성적서 또는 합격필증 등 인증서를 제출 하여야 한다. ○ 모든 장비는 장비별 구성품일체를 일괄납품하여야 한다(분할납품 불가) ○ 납품 전 수요부서와 협의하여 기관표시 문구에 관한 협의를 하여야 한다. ○ 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다. ○ 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. ○ 계약자는 한글제품설명서 및 매뉴얼을 제출하여야 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관의 요청에 따라 수시로 교육을 실시하여야 한다. (사용법은 소방서를 순회하면서 납품일로부터 7일 이내에 완료하여야 한다) ○ 지정한 장소에 납품시 점검 체크리스트를 작성하여 제출하여야 한다.