구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 60일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품 5일전까지 한글번역 제품설명서(Clear File A4) 1부 및 사용안내 설명서 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalouge)를 수요기관에 제출하여야 한다
3.	납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품이어야 한다
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류 등을 제출하여야 한다
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각 호의 사항(상표)을 기재하여 한다 - 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 - 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 - 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) - 제조번호와 제조년월일
6.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은 후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 기초인명소생가방세트 142개 (의료장비 등 포함)	구급장비
1. 용 도 응급상황을 대비하여 구급대원이 휴대하여 응급처치를 시행할 수 있는 각종 구성품을 안전하게 보관하고 효율적이고 편리하게 사용할 수 있는 응급처치용 가방 2. 필요조건 1) 기초인명소생가방 ○ 구급대원이 어떠한 환경에서도 휴대하고 사용 할 수 있도록 두 가지 형태(손으로 들 수 있는 형태, 배낭 형태)로 사용할 수 있어야한다. ○ 가방의 메인 재질은 NY OX 420D 재질이어야 하며 하단재질은 1000D POLYESTER TARPAULIN 재질이어야 한다. ○ 가방본체(크기 가로 450mm(±20), 세로 650mm(±20), 높이 200mm(±20)) - 가방상단 덮게에는 외부주머니와 내부주머니로 구성되어 있어야 한다. · 가방상단 덮게의 외부주머니는 (가로 255mm(±10), 세로 200mm(±20), 높이 60mm내외) · 가방상단 덮게의 외부주머니는 지퍼는 ⎵ 모양으로 YKK사의 양방향 지퍼(O Type)로 넓게 열려 구급장비 수납이 용이해야한다. · 가방상단 덮게의 내부주머니는 망사로 이루어졌으며 크기는 박음질 기준 (위 250mm(±10), 세로 200mm(±10), 아래 280mm(±10))으로 마름모 모양으로 이루어진다. · 가방상단 덮게 내부주머니 세로부분은 바이어스와 함께 박음질 처리 되어 있어야 한다. · 가방상단 덮게의 내부주머니는 지퍼는 ⎯ 모양으로(길이 : 190mm) YKK사의 단 반향 지퍼로 이루어진다. · 가방상단 덮게에 외부는 마모 방지를 위하여 바이어스로 박음질 되어야 한다. · 가방상단 덮게 외부 앞쪽에 암 버클이 부착되어 있어야 한다. · 손잡이는 38mm 웨빙으로 가방상단 덮게 외부 뒤쪽과 ⌧ 모양의 박음질 되어 있고 가방본체 뒷판과 ⧘모양의 박음질 처리하여야함. · 암 버클에는 길이 조절가능한 HYPALON재질의 데이지체인이 있어야 한다. · 지퍼 양 옆으로는 3.5mm PE PIPING처리가 되어 있어야 한다. · 가방상단 덮게 위쪽에 이름표 삽입 주머니(크기 : 가로 90mm(±5), 세로 60mm(±5))가 있어야한다. - 메인수납공간 · 메인수납공간은 11자 형태의 두개의 지퍼로 가방 전면부 전체를 개방할 수 있어야 한다. · 메인수납공간을 덮는 덮개의 크기는 가로 260mm(±5), 세로 730mm(±10) 이여야 하고 덮개 상단에는 마모방지를 위한 바이어스 처리와 함께 손잡이는 38mm 웨빙으로⧘모양의 박음질 처리하여야함. · 메인수납공간 덮는 덮개는 양쪽 세로 면에 720mm(±5) 길이의 YKK 지퍼가 있어야 하고 지퍼 하단 고정부위에 지퍼를 잠금 때 용이하게 하기 위하여 천 소재의 손잡이(25mm×30mm)가 있어야 한다. · 메인수납공간을 덮는 덮개는 메인수납공간 안 장비의 손상을 막기 위하여 보호패드가 내장 되어 있어야 한다. · 메인수납공간을 덮는 덮개는 반사 리플렉터(300mm(±5)×50mm(±5)) 기능의 재질로 하단 중앙에 세로로 박음질 되어 있어야 하고, 카라비나 등을 걸 수 있는 25mm 웨빙 제질 2개의 고리와 가방상단 덮개의 암버클과 호환하는 숫버클이 25mm 웨빙(메인수납공간 덮개 박음질 기준 길이 310mm(±20))에 장착되어 있어야 한다. · 웨빙이 암수버클에서 쉽게 빠지는 것을 방지하기 위하여 웨빙 끝단 25~30mm정도를 접고 사이에 폭 25mm 벨크로도 함께 ⌧ 모양의 박음질이 되어 있어야 한다. · 벨크로는 ⌧ 모양의 박음질을 기준으로 한쪽은(가로25mm, 세로 50mm(±5)) HOOK, 다른 쪽은(가로25mm, 세로 50mm(±5)) LOOP로 구성되어 있고 끈 조절 후 남는 웨빙은 벨크로를 이용 정리할 수 있어야 한다. · 메인수납공간을 덮는 덮개 안쪽에는 망사 주머니 두 개가 있어야 하고 두 주머니의 크기는 260mm(±10)×240mm(±10) 이며 200㎖ 에어파스 5개 이상 적재 가능하여야 한다. · 메인수납공간을 덮는 덮개 안쪽 망사 주머니 중간에 아래에서 위로 잠그는 300mm(±10)의 YKK지퍼가 있어야 한다. · 메인수납공간 내부는 벨크로 LOOP로 처리되어 있어야 한다. · 메인수납공간 내부 바닥은 280mm(±10)×600mm(±10) 크기의 플라스틱 재질로 되어 있어야 하며 벨크로 LOOP와 함께 고정되어 있어야 한다. · 메인수납공간 내부를 자유롭게 구획 할 수 있는 칸막이가 있어야 한다. · 마름모 모양 칸막이(크기 : 아래 270mm(±5), 세로 150mm(±5), 위 290mm(±5))는 플라스틱 재질 칸막이에 표면은 벨크로 LOOP로 덧대어 ⌧ 모양의 박음질 처리되어 단단히 고정되어 있고 아래, 양 세로면 끝에 폭 25mm 벨크로 HOOK가 달려 있어 메인수납공간 바닥 및 측면들에 부착될 수 있어야하며 총 3개로 구성되어 있어야함.(플라스틱과 덧댄 벨크로 LOOP 포함 폭은 5mm±1 이여야함) · 길이 변형 가능한 칸막이는 3 세트로 구성되어 있고, 110mm(±5)×140mm(±5) 크기의 플라스틱 재질 칸막이에 천은 덧대고 한쪽 끝에는 폭 25mm 벨크로 HOOK가 달려 있고 반대쪽 끝에는 폭 25mm 웨빙이 박음질 되어 있고 두 개 1세트로 웨빙과 웨빙 사이로 넣어 길이 변경 가능한 칸막이를 형성하여야 한다.(플라스틱과 덧댄 천 포함 폭은 6mm±1 이여야함) · 길이 변형 가능한 칸막이는 벨크로 HOOK부분 제외하고 최대 170mm(±5), 최소 110mm(±5)로 조절 가능하고 양측의 벨크로 HOOK 방향은 반대편을 바라봐 메인수납공간 내부 벨크로 LOOP에 단단히 장착 가능하여야 한다. - 측면주머니 · 가방 측면에는 40mm(±5)×135mm(±5) 크기의 반사 리플렉터와 PE 스펀지 형태의 구조물이 사선(30°)올라가는 모양으로 두 개씩 있어야 한다. · 가방 측면 반사 리플렉터의 간격은 70mm(±5) 이여야 한다. · 측면주머니는 ┌┐형태의 YKK사의 양방향 지퍼(O Type)로 넓게 열려 구급장비 수납이 용이해야한다. · 측면주머니는 크기는 가로 480mm(±20), 세로 150mm(±10) 이여야 한다. · 측면주머니는 200㎖ 에어파스 9개 이상 적재 가능하여야 한다. · 측면주머니를 덮는 덮개 안쪽에는 180mm(±10)×420mm(±10) 크기의 망사 주머니가 있어야 한다. · 측면주머니를 덮는 덮개 안에는 장비의 손상을 막기 위하여 보호패드가 내장 되어 있어야 한다. · 측면주머니 덮는 덮개 안쪽 망사주머니 테두리와 측면주머니 지퍼 등을 바이어스를 통하여 정리되어 있어야 한다. · 측면주머니 덮는 덮개 안쪽 망사주머니 중간에는 370mm(±10) 길이의 YKK지퍼가 있어야 한다. · 측면주머니 벽 측에는 235mm(±5)×135mm(±5) 크기의 망사주머니가 2개있어야 한다. · 측면주머니 벽 측 각각의 망사주머니는 200㎖ 에어파스 2개가 망사 안에 완벽하게 적재 가능하여야 한다. · 측면주머니 벽 측 망사주머니 입구는 밴드로 구성되어 물품 수납이 용이하여야 한다. ○ 어깨끈 - 양 어깨끈은 폭 70~80mm, 길이 440~460mm 이며, 편안한 착용감을 위하여 유선형(하키스틱 모양) 형태이며, 테두리는 손상 방지를 위하여 바이어스로 덧대어 박음질 처리 되어야 한다. - 어깨에 맞닿는 부분에 어깨손상을 방지할 수 있게끔 보호패드가 내장되어 있고 패드가 움직이지 않도록 바이어스 박음질로 고정되어 있어야 한다. - 상단어깨 조절 끈 · 사용자에 맞게 조절이 가능한 상단 어깨 조절 끈은 폭 20mm 웨빙과 20mm 래더락으로 구성되고 · 폭 20mm 웨빙은 어깨끈 중앙부(어깨끈 상부 기준 210mm 하단 중간)에 ⌧ 모양의 박음질로 어깨끈과 같이 단단히 고정되어야 한다. · 폭 20mm 웨빙의 길이는 박음질 끝부터 330~360mm 이며 박음질 반대부위 웨빙은 래더락에서 쉽게 빠지는 것을 방지하고 상단어깨 조절 끈을 쉽게 조작하기 위하여 20~30mm 접어 접히는 부분에 ⧘모양의 박음질 처리하여야함. · 웨빙과 래더락을 통하여 자연스럽게 상단어깨 끈 길이 조정이 가능하여야 한다. - 어깨끈 중간에 형광색의 폭 20mm 웨빙으로 어깨끈 안쪽에서 밖으로 사선(30°) 올라가는 모양으로 상단어깨 조절 끈 ⌧ 모양의 박음질 부분을 덮어야 하고 어깨끈 바이어스 박음질 부분에 ⧘모양의 박음질 처리하여야함. - 하단어깨 조절 끈 · 폭 25mm 웨빙으로 가방본체에 연결부위에서 400~500mm 길이여야 한다. · 웨빙이 래더락에서 쉽게 빠지는 것을 방지하기 위하여 웨빙 끝단 25~30mm 정도를 접고 사이에 폭 25mm 벨크로와 함께 ⌧ 모양의 박음질이 되어 있어야 한다. · 벨크로는 ⌧ 모양의 박음질을 기준으로 한쪽은(가로25mm, 세로 55mm) HOOK, 다른 쪽은(가로25mm, 세로 55mm) LOOP로 구성되어 있고 끈 조절 후 남는 웨빙은 벨크로를 이용 정리할 수 있어야 한다. · 25mm 래더락은 어깨끈 하단에 위치한다. · 웨빙과 래더락을 통하여 자연스럽게 하단 어깨끈 길이 조정이 가능하여야 한다. ○ 허리벨트 - 허리벨트는 폭 125~145mm, 길이 720~740mm 이며, 편안한 착용감을 위하여 유선형 형태이며, 테두리는 손상 방지를 위하여 바이어스로 덧대어 박음질 처리 되어야 한다. - 허리에 맞닿는 부분에 허리손상을 방지할 수 있게끔 보호패드가 내장되어 있고 패드가 움직이지 않도록 바이어스 박음질로 고정되어 있어야 한다. - 허리벨트 양쪽에 폭 38mm 웨빙이 ⌧ 모양의 박음질 되어 있고 박음질 기준 길이 540~560mm의 웨빙 끝에 암수버클이 장착되어 있어 배낭 착용 시 허리벨트를 쉽게 고정할 수 있어야 한다. - 폭 38mm 웨빙이 ⌧ 모양의 박음질은 폭 20mm 웨빙과 같이 시행되어야 하고 폭 20mm 웨빙은 폭 38mm 웨빙과 방향이 반대여야 한다. - 폭 20mm 웨빙 길이는 박음질 끝부터 320~330mm 이며 박음질 반대부위 웨빙은 래더락에서 쉽게 빠지는 것을 방지하기 위하여 20~30mm 접어 접히는 부분에 ⧘모양의 박음질 처리하여야함. - 허리벨트에 폭 38mm 웨빙이 ⌧ 모양의 박음질된 부분은 폭 60~65mm 크기의 허리벨트 제질의 천으로 감싸고 바이어스 함께 박음질 처리 되어 있어 부상을 방지하여야 한다. - 웨빙이 암수버클에서 쉽게 빠지는 것을 방지하기 위하여 웨빙 끝단 25~30mm정도를 접고 사이에 폭 25mm 벨크로도 함께 ⌧ 모양의 박음질이 되어 있어야 한다. - 벨크로는 ⌧ 모양의 박음질을 기준으로 한쪽은(가로25mm, 세로 55mm) HOOK, 다른 쪽은(가로25mm, 세로 55mm) LOOP로 구성되어 있고 끈 조절 후 남는 웨빙은 벨크로를 이용 정리할 수 있어야 한다. - 허리벨트에 있는 벨크로 LOOP은 본체 가방 허리지지 쿠션 안쪽에 위치한 벨크로 HOOK에 탈부착되어야 한다. 2) 산소용기홀더 ○ 크기(150mm(±10)×420mm(±20)×25mm(±5)/손잡이제외)이여야 한다. ○ 2.8L산소용기를 보관하고 이동이 용이한 산소용기홀더는 알루미늄프레임에 마찰에 강한 하이파론 원단 소재를 기본으로, 뒷면은 120mm(±10)X400mm(±10) 의 넓이로 전체가 벨크로(HOOK)으로 돼 있어 메인수납공간 바닥 벨크로 LOOP과 탈부착이 가능해야한다. ○ 산소용기홀더 하단부에는 산소통을 홀더 부착되었을 때 부착된 산소용기가 밑으로 빠지는 것을 방지하기 위하여 L자 형식의 알루미늄프레임이 존재해, 용기의 이탈을 방지하도록 조치되어 있어야 한다. ○ 홀더의 상단부와 하단부의 알루미늄 프레임은 원형의 산소용기가 적절히 장착되도록 적절하게 원형으로 휘어져 있어야하며 어떠한 움직임에도 흔들림이 없이 L자 프레임과 일체 혹은 결합(리벳)되어 있어야한다. ○ 홀더 상단부와 측면 한쪽은 산소용기를 결합한 상태에서 홀더를 단독으로 운반할 수 있도록 손잡이가 존재해야함. ○ 측면이동손잡이 부분에는 고정된 가로대(예:주들것 손잡이)에 벨크로형식으로 결착이 가능하고 버클로 길이조절이 가능한 끈이 측면이동손잡이 양옆에 한 개씩, 두 줄 존재해야함. ○ 산소용기를 결착하는 방식은 산소용기의 크기에 따라 조절이 가능한 버클 형식으로 산소용기의 상단과, 하단 두군데가 가로로 고정되게 설계되어야 함. 3) 기도확보장비가방 ○ 크기(300mm(±10)×150mm(±10)×165mm(±10))이여야 한다. ○ 기도확보장비 등을 수납할 수 있는 용도로 개방하는 지퍼는 양방향 지퍼(O Type) 형식으로 되어있어 어느 방향에서도 개방이 용이해야 한다. ○ 가방외부는 외부충격에 의해 내부가 충분히 보호될 수 있는 HARD EVA 내장폼 위에 BALLISTIC 1680D PU 코팅재질로 되어 있어야 하며 둘레에 야간상황에서 가시성이 좋은 폭 40mm(±2)의 반사 리플렉터가 가방옆면 전체에 둘러져 있고 중간에 20mm의 형광색 띠가 사선(30°)으로 두 줄 존재해야 한다. ○ 이동손잡이는 폭 20mm 웨빙으로 가방상단과 가방 옆(지퍼를 여는 반대쪽) 두 곳에 있어야한다. 손잡이는 꼬이지 않도록 조치가 돼 있어야하고 어떠한 상황에도 가방 본체와 분리되지 않도록 가방본체 안으로 말려들어가 결합되어 있는 형식이어야 한다. ○ 손잡이 부분은 잘 헤지지 않도록 110mm(±5)X20mm(±5)로 가방색과 같은 색의 천으로 조치되어 있어야하며 천이 움직이지 않도록 박음질 처리가 사면을 따라 돼 있어야한다. 또한 한가운데 손잡이 넓이에 맞게 “AIRWAY“가 흰색으로 SILK 인쇄 해야한다. ○ 측면손잡이 부분에는 이름표 삽입 주머니가 있어야 한다. ○ 가방내부는 가방을 열었을 때 폴더를 펼치는 방식으로 완전히 폈을 때 총 네 곳의 수납공간이 각각 용도에 맞는 형태로 있어야 한다. ① 첫 번째 수납공간(오픈 덮개 부분)은 구인두기도기 적재공간으로, 145mm(±5)X25mm(±5)넓이로 35mm마다 박음질처리가 돼 있어 구인두기도기가 낱개로 4~5개 적재될 수 있도록 고무 밴드가 세줄 존재해야하고 적재물품의 분실을 막기 위해 형광천등으로 마감된 일정한 적재공간이 있어야 한다. ② 두 번째 수납공간은 기도확보장비가방의 주 수납공간으로 삽관튜브와 펼쳐지는 우측 두 개의 세 번째, 네 번째 수납공간이 적재가능 할 정도의 크기여야함. ③ 세 번째 수납공간은 후두경 블레이드, 후두경 손잡이 적재공간으로 첫 번째 수납공간과 마찬가지로 고무 밴드가 세줄 존재해야하며 30mm마다 박음질 처리가 돼 있어 한 줄에 후두경 블레이드, 후두경 손잡이가 3~4개 낱개로 적재 가능해야 한다. ④ 네 번째 수납공간은 작은물품(반창고, 삽관튜브보호기 등)이 적재되는 공간으로 내부에는 100mm(±5)X220mm(±5)X10mm(±5) 크기의 물품이 한 번에 적재가능 한 망사형태의 수납공간이 존재해야하며 지퍼로 여닫기가 가능해야 한다. 네 번째 수납공간의 외부 상단에는 손잡이가 있어 손잡이를 당기면 주 수납공간에 수납된 세 번째, 네 번째 가방이 펼쳐지도록 설계되어야 한다. 또한 130mmX200mmX30mm의 물건이 한번에 적재 가능하도록 늘어나는 재질의 망사 망이 있고 물품이탈을 막기 위해 입구는 고무 밴드처리가 돼 있어야 한다. ⑤ 세 번째와 네 번째 수납공간은 서로 마주보는 형식으로 지퍼로 개폐가 가능해야 한다. 4) 정맥로확보세트가방 ○ 크기(75mm(±5)×150mm(±10)×305mm(±10))이여야 한다. ○ 정맥로확보세트가방은 가방에 적재된 약품이 외부충격에 의해 내부가 충분히 보호될 수 있는 HARD EVA 내장폼 위에 BALLISTIC 1680D PU 코팅재질로 되어 있어야 하며 양방향 지퍼(O Type) 타입으로 어느 방향에서도 개방이 가능해야 한다. ○ 가방전면부에 95mm(±10)X160mm(±10) 넓이의 URETHANE FILM재질의 투명창이 있어 내부의 수액의 식별이 편리하도록 되어 있어야한다. ○ 한번에 1L부피의 구급약품(수액) 두개가 한번에 수납되어 개방지퍼를 잠글 수 있을 크기의 수납공간이 있어야하며 양방향 지퍼(O Type) 형식으로 어느 방향에서도 여닫을 수 있게 가방 개방에 용이성이 있어야 한다. ○ 폭 20mm 웨빙으로 이루어진 이동손잡이는 가방상단과 가방 옆(지퍼를 여는 반대쪽) 두 곳에 있어야한다. 손잡이는 꼬이지 않도록 조치가 돼 있어야하고 어떠한 상황에도 가방 본체와 분리되지 않도록 가방본체 안으로 말려들어가 결합되어 있는 형식이어야 한다. ○ 손잡이는 잘 헤지지 않도록 90mm(±5)X20mm(±5) 크기로 상단 및 한쪽측면에 위치 해야 하며, 한가운데 손잡이 넓이에 맞게 “INTRAVENOUS“가 흰색으로 SILK 인쇄가 되어 있어야 한다. ○ 가방을 개방했을 때 좌측 개방면(투명한 창이 있는 곳)에는 110mm(±5) 간격으로 140mm(±5)X35mm(±5) 크기의 고무 밴드가 가로로 두 줄 있어 적재된 1L부피의 구급약품(수액)이 이동 중에 흔들리지 않도록 고정할수 있어야 한다. ○ 좌측 개방면에 환자에게 따뜻한 수액이나 차가운 수액을 주입할 수 있도록 140mm(±5)X90mm(±5)크기로 핫팩, 얼음팩이 수납되는 늘어나는 재질의 망사낭과 140mm(±5)X125mm(±5)의 크기로 압력 커프가 수납되는 공간이 있어 높은 곳에서의 구급약품(수액)주입이나 구급약품(수액)의 급속주입이 가능하도록 특수기능 덮개가 있어야한다. * 특수기능 덮개는 쉽게 변형되지 않도록 두꺼운 패드가 내장되어 있어야 하며 벨크로 형식으로 본체와 여닫기가 가능해야 한다. * 특수기능 덮개에 있는 압력 커프의 부풀기로 인해 덮개가 본체와 쉽게 분리되지 않도록 충분한 넓이의 벨크로(HOOK)가 있어 한다. 본체에 연결된 벨크로(LOOP)는 본체와 쉽게 떨어지지 않도록 X자 형태로 박음질이 되어 있어야 한다. * 특수기능 덮개 뒤편은 110mm(±5)X120mm(±5) 크기의 늘어나는 재질의 망사낭이 있어 다른 물품이나 기타부속물 등이 보관하기 용이해야 한다. ○ 우측 개방면 하부에는 특수바늘 5개가 낱개로 수납될 수 있어야하고 1L부피의 구급약품(수액이) 한 번에 수납 될 수 있는 공간이 있어야한다. 3. 구 성 품 ○ 기초인명소생가방(1), 정맥로확보세트가방(1), 기도확보장비가방(1), 산소용기홀더(1) ※ 기초인명소생가방 주수납공간에 정맥로확보세트가방과 기도확보장비가방, 산소용기홀더가 한 번에 적재되어야 한다. 4. 추가 구성품 ○ 일회용 시트 20매 - 제품 상단과 하단에 고무줄 처리가 되어 있어서 주들 것 장착시 고정시킬 수 있어야하며 주들것 의자변형 시 흔들림 없이 고정되어야 한다. - 한쪽 면은 방수가 되는 재질이어야 한다. - 크기 : 62cm × 180cm(±10%) - 재질 : PP + PE Coated - 색상 : 하늘색 - 인쇄(크기) : “서울소방 마크” (12Cm×12Cm) 및 “서울소방”(4Cm×12Cm) 문구가 패턴식으로 인쇄 되어야 한다. ※ 인쇄 방법, 글자체, 인쇄위치 등 세부사항은 반드시 수요부서 협의 후 결정 ○ 성인소아겸용 백밸브 마스크(AMBU Oval Silicone Resusitator 또는 AMBU MarkⅣ) 1개 ○ 성문외기도기(LMA-ProSeal #4 또는 KingLT(S) #4) 1개 ○ 스파이더스트랩 1개 - 긴척추고정판에 환자를 고정하는 끈으로 일체형 이여야 한다. - 긴척추고정판에 고정은 벨크로로 되어 있어 손쉽게 고정할수 있어야 한다. - 고정은 벨크로는 10개로 8개는 몸통을 2개는 양쪽 어개를 고정할 수 있어야 한다. 6. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 모든 구성품은 1년 이내 제조한 제품이어야 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 10일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 법령에 의한 식품의약품안전처 품목허가를 필한 제품이어야 함(품목허가증 제출) ○ 제조사가 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성하여 제출하여야 한다.