전기냉난방기 규 격 서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 실내의 쾌적한 공기조화를 목적으로 하여 냉난방(제습을 겸하는      구조를 포함한다)중 일체형 또는 분리형으로 정격 냉방소비전력이 13,000      W 이하이고, 정격 냉방능력이 35,000 W 이하인 제품에 대하여 적용한다.

1.2 분류

물품분류번호	세부품명	물품식별번호	규격명	용 도	인도조건
40101787	전기냉난방기	23679940	냉난방기, carrier, TH/ARQ09VA, 냉방3.5/난방4.3kW, 벽걸이형	냉난방용	현장설치도

2. 적용자료 및 문서

다음의 인용표준은 이 표준이 인용됨으로써 이규격의 일부를 구성한다.

이러한 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS C 9306, 에어컨디셔너

KS C 0262 전기 자기 적합성(EMC)－측정 일반

KS C IEC 60335－1, 가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 ：제1부                            －일반 요구사항

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	구분	시공 두께/ 규격치수 (W*D*H)	( )당 자재소요량			주재료 공급자	원산지
				품명	규격/형식	수량
23679940	ARQ09VA	실내기	1,050×320×250mm(WxHxD)	MOTOR	DC 12V	1	NIDEC SANKYO	태국
				FAN IN	DC340V, 59W, CLASSE	1	NIDEC SANKYO	태국
				switching transformer	DC 310-340, 8,13V	1	TDK CORPORATION	태국
		실외기	946×810×410mm(WxHxD)	COMPRESSOR	210 V at 120Hz	1	GUANGDONG MEIZHI	태국
				MOTOR	DC 140-340V, 70W	1	NIDEC SHIBAURA	태국
				valvecoil	220-240V 50/60Hz	1	DUNAN METALS	태국

3.1.2 재료일반

(1) 주요 부분은 금속 및 합성수지 등 그 밖의 적당한 재료를 사용하고 내구       성이 클 것.

(2) 각 부의 재료는 통상의 사용 상태에서 온도에 견딜 것

(3) 전기 절연물 및 열 절연물은 이에 접촉 또는 근접하는 부분의 온도에 충       분히 견디고 흡습성이 적을 것일 것.

(4) 아크가 미칠 우려가 있는 부분에 사용하는 전기 절연물은 아크에 의하여       유해한 변형 및 유해한 절연 저하 등의 별질이 생기지 않은 것일 것.

(5) 전기장치부 근방(50 mm 이하)에 사용되는 충전재, 단열재, 흡음재 등은       난연성 일 것

(6) 제품 및 관련 부품에 사용되는 재료는 니트로셀룰로이드계 및 셀룰로이        드 그 밖의 이와 유사한 가연성 물질이나 폴리염화 폐비닐을 함유한 것        이 아닐 것

(7) 제품 및 관련 부품에 사용되는 재료는 인체에 유해한 것이 아닐          것.

3.1.2 도전 재료

(1) 접속기 및 개폐기 등의 도전부는 동 또는 동합금 일 것.

(2) 도전재료는 충분한 전기적, 열적, 기계적인 안정성을 가지고 녹이 슬지        않을 것

3.2 형 태

3.2.1 분 류

(1) 기능에 따른 분류

(a) 냉난방전용인 것.

(b) 냉난방, 제습 겸용인 것.

(c) 냉난방, 히트 펌프 겸용인 것

(d) 냉난방, 제습, 히트 펌프 겸용인 것

(2) 유닛의 구성에 따른 분류

(a) 일체형인 것(압축기, 송풍기, 열 교환기 등을 1개의 캐비닛에 내장한            것.)

(b) 분리형인 것(압축기, 송풍기, 열 교환기 등을 2개의 캐비닛에 내장한            것으로 세퍼레이터형 및 리모트커패시티형 등을 포함한다)

3.2.2 구조 일반

(1) 통상의 사용 상태에 있어서 위험이 생길 우려가 없을 것.

(2) 모양이 바르고 각부의 끝 마무리가 양호할 것.

(3) 조립상태가 양호하고, 동작이 원활할 것.

(4) 스위치 등은 개폐조작이 원활하며 전기적 접촉이 확실할 것.

(5) 사용중 현저한 진동이나 소음이 없고 안전하게 작동할 것.

3.3 제조 및 가공(제조/시공과정, 도면 또는 단면도 명시)

제품의 제조 및 가공 방법 등은 제조자의 회사표준에 따른다

3.4 기능 및 성능

냉방 능력	35,00W	누설전류	해당없음
냉방 월간 소비 전력량	0.80kW	절연 내력	해당없음
난방 능력	4,300W	소음	40dB
난방 월간 소비 전력량	0.85kW	냉방면적	28.5㎡
전기자기 적합성성능	PASS	난방면적	23.0㎡
온도	해당없음	냉매	R22
절연 저항	해당없음	사용전압	220V

3.5 마감 및 외관

3.6 기타 사항

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

조달청에 매회 납품하는 량을 1 Lot로한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

4.2항에 따른 전항항목 시험을 할 수 있는 시험 시료를 KS Q 1003

(랜덤 샘플링방법)에 따라 랜덤하게 채취한다.

4.1.3 검사방법

검사방법은 4.2항의 시험방법에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면 그

Lot는 합격으로 한다.

4.2 시험방법

(1) 시험 조건

시험 조건은 KS C 9306의 9.1항에 따른다.

(2) 냉방 능력

냉방 능력은 KS C 9306의 6.2항에 따른다.

(3) 냉방표준(기간)월간 소비 전력량

냉방표준(기간)월간 소비 전력량은 KS C 9306의 6.6항에 따른다.

(4) 난방 능력

난방 능력은 KS C 9306의 6.9항에 따른다.

(5) 난방표준(기간)월간 소비 전력량

난방표준(기간)월간 소비 전력량은 KS C 9306의 6.15항에 따른다.

(6) 온도

온도는 KS C 9306의 6.17항에 따른다..

(7) 절연 저항

절연저항은 KS C 9306의 6.18항에 따른다.

(8) 누설 전류

누설 전류는 KS C 9306의 6.19항에 따른다.

(9) 전연 내력

절연 내력은 KS C 9306의 6.20항에 따른다.

(10) 전기자기 적합성 성능

전기자기 적합성 성능은 KS C 9306의 6.31항에 따른다.

(11) 소음

소음은 KS C 9306의 6.32항에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

(1) 포장은 계약조건과 계약규격에 규정된 포장조건에 따라야하며, 내용물의        보존에 충실하여야 하며 부속품 또는 예비부속품을 포장할 때에는 관련

참조 번호 및 기호 등을 명기한 꼬리표를 붙여야 한다.

(2) 내부포장 재료는 제품에 손상, 오손 등의 염려가 없도록 지류 등 가능한          친환경적인 재료를 사용하여야 한다.

(3) 외부 포장 재료는 운송 및 이동 중에 파손의 염려가 없도록 튼튼하여야          한다.

5.2 표시

제품을 포장하는 경우에는 포장면의 잘 보이는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방    범으로 다음 사항을 표시 한다.

(1) 명 칭

(2) 종 류

(3) 제조 연월일 또는 그 약호

(4) 제조자 명 또는 그 약호 등

(5) 인화성 냉매를 사용하는 압축기는 ISO 3864에서 규정하고 있는 경고 그         림을 표시하여야 한다.

5.3 주기

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

주택, 사무실 등 실내용으로 사용한다.

6.2 발주재원

발주 시 형태는 수요자와 공급자 간의 합의에 따라 결정할 수 있다.